Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление администрации города от 19.04.2018 № 268

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Красноярского городского Совета депутатов от 25.06.2013 № В-378 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Красноярска», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации города
от 19.04.2018 № 268 «Об утверждении Архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств города Красноярска» следующие изменения:

1) в пункте 4:

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«единая горизонтальная ось - условная прямая горизонтальная линия, относительно которой располагаются информационные конструкции;»;

абзацы двенадцатый - тринадцатый изложить в следующей редакции:

«конструкция из отдельных букв - информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой);

конструкция из отдельных букв с подложкой - информационная конструкция, состоящая из отдельных букв и знаков (объединенных единой смысловой нагрузкой), расположенных на фоновой подложке;»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«информационный фриз – условная горизонтальная полоса фасада, в границах которой на единой горизонтальной оси размещаются информационные конструкции;

световой короб – объемная информационная конструкция
с лицевой поверхностью локально или полностью пропускающая свет, подсвеченная изнутри равномерно распределяемым светом;

информационная стела – отдельно стоящая в пределах входной группы односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, предназначенная для размещения информации об одной или нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях;

консольная конструкция – это односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, которая крепится перпендикулярно
к поверхности стены;

крышная конструкция – информационная конструкция, устанавливаемая на крыше, состоящая из элементов крепления, несущей части конструкции и информационного поля;

настенное панно – информационная конструкция, располагаемая параллельно фасаду содержащая информацию о репертуаре, перечне секций, занятий, факультетов, специальностей, и мероприятиях государственных и муниципальных учреждений и предприятий, выставочных центров;

подвесная конструкция – это односторонняя или двусторонняя информационная конструкция, которая крепится к перекрытию выступающего вышерасположенного этажа параллельно основной линии фасада;

видеоэкран – информационная конструкция, предназначенная
для трансляции медиаданных (текстовых сообщений, графики, анимации и видео), устанавливаемая на фасаде;

композиционные оси фасада – вертикальные и горизонтальные линии, проходящие по границам конструктивных элементов фасада.»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:

# « 5. Общие требования к информационному оформлению зданий, строений:

1. допустимые места размещения информационных конструкций на фасадах зданий, строений, в зависимости
от их назначения и архитектурного решения указаны в Приложении
к настоящему регламенту;
2. для информационного оформления зданий, строений, сооружений применяются следующие виды информационных конструкций:

конструкция из отдельных букв;

конструкция из отдельных букв с подложкой;

световой короб;

консольная конструкция;

информационная стела;

учрежденческая доска;

информационная табличка;

информационный блок;

настенное панно;

видеоэкран.

Применение других видов информационных конструкций
не допускается;

1. конструкции из отдельных букв могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков);
2. конструкции из отдельных букв с подложкой могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков)
на однотонной подложке в цвет участка фасада, на котором размещаются информационные конструкции. Применение изображений, рисунков, фотографий на подложке не допускается;
3. консольные конструкции могут выполняться в виде плоской, объемной или прорезной объемно-пространственной композиции (логотип, графический знак, эмблема, символ). Консольная конструкция может крепиться на дистанционных держателях длиной не более 0,2 м или устанавливаться вплотную к фасаду. Также допускается размещение консольной конструкции на подвесах.

Максимальная ширина всей консольной конструкции - 0,9 м. Вертикальный размер консольной конструкции определяется высотой информационного фриза, вдоль которого она размещается;

1. информационная табличка устанавливается на едином горизонтальном уровне с аналогичными конструкциями на всем протяжении фасада здания, строения.

Информационная табличка, размещаемая на остеклении дверных полотен, выполняется из декоративной пленки.

Максимальный размер информационных табличек
при расположении на фасаде или на остеклении дверных полотен - 0,4 м по ширине и 0,6 м по высоте.

Расстояние от уровня земли (пола) до нижнего края информационной таблички должно быть не менее 1,2 м и не более 2 м до верхнего края;

1. учрежденческие доски устанавливаются на едином горизонтальном и вертикальном уровне с иными аналогичными конструкциями.

Расстояние от уровня земли (крыльца, пола) до нижнего края учрежденческой доски должно быть не менее 1,5 м;

Если в границах одной группы на фасаде устанавливается несколько учрежденческих досок, они должны иметь одинаковые размеры, схему расположения информации и цветовое решение;

1. информационные конструкции, за исключением консольных конструкций, должны размещаться параллельно участку фасада,
на котором они располагаются, и выступать от плоскости фасада
не более чем на 0,2 м;
2. конструктивные элементы информационных конструкций
(в том числе осветительное оборудование) должны иметь базовое покрытие эмалями с использованием антикоррозийных ингибиторов;
3. при соединении всех элементов информационной конструкции видимые линии соединения, щели, зазоры не допускаются;
4. обзорность каркаса конструкции и конструктивных элементов крепления не допускается;
5. просвет между рамкой и информационным полем информационных конструкций, открытые элементы крепления,
в том числе люверсы, шнуры, пружины не допускаются;
6. технические сети и элементы крепления информационных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, должны быть выполнены скрытым способом либо располагаться
в защитных декоративных коробах, выполненных в цвете фасада;
7. в случае оборудования информационных конструкций, размещаемых на фасадах зданий, строений, сооружений, находящихся
в зоне особого городского значения и зоне повышенного внимания, подсветкой, она должна быть внутренней;
8. применение внешней или внутренней подсветки информационных конструкций с использованием светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов не допускается;
9. использование горючих материалов в информационных конструкциях не допускается;
10. размещение и эксплуатация информационных конструкций без размещения на них информации, при повреждении информационного поля, при технически неисправной подсветке частей информационной конструкции или их мерцании (мигании)
не допускается;
11. размещение информационных конструкций путем пристройки такой конструкции к фасаду здания, строения, сооружения не допускается;
12. размещение информационных конструкций на фасадах зданий строений сооружений не допускается:

с нарушением композиционных осей фасада (вертикальных, горизонтальных);

путем непосредственного нанесения на поверхность фасада, иных элементов здания, строения, сооружения декоративно-художественного и (или) текстового изображения;

на ограждениях элементов фасадов зданий, строений, балконах
и лоджиях;

за пределами внешних поверхностей зданий, строений
и сооружений, за исключением консольных, крышных и подвесных конструкций;

1. полное или частичное перекрытие информационными конструкциями декоративных архитектурных элементов, фасадов
с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито, знаков городской информации, мемориальных досок не допускается;
2. размещение информационных конструкций полностью
или частично перекрывающих оконные или дверные проемы,
за исключением информационных конструкций, устанавливаемых
в верхней части оконных проемов первого этажа в соответствии
с требованиями пункта 5.2. настоящего регламента не допускается;
3. при отсутствии согласованного в установленном порядке паспорта фасадов или без внесения соответствующих изменений
в паспорт фасадов размещение информационных конструкций
не допускается (за исключением размещения информационных табличек, учрежденческих досок, информационных блоков, соответствующих требованиям настоящего регламента);
4. в случае размещения информационных конструкций
на зданиях, построенных ранее 1953 года, информационные конструкции выполняются в виде конструкций из отдельных букв. Дополнительно допускается установка световых коробов в верхней части оконных проемов в соответствии с требованиями пп. 1-12 пункта 5.2 настоящего регламента. Данное требование не распространяется на учрежденческие доски, информационные таблички;
5. размещение информационных блоков, на зданиях, построенных ранее 1953 года не допускается:»;
6. дополнить пунктами 5.1 - 5.8 следующего содержания:

# «5.1. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза:

1. в границах информационного фриза могут размещаться информационные конструкции:

из отдельных букв,

из отдельных букв с подложкой,

в виде консольных конструкций.

 Применение других видов информационных конструкций
не допускается;

1. информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза, должны относиться к одному виду информационных (из отдельных букв или из отдельных букв с подложкой), за исключением консольных конструкций;
2. стыки информационных конструкции информационного фриза, выполненных в виде отдельных букв, в том числе отдельных букв с подложкой должны быть без видимых щелей, зазоров;
3. разрыв между фоновыми подложками информационных конструкций, размещаемых вдоль одного информационного фриза, допускается в случае, если расстояние между такими конструкциями более 2 м, либо между ними расположены выступающие конструктивные элементы фасада;
4. текст информационных конструкций, в границах информационного фриза, должен быть отцентрован вдоль единой оси
и размещен в одну - две строки;
5. высота текстовой информации, включая товарные знаки, всех информационных конструкций в пределах фриза должна быть одинаковой и не превышать 4/5 от высоты информационного фриза;
6. вертикальные границы текстовой информации, включая товарные знаки, должны определяться с учетом композиционных осей фасада;
7. консольные конструкции располагаются на единой горизонтальной оси вдоль информационного фриза фасада
или козырька входной группы, либо у арок зданий, строений;
8. минимальное расстояние между консольными конструкциями на протяжении фасада здания, строения - 10 м;
9. при расстоянии менее 2,5 м от уровня земли или крыльца
до нижнего края консольных конструкций, установка консольных конструкций не допускается;
10. размещение консольных конструкций над козырьками входных групп, на боковых сторонах козырька, рядом с балконами,
а также на зданиях, строениях и сооружениях, ширина прилегающего тротуара к которым составляет менее 1,0 м, не допускается;
11. юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе разместить на фасаде информационную конструкцию в границах информационного фриза фасада или козырька входной группы. Дополнительно в границах информационного фриза может быть размещена консольная конструкция;
12. высота информационного фриза не должна превышать 0,6 м, если иное не предусмотрено конструктивными особенностями фасада (наличие фриза, предусмотренного архитектурным решением);
13. в случае размещения информационного фриза между жилым и нежилым этажом (полностью или на части здания), он размещается между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов нежилого этажа и линией перекрытия между жилым и нежилым этажами;
14. не допускается размещение информационного фриза вдоль глухих фасадов, за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;
15. на фасадах торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров информационный фриз не может размещаться вдоль участков фасадов, на которых размещаются рекламные конструкции или настенные панно;
16. при наличии нескольких входов в помещение допускается размещать информационную конструкцию в границах информационного фриза на тех фасадах, где есть вход в помещение;
17. при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного фриза
над окнами второго этажа, допускается размещать информационную конструкцию высотой не более 0,6 м непосредственно над входом
в помещение в виде отдельных букв на однотонной подложке в цвет участка фасада, на котором она размещается;
18. при расположении информационного фриза на рельефе
(за исключением сграффито), элементах остекления, граните, мраморе или пересечения информационным фризом таких участков фасадов допускается размещение информационных конструкций исключительно в виде конструкции из отдельных букв. Размещение информационных конструкций на рельефе, выполненном в виде сграффито,
не допускается.
	1. Требования к оформлению окон, витрин и витражей:
19. в верхней части оконных проемов первого этажа допускается установка информационных конструкций в виде светового короба высотой 1/5 от высоты проема, но не более 0,5 м, глубиной не более ширины оконного откоса со стороны фасада;
20. световой короб устанавливается вплотную к перемычке окна, во всю ширину оконного проема;
21. лицевая поверхность светового короба (фон) должна иметь однотонный цвет (оттенки белого, серого, черного, бежевого);
22. допускается установка светового короба, лицевая поверхность которого пропускает свет по всей поверхности
или светопропускающей способностью обладают только информационные элементы (буквы и знаки);
23. видимая боковая нижняя поверхность светового короба должна иметь одинаковый цвет с лицевой поверхностью светового короба, в этом случае такая поверхность может выполняться
из материала пропускающего свет по аналогии с лицевой поверхностью.

 Допускается выполнение боковой нижней поверхности короба
в одном цвете с фасадом;

1. текст светового короба должен быть отцентрован относительно лицевой поверхности конструкции, размещаться в одну строку;
2. высота текстовой информации, включая товарные знаки, должна быть одинаковой и не превышать 4/5 от высоты информационной конструкции;
3. выступ лицевой поверхности светового короба за линию фасада не допускается;
4. размещение информации на видимой боковой нижней поверхности светового короба не допускается;
5. для витражных окон и витрин применение светового короба не допускается;
6. для оформления окон и витрин первых этажей зданий строений, сооружений допускается применять:

окраску или декоративные пленки на поверхности остекления площадью не более 30% от общей площади остекления окна или витрины, при этом нанесение декоративной покраски или декоративных пленок на рамы окон и витрин не допускается;

настенное панно второго типа согласно абзацу 3 подпункта 2 пункта 5.7 настоящего регламента или светового короба, устанавливаемых с внутренней стороны окна, витрины, на расстоянии не менее 0,1 м от поверхности остекления, размерами не более 1/2 от габаритного размера витрины, окна по высоте, по ширине;

1. одновременное использование для оформления витрин декоративных пленок более двух цветов, а также применение неоновых и флуоресцентных цветов не допускается;
2. при размещении светового короба в верхней части оконного проема, оформление окон пленкой, размещение настенное панно второго типа или световых коробов с внутренней стороны витрины не допускается.
	1. Требования к размещению информационных конструкций на крышах здании, строений, сооружений:
3. установка крышных конструкций на территории города допускается только в виде конструкции из отдельных букв;
4. конструкции из отдельных букв могут выполняться в виде плоских и объемных элементов (букв и знаков);
5. крышные конструкции могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой;
6. информационное поле крышных конструкций располагается параллельно к поверхности фасадов зданий, строений и сооружений, по отношению к которым они установлены, выше линии карниза или парапета или свеса крыши для скатной кровли;
7. крышные конструкции допускается устанавливать на скате крыши. Размещение информационной конструкции на коньке скатной кровли и на фронтоне не допускается;
8. установка крышных конструкций на крыше встроенно-пристроенных помещений не допускается;
9. высота крышных конструкций с учетом всех используемых элементов должна быть:

не более 0,8 м для 1 этажных зданий, строений и сооружений,
за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 1,80 м для 2 - 3-этажных зданий, строений и сооружений,
а также одноэтажных торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 3 м для 4 - 7-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 4 м для 8 - 12-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 5 м для 13 - 17-этажных зданий, строений и сооружений;

не более 6 м для зданий, строений и сооружений, имеющих
18 и более этажей;

1. высота от уровня кровли, на которой размещается крышная конструкция, до информационного поля должна составлять:

 не более 0,2 м для 1 этажных зданий, строений и сооружений,
за исключением торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

 не более 0,5 м для 2 - 3-этажных зданий, строений и сооружений,
а также одноэтажных торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров;

не более 1 м для зданий выше 4 этажей включительно;

1. информационные конструкции с наименованием торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), культурно-развлекательных центров (комплексов), многофункциональных центров (комплексов), кинотеатров рекомендуется делать выше, чем рекламные конструкции, размещаемые на крыше вдоль одного фасада, но в пределах установленных габаритов.
	1. Требования к размещению информационных конструкций в границах информационного фриза входной группы зданий, строений, сооружений:
2. в границах информационного фриза входной группы допускается размещение информационных конструкции:

из отдельных букв,

из отдельных букв с подложкой,

в виде консольных конструкций;

1. информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза козырька входной группы, устанавливаются
в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего регламента;
2. высота информационного фриза, расположенного
на козырьке входной группы, не может превышать высоту козырька,
за исключением случаев, когда:

высота козырька в виде плоской кровли не превышает 0,2 м;

высота козырька в виде скатной кровли не превышает 0,4 м, в связи с чем размещение информационной конструкции в границах фронтона невозможно.

В этих случаях оформление козырька допускается путем формирования по всем его сторонам фриза одного цвета, соответствующего фасаду, высотой не более 0,5 м, информационные конструкции такого фриза выполняются в виде отдельных букв. При этом если формируемый по всем сторонам козырька фриз, имеет примыкание к настенному информационному фризу фасада высотой
0,6 м, допускается увеличение его высоты до 0,6 м.

Формируемый фриз не должен частично или полностью перекрывать оконные проемы, декоративные архитектурные элементы, участки фасада с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито, а также выступать за нижнюю плоскость козырька;

1. установка информационной конструкции только на боковые стороны информационного фриза входной группы, использование разных цветовых решений фронтальной и боковых сторон
не допускается;
2. для козырька, выполненного в виде скатной кровли
с фронтоном, информационная конструкция размещается на фронтоне. Текст информационной конструкции может размещаться горизонтально вдоль нижней грани фронтона и параллельно скатам козырька. Размещение консольных конструкций на таком козырьке
не допускается;
3. размещение информационных конструкций на скате или коньке кровли козырька не допускается;
4. Использование светящихся информационных конструкций, конструкций с подсветкой вблизи жилых окон не допускается.
	1. Требования к размещению информационных конструкций входной группы зданий, строений в виде информационного блока, информационной стелы:
5. при отсутствии возможности размещения информации
об организациях, индивидуальных предпринимателях в границах информационного фриза фасада, козырька здания, строения, допускается размещение информационных конструкции в одном из следующих вариантов:

информационный блок

информационная стела первого типа,

информационная стела второго типа;

1. высота информационного блока, устанавливаемого на фасаде в границах входной группы не должна превышать 1,5 м, ширина - 1,2 м;
2. высота информационного блока, устанавливаемого на фасаде у входа в арку, не должна превышать 0,8 м, ширина - 0,5 м;
3. расстояние от уровня земли (пола входной группы)
до нижнего края информационного блока не должно быть менее 1 м;
4. информационный блок должен иметь модульную систему
для легкой замены табличек;
5. информационная стела может выполняться в виде конструкции с плоским или объемным информационным блоком, иметь одно- или двухстороннюю ориентацию, при необходимости оснащаться внутренней подсветкой;
6. информационная стела, информационный блок которой расположен на опоре, относится к первому типу. Максимальный размер информационного блока - 0,6 м по ширине и 0,6 м по высоте. Высота опоры стелы не ниже 2,5 м от уровня земли.

Информационная стела первого типа устанавливается
по центральной оси ограждения, расположенного по периметру приямка, в районе верхней ступени спуска в помещения подвального или цокольного этажа. Цветовое решение и дизайн стелы должны выполняться в едином стиле с ограждением.

Дополнительно над входом в помещение, расположенное в полуподвальных или цокольных этажах зданий, строений, сооружений допускается размещение информационной конструкции
в виде отдельных букв, отдельных букв с подложкой непосредственно над дверным проемом на фасаде. Ширина информационной конструкции не должна превышать ширину дверного проема, высота не более 0,4 м;

1. информационная стела, информационный блок которой выполнен в виде пилона без опоры, относится ко второму типу. Максимальная ширина информационной стелы, устанавливаемой
в границах входных групп зданий, строений, сооружений, не более
0,8 м. Высота информационной стелы не более 2,5 м;
2. цветовое решение и дизайн информационного блока, информационной стелы должны быть выполнены в стилистике соответствующей стилистическому решению входной группой,
в границах, которых они устанавливается, в соподчинении
с архитектурно-композиционным решением фасада здания;
3. информационные блоки и информационные стелы, располагаемые на всем протяжении фасада здания, строения должны иметь единое стилистическое решение;
4. место размещения информационных стел не должно создавать препятствий для пешеходов и маломобильных групп населения;
5. информационный блок и информационная стела может содержать информацию об одной или нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях.

В случае размещения информации о нескольких организациях, индивидуальных предпринимателях, информационная конструкция (стела или блок) должна иметь модульную систему размещения информации.

Модули должны иметь одинаковые размеры, оформление и принцип размещения информации, цветовое решение подложки модулей выполняется в одном цвете (белый, серый, бежевый, черный), наименование организации размещается в одну строку.

* 1. Требования к оформлению зданий, строений
	с использованием подвесных конструкций:
1. в случаях, когда линия фасада нижних этажей, занимаемых нежилыми помещениями, смещена вглубь относительно основной линии фасада вышерасположенных этажей (на более чем 2 м), что мешает визуальному восприятию информационных конструкций, размещаемых на западающем фасаде, допускается размещение подвесных конструкций;
2. подвесная конструкция может быть выполнена в виде конструкции:

из отдельных букв,

из отдельных букв с подложкой;

1. при необходимости размещения нескольких подвесных информационных конструкций, они объединяются в информационный фриз, и размещаются вдоль единой горизонтальной оси;
2. все подвесные конструкции, располагаемые вдоль одного фасада должны относиться к одному виду информационных конструкций и соответствовать требованиям пункта 5.1 настоящего регламента;
3. подложка подвесной конструкции должна быть однотонной
в цвет участка фасада, вдоль которого размещается конструкция;
4. подвесные конструкции крепятся к перекрытию вышерасположенного этажа параллельно плоскости основной линии фасада;
5. расстояние от основной линии фасада вышерасположенного этажа до подвесной конструкции по горизонтали не более 0,6 м;
6. общая высота подвесной конструкции не более 0,6 м;
7. подвесная конструкция может крепиться на дистанционных держателях или устанавливаться вплотную к перекрытию вышерасположенного этажа здания, строения. Крепление подвесной конструкции на подвесах, позволяющих свободное движение, не допускается;
8. высота дистанционных держателей не должна превышать
0,2 м;
9. при расстоянии менее 2,2 м от уровня земли или крыльца
до нижнего края подвесных конструкций, установка подвесных конструкций не допускается;
10. установка подвесных конструкций на боковые стороны выступающей части фасада не допускается.
	1. Требования к оформлению зданий, строений
	с использованием настенных панно:
11. на фасадах зданий, строений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры
и образования, а также выставочными центрами, допускается размещение настенных панно, содержащих информацию о репертуаре, перечне секций, занятий, факультетов, специальностей, мероприятий. Иная информация, распространение которой приводит
к привлечению внимания к каким-либо объектам рекламирования, формированию интереса к ним и их продвижению на рынке,
не допускается.

Настенные панно размещаются временно, на период проведения мероприятий, в том числе федерального или регионального уровня;

1. настенные панно могут выполняться в виде:

конструкции из каркаса, информационного поля, элементов крепления – относятся к первому типу;

односторонней плоскостной щитовой конструкции, с нанесенной непосредственно на поверхность информацией – относятся ко второму типу;

1. настенное панно первого типа размещаются:

на глухих фасадах отдельно стоящих зданий, строений сооружений, ориентированных на основные городские магистрали;

на глухих фасадах встроенно-пристроенных помещений;

между колоннами главного фасада;

1. настенное панно второго типа допускается размещать:

при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие, слева и/или справа входной двери, при этом ширина настенного панно не должна превышать 1,5 м, нижний край панно располагаться ниже 1 м
от уровня земли или крыльца, верхний край панно размещаться с учетом уровня перемычки оконных и дверных проемов входной группы;

в границах информационного фриза фасада здания, строения, занимаемого учреждением или предприятием, при условии отсутствия информационных конструкций иных организаций в границах этого фриза.

Цветовое решение фона настенного панно второго типа должно соответствовать цвету участка фасада, на котором она размещается, применение изображений, рисунков, фотографий на подложке
не допускается;

1. настенные панно размещаются в месте фактического осуществления деятельности учреждения или предприятия в границах занимаемого помещения;
2. настенное панно должно быть отцентровано относительно окон, арок, дверей, колонн и других конструктивных элементов,
с учетом композиционных осей фасада;
3. в пределах одного фасада, применяется общий принцип размещения, единое цветовое решение для всех информационных панно, сочетающееся с общим архитектурно-художественным решением фасада;
4. на глухих фасадах зданий, строений и встроенно-пристроенных помещений допускается размещать только одно настенное панно, при условии его размещения во всю высоту глухого участка фасада;
5. в случае размещения одного или нескольких настенных панно первого типа между колоннами главного фасада учитывается симметрия архитектурного решения фасада, применяется общий принцип размещения, единое стилистическое решение. Нижний уровень настенного панно размещается не ниже 3 м от уровня крыльца входной группы, верхний уровень панно не должен размещаться выше низа капители колонны;
6. одновременное размещение настенного панно первого
и второго типа в пределах здания, строения, сооружения занимаемого учреждениями, предприятиями, центрами, перечисленными
в подпункте 1 настоящего пункта, не допускается;
7. одновременное размещение настенных панно относящихся
к одному типу во всех допустимых местах размещения в пределах здания, строения, сооружения занимаемого учреждениями, предприятиями, центрами, перечисленными в подпункте 1 настоящего пункта, не допускается;
8. не допускается размещение настенного панно:

перекрывающего оконные проемы, декоративные архитектурные элементы, за исключением временного размещения между колоннами главного фасада;

на фасадах с отделкой в виде настенной росписи, мозаичного панно, сграффито;

закрывающего значительную часть фасада здания, строения
и искажающего целостность восприятия его архитектурно-художественного решения.

* 1. Требования к оформлению зданий, строений, сооружений с использованием видеоэкрана:
1. размещение видеоэкрана на фасадах зданий, строений, расположенных в зоне особого городского значения не допускается;
2. видеоэкран размещается в месте фактического осуществления деятельности учреждения в границах занимаемого помещения;
3. на фасадах здания, строения размещается не более одного видеоэкрана;
4. размещение видеоэкрана осуществляется на глухих участках фасада с учетом его композиционных осей;
5. цветовое решение корпуса видеоэкрана должно соответствовать цвету участка фасада, на котором она размещается.»;
6. пункт 7 изложить в следующей редакции:

# «7. Требования к оформлению общественных пространств и зданий, строений, сооружений с использованием элементов граффити, настенной росписи:

1. нанесение граффити на подпорные стены, сооружения
и строения коммунального назначения, глухие ограждения допускается в рамках проведения конкурсов и фестивалей при условии согласования места размещения граффити.

Не допускается нанесение граффити на:

фасады зданий, строений, сооружений за исключением объектов, указанных в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта;

объекты, указанные в абзаце первом подпункта 1 настоящего пункта ориентированные на улицы, находящиеся в зоне особого городского значения, зоне повышенного внимания, установленных Правилами благоустройства территории города Красноярска;

здания, признанные аварийными и подлежащими сносу;

объекты незавершенного строительства;

1. нанесение настенной росписи на фасады зданий, строений, сооружений, подпорные стены, глухие ограждения допускается
в рамках проведения конкурсов, фестивалей, а также по инициативе заинтересованных лиц при условии согласования места размещения, эскиза изображения, используемых цветовых решений.

При оформлении фасадов зданий, строений, сооружений настенной росписью до начала выполнения указанных работ должны быть подготовлены и согласованы в установленном порядке изменения
в паспорт фасадов (в случае его отсутствия - подготовлен и согласован
в установленном порядке паспорт фасадов).

При оформлении подпорных стен и глухих ограждений настенной росписью до начала выполнения указанных работ должны быть подготовлены и согласованы места размещения, эскизные предложения, содержащие цветовых решений.

Не допускается нанесение настенной росписи на фасады:

зданий, построенных ранее 1953 года;

зданий, строений и сооружений, фасады которых ориентированы
на улицы, находящиеся в зоне особого городского значения, установленных Правилами благоустройства территории города Красноярска;

зданий, занимаемых органами государственной власти Российской Федерации и Красноярского края, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, их территориальными (отраслевыми) подразделениями;

зданий, признанных аварийными и подлежащими сносу;

объектов незавершенного строительства;

1. при нанесении настенной росписи допускается размещение подписи автора настенной росписи, размером не более 5% от общей площади настенной росписи, при этом не превышающем размеры
по высоте – 0,25 м, по длине – 0,5 м;
2. запрещается наносить настенную роспись и граффити, содержащие:

рекламу (в том числе политическую), а также предвыборную агитацию и агитацию по вопросам референдума, за исключением размещения информации, указанной в подпункте 3 настоящего пункта;

информацию, раскрытие или распространение либо доведение
до потребителя которой является обязательным в соответствии
с законодательством;

информацию и (или) объявления физических лиц или юридических лиц;

некорректные сравнения и высказывания;

изображения и высказывания, порочащие честь, достоинство
или деловую репутацию физических либо юридических лиц;

изображения и высказывания, побуждающие к совершению противоправных действий;

изображения и высказывания, пропагандирующие войну, разжигание национальной и религиозной вражды, культ насилия
или жестокости, экстремистскую деятельность (экстремизм);

изображения порнографического характера.»;

1. пункт 8 признать утратившим силу;
2. абзацы третий и четвертый подпункта 2 пункта 10 изложить в следующей редакции:

«облицовка балконов и лоджий, не соответствующая общему архитектурному решению, определенному в отношении всего фасада здания (единые геометрические параметры, общее колористическое решение, однотипные применяемые материалы внешней отделки);

покраска участков фасада, при восстановлении нарушенной отделки или удалении несанкционированных надписей, в цвета, отличающиеся от основного цвета фасада;

1. подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«2) допускается размещение наружных блоков кондиционеров
во внутренней части балконов и лоджий;»;

1. подпункт 3 пункта 12 изложить в следующей редакции:

«3) информационные конструкции на киосках, павильонах допускается размещать в виде:

конструкций из отдельных букв, отдельных букв с подложкой, консольных конструкций, размещаемых в границах информационного фриза, габаритный вертикальный размер которого соответствует конструктивно выделенному фризу киосков, павильонов с плоской кровлей и выделенным фризом, не превышает 0,4 м для глухих участков стен;

крышной конструкции из отдельных букв высотой не более 0,6 м, для киосков, павильонов со скатной кровлей, располагаемых параллельно к поверхности фасада временного сооружения на скате выше линии свеса кровли;

информационной таблички габаритами - 0,4 м по ширине и 0,6 м
по высоте, размещаемой на фасаде временного сооружения
или на дверном полотне входной группы на высоте не менее 1 м
от уровня земли или крыльца.

Информационные конструкции, размещаемые в границах информационного фриза должны соответствовать требованиям, установленным пунктом 5.1 настоящего регламента.

Крышные конструкции выполняются в виде плоских или объемных отдельных букв, могут быть оборудованы исключительно внутренней подсветкой.

Не допускается одновременное размещение информационной конструкции на крыше скатной кровли и в границах информационного фриза.

Не допускается размещать любые виды оформления (включая самоклеящуюся пленку) на внешних поверхностях киосков, павильонов, витражном остеклении - с обеих сторон, входных дверях,
за исключением размещения информационных табличек;»;

1. в пункте 13:

подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:

«максимальные габаритные размеры поста охраны без учета лестницы составляют 3 х 3 м, максимальная разрешенная высота - 6 м
с учетом всех выступающих элементов;»;

подпункты 3 - 4, изложить в следующей редакции:

«3) колористическое решение ограждений должно соответствовать требованиям подпунктов 2 – 4 пункта 18;

4) информационное оформление автостоянки допускается выполнять в одном из следующих вариантов:

крышная информационная конструкция на сооружении поста охраны в виде отдельных букв высотой не более 0,4 м
с внутренней подсветкой (при ее наличии);

информационная конструкция из отдельных букв или отдельных букв с подложкой в цвет фасада между линией перекрытия и оконным проемом, высотой не более 0,4 м с внутренней подсветкой
(при ее наличии);

информационная конструкция, выполненная в виде настенного панно второго типа или конструкции их отдельных букв с подложкой
 не более 0,6 x 0,8 м на ограждении справа или слева от въезда; »;

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

«8) облицовка ограждения или размещение на ограждении информационных конструкций в виде баннерных панно, растяжек
не допускается;»;

10) пункт 14 дополнить подпунктами 3 - 5 следующего содержания:

«3) на ограждении при въезде на территорию строительной площадки должен размещаться паспорт объекта;

4) допускается оформление ограждения строительной площадки баннерным панно с изображением внешнего облика возводимого объекта, благоустройства прилегающей территории, создаваемой
в результате строительства городской среды;

5) баннерное панно размещается во всю высоту и длину ограждения вдоль одной или нескольких сторон территории строительной площадки, частичное размещение баннерного панно вдоль одной плоскости ограждения или эксплуатация баннерного панно
с нарушением целостности не допускается;»;

11) в подпункте 2 пункте 15:

цифры «1/5» заменить цифрами «1/6»;

дополнить словами «, но не более 0,4 м»;

12) пункт 18 изложить в следующей редакции:

1. на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка глухих и железобетонных ограждений, использование колючей проволоки;
2. цветовое решение ограждений, устанавливаемых в зоне особого городского значения, должно быть натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево) либо ахроматических цветов (черный, белый, серый);
3. вокруг озелененных территорий применяются черные ограждения или натуральных цветов (камень, металл, дерево), внутри озелененных территорий - черные или натурального цвета дерева;
4. на остальной территории города цветовое решение ажурных ограждений должно быть натуральных цветов материалов (камень, металл, дерево), ахроматических цветов (черный, белый, серый) либо синего, зеленого цвета;
5. размещение любых информационных конструкций на ограждениях не допускается, за исключением:

 информационных табличек размерами 0,4 м x 0,6 м,

 учрежденческих досок с размерами 0,8 м x 1,2 м, размещаемых на плоскости ограждения справа или слева от входа (въезда) на территорию предприятия;

информационной конструкции с наименованием и профилем деятельности организации, размещаемой над въездом на территорию предприятия с вертикальным габаритным размером не более 1 м, выполненной в виде отдельных букв, с количеством строк - не более двух;

6) для размещения информации о нескольких организациях, расположенных на территории, допускается установка информационной стелы второго типа, максимальная ширина которой не более 1 м, высота не более 2,5 м.

Внешний облик стелы должен соответствовать требованиям, установленным подпунктами 9, 10, 12 пункта 5.5 настоящего регламента.

Со стороны улицы, вдоль ограждения, допускается установка одной информационной стелы справа или слева от въезда
на территорию.

Место размещения информационных стел не должно создавать препятствий для пешеходов и маломобильных групп населения.

Цветовое решение и дизайн информационной стелы должны выполняться в едином стиле с информационным оформлением ограждения территории.

Информационные стелы, располагаемые на всем протяжении вдоль ограждения территории (при наличии нескольких въездов), должны иметь единое стилистическое решение.»;

1. пункт 21 изложить в следующей редакции:

«21. Требования к внешнему виду и оформлению сезонных площадок:

1) внешний вид и оформление сезонных площадок, расположенных на территории объектов культурного наследия, в границах зон охраны объектов культурного наследия, осуществляется в соответствии с законодательством в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

2) размещение сезонных площадок допускается на твердом уличном покрытии, находящемся в удовлетворительном состоянии (без разрушений, выбоин и иных повреждений);

3) в качестве элементов оборудования сезонной площадки могут использоваться:

уличная мебель (столы, в том числе трансформируемые, стулья и компактные, складные сиденья, скамьи, уличные кресла, уличные диваны, иные предметы уличной мебели);

защитные конструкции от атмосферных осадков и солнечных лучей (зонты, в том числе многокупольные, маркизы);

защитные и зонирующие элементы благоустройства, отделяющие зону размещения посетителей сезонной площадки от проезжей части, пешеходной зоны, другие элементы (перголы, шпалеры, подвесные и напольные контейнеры для озеленения и иные элементы вертикального озеленения, декоративное ограждение);

технологический настил высотой не более 0,45 м при уклоне территории, предполагаемой для устройства сезонной площадки, более 3% для обеспечения устойчивости элементов оборудования;

4) в случае размещения нескольких сезонных площадок в пределах фасада одного здания в целях сохранения единства внешнего облика на всем протяжении линии фасада целесообразно применять элементы оборудования, выполненные в едином стиле;

5) элементы оборудования сезонных площадок должны соответствовать архитектурно-художественному решению фасада здания и его элементам (входные группы, декоративные архитектурные элементы);

6) высота зонтов, пергол, маркиз и иных элементов оборудования не должна превышать высоту первого этажа (линия перекрытия между первым и вторым этажами) здания, строения, занимаемого стационарным объектом общественного питания;

7) оформление сезонных площадок осуществляется с учетом необходимости обеспечения его доступности для маломобильных групп населения;

8) элементы оборудования должны быть безопасными, устойчивыми, прочными, удобными, их поверхности должны быть очищены и окрашены, не иметь травмирующих выступов;

9) при организации вертикального озеленения допускается использование подвесных контейнеров, в том числе путем их размещения на фасаде здания в пределах границ сезонной площадки, на декоративных ограждениях, шпалерах;

10) периметр технологического настила высотой более 0,20 метра должен быть обустроен элементами оборудования, обеспечивающими безопасность посетителей (декоративное ограждение, элементы озеленения);

11) допускается оборудование сезонной площадки функциональной и декоративной подсветкой, соответствующей архитектурно-художественной подсветке фасада здания, функциональному и декоративному освещению пространства на прилегающей к сезонной площадке территории;

12) в качестве уличной мебели, наряду с отдельно стоящими элементами оформления, возможно применение скамей, сидений и иной мебели на подоконниках оконных и (или) витринных проемов здания, строения, занимаемого стационарным объектом общественного питания.

13) в целях сохранения архитектурно-художественного облика зданий, строений не допускается:

оформление сезонных площадок и размещение элементов
их оборудования, перекрывающее видовые створы улиц, а также исключающее возможность беспрепятственного использования общественного пространства;

использование контейнеров со сливными отверстиями
для озеленения сезонной площадки;

установка маркиз и иных элементов оборудования сезонных площадок в случае частичного или полного перекрытия декоративных архитектурных элементов фасада;

устройство технологического настила сезонных площадок над газоном;

использование светодинамических (мигающих, мерцающих, сменяющихся) элементов подсветки при оформлении сезонной площадки.»;

1. дополнить приложением к Архитектурно-художественному регламенту улиц, общественных пространств города Красноярска
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 04.04.2022.

Глава города С.В. Еремин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к постановлениюадминистрации городаот \_\_.\_\_.\_\_\_\_ № \_\_\_«Приложение к Архитектурно-художественному регламенту улиц, общественных пространств города Красноярска |

|  |
| --- |
| Допустимые места размещения информационных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений в зависимости от их назначения и архитектурного решения |
| Назначение зданий | Крышные конструкции**(только отдельные буквы без подложки - плоские или объёмные с внутренней подсветкой)** | Фасадные конструкции |
| Конструкция из отдельных букв**(плоские, объемные)** | Подвесная конструкция**(объемные, отдельные буквы на подложке)** | Консольная конструкция**(плоские, объемные, прорезные)** | Настенное панно |
| 1. Жилые здания с нежилыми помещениями
 | на крышах жилых домов (в виде наименования жилого комплекса) не более одной конструкции | в границах информационного фриза:в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным не выше второго этажа;на козырьках входных групп;в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза:на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы; в верхней части оконных проемов первого этажа | под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада | в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным не выше второго этажа на козырьках входных групп | недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание:между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами);в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие |
| 2. Жилые здания со встроено- пристроенными помещениями | на крышах жилых домов (в виде наименования жилого комплекса) не более одной конструкции | в границах информационного фриза:в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в плоскости фасада между линией, проходящей по верхнему краю оконных проемов первого этажа и линией кровли, или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенными не выше второго этажа;на козырьках входных групп;в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза: на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы;в верхней части оконных проемов первого этажа | под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада | в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп. | недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание:между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами);в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие; на глухих фасадах встроенно-пристроенных помещений. |
| 3. Нежилое одноэтажное,за исключением зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры (в том числе ТП, насосные станции.) | не более одной крышной информационной конструкции  | в границах информационного фриза:над окнами занимаемого организацией помещения вдоль единого фриза или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением;на козырьках входных групп;в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза:на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы. | недопустимо | над окнами занимаемого организацией помещения вдоль единого фриза или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп. | недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание:между верхней и нижней линией оконных проемов (в простенках между окнами);в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие; на глухих фасадах встроенно-пристроенных помещений |
| 4. Нежилое здание высотой 2 и более этажей | не более одной крышной информационной конструкции  | в границах информационного фриза:в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенного ниже окон второго этажа;на козырьках входных групп;в случае невозможности размещения информационных конструкций в границах информационного фриза:на информационных блоках, располагаемых в границах входной группы;в верхней части оконных проемов первого этажа;при наличии отдельного входа в помещение, расположенного в уровне второго этажа, в условиях отсутствия козырька входной группы и единого информационного фриза над окнами второго этажа, допускается размещать информационную конструкцию непосредственно над входом | под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада | в границах информационного фриза: в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением; на козырьках входных групп | недопустимо, за исключением участков фасадов в границах помещений, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования и имеющих отдельный вход в здание:между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами);в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие;на глухих фасадах встроенно-пристроенных помещений |
| 5. Торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексов), культурно-развлекательные центры (комплексы), многофункциональные центры (комплексы), кинотеатры | не более одной крышной информационной конструкции вдоль фасадов зданий ориентированных на основные городские магистрали | в границах информационного фриза:в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в плоскости фасада ниже линии кровли, или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением;на козырьках входных групп;наименование комплекса/центра может устанавливаться вне границ информационного фриза в виде отдельных букв, в том числе на витражном остеклении, в этом случае крышная информационная конструкция вдоль такого фасада не устанавливается | под выступающим этажом здания в плоскости основной линии его фасада | в границах информационного фриза:в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением;на козырьках входных групп | для выставочных центров допускается: на глухих фасадах отдельно стоящих зданий, строений сооружений;между колоннами главного фасада, временное размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня |
| 6. Отдельно стоящие здания, занимаемые государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры образования, здравоохранения  | не более одной крышной информационной конструкции | В границах информационного фриза:на фасаде с центральным входом в районе линии перекрытия между первым и вторым этажами или в границах фриза здания, строения, предусмотренного архитектурным или конструктивным решением, расположенным ниже окон второго этажа;на козырьках входных групп;Наименование учреждения или предприятия спорта и образования может устанавливаться на главном фасаде вне границ информационного фриза в виде отдельных букв, в том числе на витражном остеклении, в этом случае крышная информационная конструкция не устанавливается | недопустимо  | недопустимо  | в границах входной группы центрального входа:между верхней и нижней линией оконных проемов первого этажа (в простенках между окнами);в границах входной группы, при наличии отдельного входа в учреждение или предприятие рядом с входными дверями в здание;на глухих фасадах, ориентированных на основные городские магистралив границах информационного фриза фасада здания;между колоннами главного фасада, временное размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня |
| 7. Отдельно стоящие административные здания органов власти | недопустимо | недопустимо | недопустимо | недопустимо | временное размещение на период проведения мероприятий федерального или регионального уровня:на глухих фасадах, ориентированных на основные городские магистрали;в границах входной группы;между колоннами главного фасада |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назначение зданий | Информационная табличка | Фасадные конструкции | Отдельно стоящие |
| Учрежденческая доска | Информационный блок | Видеоэкран | Информационная стела первого типа**(на опоре высотой более 2,5 м, с информационным блоком - 0,6 х 0,6 м)** | Информационная стела второго типа **(без опоры, с информационным блоком - 0,8 х 2,5 м)** |
| 1. Жилые здания с нежилыми помещениями
 | непосредственно рядом с дверями в фактически занимаемое помещение на плоскости стены/фасада здания, строения, сооружения или на дверях такого помещения, входом; одна организация вправе разместить только одну информационную табличку либо учрежденческую доску на каждый вход в здание, строение, сооружение или помещение | в границах входной группы, на фасаде непосредственно у главного входа в учреждение, предприятие на плоскости фасада слева, справа, над входными дверями;при отсутствии возможности размещения учрежденческой доски на глухих участках фасада допустимо размещение учрежденческой доски на витражном остеклении, остеклении дверных проемов входных групп | в границах входной группы, рядом с входными дверями в здание, строение, сооружение или помещение в них (в том числе в интерьерах общественных зданий);на фасаде здания у проезда (прохода) в арку, если вход в помещения находится через арку во дворе  | недопустимо | в границах входной группы помещений, расположенных в полуподвальных или цокольных этажах, имеющих отдельный вход ниже уровня земли.  |  недопустимо |
| 2. Жилые здания со встроено- пристроенными помещениями | в границах входной группыустанавливается рядом с входом в здание на крыльце |
| 3. Нежилое одноэтажноеЗа исключением зданий, строений, объектов инженерной инфраструктуры (ТП, насосные станции, и т.д.) |
| 4. Нежилое здание высотой 2 и более этажей |
| 5. Торговые центры (комплексы), торгово-развлекательные центры (комплексов), культурно-развлекательные центры (комплексы), многофункциональные центры (комплексы), кинотеатры |
| 6. Отдельно стоящие здания, занимаемые государственными и муниципальными учреждениями и предприятиями спорта, культуры и образования  | недопустимо | для государствен-ных объектов образования, расположен-ных вне границ зоны особого городского значения:на глухих участков фасадов  | недопустимо | недопустимо |
| 7. Отдельно стоящие административные здания органов власти | недопустимо | недопустимо | недопустимо | недопустимо |