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КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение 
Красноярского городского Совета 
депутатов от 04.09.2018 № В-299
«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 
городского округа город Красноярск» 


В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разделом 2 Положения о порядке подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск, утвержденного решением Красноярского городского Совета депутатов от 09.06.2015 № 8-116 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов», руководствуясь статьей 28, пунктом 2 статьи 59 Устава города Красноярска, Красноярский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Красноярского городского Совета депутатов от 04.09.2018 № В-299 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск» следующие изменения:
1.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
	«3. Подготовка и утверждение документации по планировки территории, а также подготовка проектов внесения изменений в такую документацию осуществляется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования города Красноярска Красноярского края в редакции, действовавшей до дня вступления в силу настоящего решения, в части территорий, в отношении которой заключены договоры о развитии застроенных территорий, договоры о комплексном освоении территории, договоры о комплексном развитии территории, договоры об освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договоры о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья, договоры аренды земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства, заключенные до дня вступления в силу настоящего решения.».
	1.2. Приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Красноярска» (PRAVO-ADMKRSK.RU). 
[bookmark: _GoBack]3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре.

	
Председатель 
Красноярского городского 
Совета депутатов                

                                 Н.В. Фирюлина
	    
     Глава 
     города Красноярска


                    С.В. Верещагин
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Приложение
к Решению
Красноярского городского
Совета депутатов
от _______ № ____________

 «Приложение

	к решению Красноярского	

	городского Совета депутатов

	от 04.09.2018 № В-299



МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа город Красноярск Красноярского края (далее – Местные нормативы) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 23.12.2014 № 631-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края» (далее – Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края), Законом Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4449 «О видах объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования муниципальных образований в Красноярском крае», Уставом города Красноярска, Положением о порядке подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск, утвержденным решением Красноярского городского Совета депутатов от 09.06.2015 № 8-116 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, утверждения и изменения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Красноярск и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов».
1.2. Местные нормативы входят в систему нормативных правовых актов, регламентирующих градостроительную деятельность в городском округе город Красноярск Красноярского края (далее также – город Красноярск, городской округ).
1.3. Местные нормативы включают в себя расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2  Градостроительного кодекса, населения города Красноярска и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Красноярска (далее также – расчетные показатели), материалы по обоснованию указанных расчетных показателей, а также правила и область применения таких показателей.


[bookmark: _Toc242197294]2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


[bookmark: _Toc242197295]2.1. В области образования
Расчетные показатели для объектов местного значения в области образования
Таблица 1

	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Уровень обеспеченности
	объект на муниципальное образование
	7

	
	
	Транспортная доступность
	минут
	30

	2
	Дошкольные образовательные организации1,2,3,4,5
	Уровень обеспеченности
	кол-во мест на 1000 чел.
	54

	
	
	Размер земельного участка6,7
	кв. м на 1 место
	для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью:
до 100 мест – 44;
от 101 места – 38;
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест – 30.
для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций – 14.

	
	
	Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
при многоквартирной застройке
	минут (метров)
	7 (500)

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
 при индивидуальной застройке
	минут
	517

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек
	минут
	30

	3
	Общеобразовательные организации5,8,9
	Уровень обеспеченности
	кол-во мест на 1000 чел.
	10316

	
	
	Размер земельного участка7,10,11,12
	кв. м на 1 место
	при вместимости общеобразовательной организации:
свыше 30 до 170 мест – 80;
от 170 до 340 мест – 55;
от 340 до 510 мест – 40;
от 510 до 660 мест – 35;
от 660 до 1000 мест – 28;
от 1000 до 1500 мест – 24;
свыше 1500 мест – 22

	
	
	Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
при многоквартирной застройке
(для всех уровней общего образования в случае застройки 
на свободных территориях, для начального общего образования в случае уплотнения сложившейся застройки)
	минут (метров)
	12 (800)

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
при многоквартирной застройке
 (для основного общего и среднего общего образования 
в случае уплотнения сложившейся застройки)
	минут
	10

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
 при индивидуальной застройке
	минут
	1017

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек
	минут
	30

	4
	Организации дополнительного образования5
	Уровень обеспеченности13
	кол-во мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет
	8014

	
	
	Размер земельного участка15
	кв. м на 1 место
	для встроенных объектов в первые этажи многоквартирных домов – 7,5.
Для отдельно стоящих объектов вместимостью:
до 500 мест – 15;
более 500 мест – 12

	
	
	Пешеходная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
при многоквартирной застройке
	минут (метров)
	12 (800)

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения более 2 тыс. человек 
 при индивидуальной застройке
	минут
	10

	
	
	Транспортная доступность для населенных пунктов с численностью населения до 2 тыс. человек
	минут
	30


[bookmark: _Hlk237957502]Примечания:
1. Входы во встроенные и встроенно-пристроенные помещения дошкольных образовательных организаций многоквартирных жилых зданий следует размещать так, чтобы обеспечить возможность организации подходов к ним без пересечения дворовой территории многоквартирного жилого дома, 
и обособленное размещение игровых площадок для воспитанников дошкольных образовательных организаций, с визуальной изоляцией путем создания плотной зеленой изгороди по периметру участка.
2. При размещении встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций с торцов многоквартирных жилых зданий, в стесненных условиях, допускается организация игровых площадок на крыше пристроенного здания используемого дошкольной образовательной организацией, с торцов многоквартирных домов, не имеющих окон, либо с выходом на прогулочную площадку с уровня второго этажа при условии использования помещений второго этажа под дошкольные образовательные функции с соблюдением требований по безопасности жизни и здоровья детей и организацией теневых навесов, в том числе препятствующих падению предметов на территорию прогулочных площадок.
3. При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на эксплуатируемой кровле пристроенного здания размещение спортивной площадки организуется в плоскости земли в соответствии с требованием СП 252.1325800.2016.
4. При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на крыше пристроенного здания необходимо обеспечить не менее 20 % озеленения на эксплуатируемой кровле интенсивного или полуинтенсивного типа.
5. В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно‑спортивной и культурно‑досуговой инфраструктуры.
6. Размер земельного участка дошкольной образовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию образовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях: до 40 % в условиях сноса ветхого, аварийного здания объекта образования и строительства на его месте нового здания образовательной организации; в условиях сложившейся жилой застройки, не предполагающих (условия 
не предполагают уплотнение) уплотнение; до 20 % – при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта; на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. 
7. При планировании совмещенных объектов школа – детский сад (учебных трансформеров, совмещенных объектов, комплексов) размер земельного участка определяется как сумма размера земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации, и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.
8. При потребности, не являющейся достаточной для размещения общеобразовательной организации, 
с целью обеспечения жителей малочисленных, удаленных и труднодоступных населенных пунктов услугами в области образования целесообразно размещение школ-интернатов.
9. При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.
10. [bookmark: _Hlk237958941]Размер земельного участка общеобразовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях: 
i. до 40 % – в условиях сноса ветхого, аварийного здания образовательной организации и строительства на его месте нового здания образовательной организации; в условиях сложившейся жилой застройки, не предполагающих уплотнение; 
ii. до 20 % – при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта; 
iii. до 20 % – при размещении объекта образования за счет сноса ветхого, аварийного жилого фонда либо объектов жилищного строительства, соответствующих ст. 5, 5.1, 6 Закона Красноярского края от 08.07.2021 
№ 11-5320;
iv. на 15 % – при размещении на рельефе с уклоном более 20 %. 
11. [bookmark: _Hlk237959076]Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено 
за границами земельного участка общеобразовательной организации, в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации.
12. При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее, чем на 0,2 га.
13. При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса: сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе требуемого числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности.
14. Из общей потребности в организациях дополнительного образования для городских округов 
не менее 40 % должно быть обеспечено за счет предоставления услуги на базе организаций дополнительного образования.
15. [bookmark: _Hlk237963716]Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять 
из расчета единовременной вместимости здания.
16. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлены исходя из односменного режима работы организаций. При определении числа мест в общеобразовательных организациях может быть применен коэффициент, учитывающий возможность организации двухсменного режима их работы, равный 1,5.
17. Показатель определен для личного автомобильного транспорта и специализированных школьных автобусов и не учитывает интервал движения общественного транспорта и время перемещения до остановки общественного транспорта.


[bookmark: _Toc310236534][bookmark: _Toc242197296]2.2. В области физической культуры и спорта

[bookmark: _Hlk238042955]Расчетные показатели для объектов местного значения в области физической культуры и спорта
Таблица 2.1
	[bookmark: _Hlk238042932]№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	при численности населения от 5 до 10 тыс. человек
	при численности населения от 10 до 50 тыс. человек
	при численности населения от 50 до 500 тыс. человек
	при численности населения свыше 500 тыс. человек
	
	при численности населения от 5 до 10 тыс. человек
	при численности населения от 10 до 50 тыс. человек
	при численности населения от 50 до 500 тыс. человек
	при численности населения свыше 500 тыс. человек

	1
	Спортивные сооружения
	единовременная пропускная способность объектов спорта на 1 тыс. человек населения в возрасте от 3 до 79 лет (включительно)
	110
	Не нормируется

	2
	Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования)1,2,3
	объектов
	1
	1 на 15 тыс. человек
	1 на 30 тыс. человек
	1 на 35 тыс. человек
	Транспортная доступность, минут
	30
	20
	20
	30

	
	
	кв. м зеркала воды
	400
	400 на 15 тыс. человек
	400 на 30 тыс. человек
	400 на 35 тыс. человек
	Пешеходная доступность, м
	Не нормируется
	1350
	Не нормируется
	Не нормируется

	
	
	единовременная пропускная способность
	48
	48 на 15 тыс. человек
	48 на 30 тыс. человек
	48 на 35 тыс. человек
	
	
	
	
	

	3
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	объектов на городской округ
	для городов с численностью населения, тыс. человек:
от 20 до 500 – 1;
свыше 500 – 5
	Не нормируется

	4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных)
	объектов
	при численности населения, тыс. человек:
от 0,2 до 10 – 1;

	при численности населения, тыс. человек:
от 10 до 20 – 1 на 10 тыс. человек;
от 20 до 50 – 3 на 10 тыс. человек
	5 на 10 тыс. человек
	20 на 10 тыс. человек
	Не нормируется

	5
	Велосипедные дорожки
	м на 1 га парка площадью свыше 10 га
	80
	Не нормируется


Примечания:
1. В групповой системе расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью менее 5000 человек следует размещать 1 плавательный бассейн при наличии на территории учреждения, осуществляющего подготовку спортивного резерва по видам спорта, федеральные стандарты спортивной подготовки которых предполагают наличие плавательного бассейна в материально-технической базе.
2.  К объектам местного значения городского округа, местного значения муниципального округа относятся плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) с длиной ванны бассейна менее 25 м и количеством дорожек менее 6.
3. При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.

Таблица 2.2
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	при численности населения от 0,2 до 0,5 тыс. человек
	при численности населения от 0,5 до 1 тыс. человек
	при численности населения от 1 до 2 тыс. человек
	при численности населения от 2 до 5 тыс. человек
	при численности населения от 5 до 10 тыс. человек
	при численности населения от 10 до 500 тыс. человек
	при численности населения свыше 500 тыс. человек
	
	при численности населения менее 2 тыс. человек
	при численности населения от 2 до 500 тыс. человек
	при численности населения свыше 500 тыс. человек

	1
	Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные 
поля)4
	объектов
	15
	2
	4
	6
	10
	3 на 10 тыс. человек
	92 на 100 тыс. человек
	Транспортная доступность, минут
	30
	Не нормируется
	Не нормируется

	
	
	кв. м
	8005
	2600
	3200
	4800
	8000
	2400 на 10 тыс. человек
	59800 на 100 тыс. человек
	Пешеходная доступность в зависимости от типа застройки, минут
	Не нормируется
	Многоквартирная – 10;
Индивидуальная - 15
	Многоквартирная – 5;
Индивидуальная - 15

	
	
	единовременная пропускная способность
	405
	70
	160
	240
	400
	120 на 10 тыс. человек
	1932 на 100 тыс. человек
	Пешеходная доступность в зависимости от типа застройки, м
	Не нормируется
	Многоквартирная – 700;
Индивидуальная - 1000
	Многоквартирная – 350;
Индивидуальная - 1000

	2
	Спортивные залы4,6,7,8
	объектов
	Не нормируется
	Не нормируется
	1
	2
	3
	1 на 10 тыс. человек
	1 на 8 тыс. человек
	Транспортная доступность, минут
	30
	Не нормируется
	Не нормируется

	
	
	кв. м
	Не нормируется
	Не нормируется
	288
	828
	1368
	540 на 10 тыс. человек
	540 на 8 тыс. человек
	Пешеходная доступность в зависимости от типа застройки, минут
	Не нормируется
	Многоквартирная – 20;
Индивидуальная - 30

	
	
	единовременная пропускная способность
	Не нормируется
	Не нормируется
	25
	60
	95
	35 на 10 тыс. человек
	35 на 8 тыс. человек
	Пешеходная доступность в зависимости от типа застройки, м
	Не нормируется
	Многоквартирная – 1350;
Индивидуальная - 2000

	3
	Лыжные базы7
	объектов
	при численности населения, тыс. человек:
от 5 до 100 – 1;
свыше 100 – 1 на 100 тыс. человек
	Не нормируется

	4
	Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд)7
	объектов
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	Не нормируется
	1
	при численности населения, тыс. человек:
от 10 до 100 – 1 на 10 тыс. человек;
свыше 100 – 1 на 50 тыс. человек
	Не нормируется


Примечания:
4. На территориях новой жилой застройки необходимо предусматривать резервирование территорий для размещения отдельно нормируемых видов спортивных сооружений с учетом расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
5. В групповых системах расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью населения 200 человек необходимо размещение 1 игровой спортивной площадки размерами 18 м x 9 м, единовременной пропускной способностью 18 человек.
6. К объектам местного значения городского округа, местного значения муниципального округа относятся спортивные залы площадью не более 1008 кв. м.
7. Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии 
с режимом функционирования образовательных организаций.
8. В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры.


[bookmark: _Toc310236535][bookmark: _Toc242197297][bookmark: _Hlk238043423]2.3. В области молодежной политики
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области молодежной политики
Таблица 3
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Специализированные/
неспециализированные учреждения молодежной политики1
	Уровень обеспеченности
	кв. м общей площади на 1000 чел.
	52

	
	
	Размер земельного участка
	га для отдельно стоящего здания
	0,5

	
	
	Пешеходная доступность 
при многоквартирной застройке
	минут (метров)
	7 (500)

	
	
	Транспортная доступность 
 при индивидуальной застройке
	минут
	5


Примечания:
0. В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры.

[bookmark: _Toc242197298]
2.4. В области архивного дела

Расчетные показатели для объектов местного значения в области архивного дела
Таблица 4
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Архивы
	Уровень обеспеченности
	объектов на муниципальное образование
	1
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства
Таблица 5
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Общедоступные библиотеки1,2,3,4
	При населении от 0,1 до 1 тыс. чел.
	Кол-во объектов на центр групповой системы расселения
	1
	Транспортная доступность, мин.
	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 15

	
	
	При населении от 1 до 2 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 1 тыс. чел.
	1
	
	

	
	
	При населении от 2 до 5 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 2 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	При населении от 5 до 20 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 5 тыс. чел
	1
	
	для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – 
в границах системы расселения

	
	
	При населении от 20 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 10 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	При населении от 100 до 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 15 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	При населении свыше 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 30 тыс. чел
	1
	
	

	2
	Детские библиотеки5
	При населении до 50 тыс. чел.
	Кол-во объектов на населенный пункт
	1
	Транспортная доступность, мин.
	15

	
	
	При населении от 50 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 4 тыс. детей
	1
	
	

	
	
	При населении от 100 до 150 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 4,5 тыс. детей
	1
	
	

	
	
	При населении от 150 до 500 тыс. чел
	Кол-во объектов на 10 тыс. детей
	1
	
	

	
	
	При населении свыше 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 10 тыс. детей
	1
	
	

	
	
	Для населенных пунктов иного вида с численностью населения свыше 5 тыс. чел.
	Кол-во объектов на населенный пункт
	1
	
	

	3
	Музеи6,7
	Для городских населенных пунктов
	Кол-во объектов
	1
	Не нормируется

	
	
	для сельских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 
5 тыс. человек
	Кол-во объектов
	1
	

	
	
	тематические музеи для населенных пунктов с численностью населения от 50 до 250 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	1
	

	
	
	тематические музеи для населенных пунктов с численностью населения свыше 250 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	4
	

	4
	Театры
	Музыкальные театры
	Кол-во объектов на Красноярский край
	1
	Не нормируется

	
	
	Театры кукол
	Кол-во объектов на Красноярский край
	1
	

	
	
	Театры по видам искусства
	Кол-во объектов на Красноярский край
	1
	

	5
	Филармонии
	Кол-во объектов на Красноярский край
	1
	Не нормируется

	6
	Концертные залы
	Мест на 1 тыс. чел
	1
	Не нормируется

	
7
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа2,3,4,8,9
	
При населении от 0,1 до 2 тыс. чел.
	Кол-во объектов на центр групповой системы расселения
	1
	Транспортная доступность, мин.
	для центров групповых систем расселения (отдельных населенных пунктов) – 15

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	120
	
	

	
	
	При населении от 2 до 5 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 2 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	90
	
	

	
	
	При населении от 5 до 10 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 5 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	70
	
	

	
	
	При населении от 10 до 20 тыс. чел.
	Мест на 1 тыс. чел
	60
	
	

	
	
	При населении от 20 до 30 тыс. чел.
	Мест на 1 тыс. чел
	45
	
	

	
	
	При населении от 10 до 50 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 10 тыс. чел
	1
	
	для населенных пунктов, входящих в групповые системы расселения – 
в границах системы расселения

	
	
	При населении от 30 до 50 тыс. чел.
	Мест на 1 тыс. чел
	30
	
	

	
	
	При населении от 50 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 30 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	15
	
	

	
	
	При населении от 100 до 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 50 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	8
	
	

	
	
	При населении свыше 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 200 тыс. чел
	1
	
	

	
	
	
	Мест на 1 тыс. чел
	4
	
	

	8
	Помещения для досуга и любительской деятельности 
в многоквартирной жилой застройке
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 100 тыс. чел.
	кв. м общей площади на 1000 чел.
	60
	Пешеходная доступность при многоквартирной застройке, минут (метров)
	15 (1000)

	
9
	Парки культуры и отдыха10
	для городских населенных пунктов с численностью населения от 50 до 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на населенный пункт
	1
	Транспортная доступность для городских населенных пунктов с численностью населения от 50 до 500 тыс. чел., мин. 
	30

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 500 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 500 тыс. чел
	1
	Транспортная доступность для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 500 тыс. чел., мин.
	40

	10
	Зоопарки
	для городского округа с численностью населения свыше 500 тыс. человек
	Кол-во объектов
	1
	Не нормируется


Примечания:
1. В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения.
1. В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно‑спортивной и культурно‑досуговой инфраструктуры.
1. Обязательно размещение объекта культурно-досугового (клубного) типа, общедоступной библиотеки в центре групповой системы расселения.
1. В групповых системах расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью населения менее 500 человек целесообразно размещение общедоступных библиотек в составе объектов культурно-досугового (клубного) типа с сохранением принадлежности данных библиотек как сетевых единиц централизованных библиотечных систем (ЦБС).
1. В городских округах создается самостоятельная детская библиотека для обслуживания детей дошкольного возраста и учащихся общеобразовательных школ с универсальным фондом документов (возраст детей до 14 лет).
1. Нормы распространяются в том числе на филиалы музеев без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.
1. Основным критерием для принятия решения о создании новой сетевой единицы учреждения музейного типа является наличие коллекции, имеющей музейное значение, которая будет представлена в создаваемом музее.
1. При объектах культурно-досугового (клубного) типа целесообразно создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества и ремесел.
1. В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы.
1. За сетевую единицу принимаются парки культуры и отдыха всех форм собственности.
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Расчетные показатели для объектов местного значения в области охраны правопорядка
Таблица 6
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Участковые пункты полиции
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения до 30 тыс. чел.
	Кол-во объектов на населенный пункт
	1
	Транспортная доступность при индивидуальной застройке, мин.
(для городских населенных пунктов)
	30

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 30 до 150 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 10 тыс. чел.
	1
	Пешеходная доступность при многоквартирной застройке, мин. (метров)
(для городских населенных пунктов)
	15 (1000)

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 150 тыс. чел.
	Кв. м общей площади на 1 тыс. чел
	5
	
	

	
	
	для сельских населенных пунктов 
	Кол-во объектов в границах одного или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов (групповой системы расселения)
	1
	Транспортная доступность, мин.
(для сельских населенных пунктов)
	30
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[bookmark: _Toc310236541]2.7. В области благоустройства и массового отдыха

Расчетные показатели для объектов местного значения, формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха населения
Таблица 7.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Озелененные территории общего пользования1, 2
	
для городских населенных пунктов 
	Кв. м на человека
	163
	Не нормируется

	
	
	для сельских населенных пунктов 
	Кв. м на человека
	123
	

	
	
	в границах земельного участка проектируемого жилого дома (жилого комплекса)
	Кв. м на человека
	37
	

	Объекты озеленения на территориях общего пользования населенных пунктов

	2
	Тематические парки
	Кол-во объектов на 100 тыс. человек
	1
	Не нормируется

	3
	Парки
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 20 до 50 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	1
	Транспортная доступность для городских населенных пунктов, минут4
	15

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 50 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	1
	
	

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 100 тыс. чел.
	
Кол-во объектов на селитебный район города
	1
	
	

	
	
	для опорных сельских и городских населенных пунктов с численностью населения от 5 до 20 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	1
	Транспортная доступность для прочих населенных пунктов, минут4
	30

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект
	2
	
	

	4
	Скверы (бульвары, сады, пешеходные зоны)
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения до 2 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	15
	Пешеходная доступность при многоквартирной застройке, мин. (метров)
	7 (500)

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 2 до 5 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	25
	
	

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 5 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 3 тыс. человек
	15
	
	

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью свыше 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов на 3,5 тыс. человек
	15
	Пешеходная доступность при индивидуальной застройке, мин. (метров)
	10 (700)

	
	
	для сельских населенных пунктов 
с численностью населения от 1 до 5 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	15
	
	

	
	
	для сельских населенных пунктов 
с численностью населения от 5 до 20 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	25
	
	

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект
	0,2
	
	

	5
	Малый сквер
	для сельских населенных пунктов 
с численностью населения от 0,25 до 1 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	1
	Пешеходная доступность, мин. (метров)
	30 (2000)

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект
	0,2
	
	

	6
	Детские игровые площадки (на территориях общего пользования)
	для городских населенных пунктов 
при многоквартирной застройке
	Кв. м на человека
	0,33
	Пешеходная доступность, мин. (метров)
	5 (350)

	
	
	для городских населенных пунктов 
при индивидуальной застройке
	Кв. м на человека
	0,7
	
	

	
	
	для сельских населенных пунктов
	Кв. м на человека
	0,7
	
	

	7
	Набережные6 
	Кол-во объектов на муниципальное образование
	4
	Не нормируется

	8
	Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации
	Уровень обеспеченности
	га на 1 тыс. человек
	0,16
	Не нормируется

	
	
	Протяженность береговой полосы
	м на 1 тыс. человек
	50
	

	9
	Смотровые (видовые) площадки
	Кол-во объектов на муниципальное образование
	15
	Не нормируется


[bookmark: _Hlk238051196][bookmark: _Hlk242197186][bookmark: _Hlk238051320]Примечания:
1. Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования состоит из объектов в области благоустройства: парков, тематических парков, скверов, садов, бульваров, набережных, площадок отдыха населения, малых скверов, мест массовой околоводной рекреации и иных территорий общего пользования, обеспечивающих формирование единого зеленого каркаса населенного пункта.
2. При проектировании объектов благоустройства территории необходимо руководствоваться Правилами благоустройства территории муниципального образования.
3. Для населенных пунктов муниципальных округов, расположенных в зоне тайги или лесной зоне, возможно применение понижающего коэффициента 0,8.
4. При наличии на территории населенного пункта нескольких парков территориальная доступность должна обеспечиваться до ближайшего объекта.
5. Для городских округов свыше 100 тыс. человек при повышении доступности объектов озеленения и благоустройства в сложившейся застройке, площадь объекта озеленения может быть рассчитана из показателя минимальной обеспеченности – 1,7 кв. м на человека в радиусе пешеходной доступности.
6. При наличии водного объекта в городе либо в административном центре муниципального образования.
7. Минимальная площадь озеленения  территории (земельного участка) проектируемого жилого дома (жилого комплекса) не менее 3 кв. м на чел. устанавливается в результате анализа возможного использования минимального  земельного участка, предусмотренного Правилами землепользования и застройки города Красноярска, при максимальном коэффициенте интенсивности 1.9, с размещением личного автотранспорта жильцов в подземном паркинге и на открытой автостоянке, с соблюдением минимальной этажности жилого комплекса.


Специализированные объекты благоустройства жилых территорий
Таблица 7.2
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	Минимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина
	Единица измерения
	Величина

	1
	Площадки для выгула собак (игровые площадки для собак)1, 2, 3
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 10 до 100 тыс. чел.
	Кол-во площадок на 10 тыс. человек
	1
	пешеходная доступность в случае застройки на свободных территориях 
(для городских населенных пунктов при многоквартирной застройке), минут (метров)
	7 (500)

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 100 тыс. чел. до 1 млн чел.
	Кол-во площадок на 10 тыс. человек
	1
	пешеходная доступность в случае уплотнения сложившейся застройки (для городских населенных пунктов при многоквартирной застройке), минут (метров)
	15 (1000)

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 1 млн чел.
	Кол-во площадок на 20 тыс. человек
	не менее 1
	пешеходная доступность (для городских населенных пунктов при индивидуальной застройке), минут (метров)
	15 (1000)

	
	
	Размер земельного участка
	Кв. м 
	200
	
	

	2
	Площадки выгула и дрессировки собак
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 10 до 100 тыс. чел.
	Кол-во объектов
	не менее 1
	Транспортная доступность для городских населенных пунктов, минут
	15

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 100 тыс. чел. до 1 млн чел.
	Кол-во объектов на каждые 150 тыс. человек
	не менее 1
	
	

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 1 млн чел.
	Кол-во объектов на каждые 300 тыс. человек
	не менее 1
	
	

	
	
	Размер земельного участка
	Кв. м
	500
	
	


Примечания:
1. Площадки для выгула собак (игровые площадки для собак) размещаются на междворовых пространствах, на территориях общего пользования, в парках, скверах, в городских парках, на набережных, и на иных общественных территориях соответствующей площади, подлежащих благоустройству.
2. Среднюю численность собак в жилых комплексах рассчитывают исходя из соотношения одна собака на каждые 10 человек. Общая площадь игровых площадок для собак в многоквартирном жилом комплексе должна обеспечивать возможность единовременного нахождения не менее 10 % от общего числа собак, потенциально живущих на территории жилого комплекса, при нормативе в 20 кв. м на одну собаку. 
3. В скобках приводится наименование в соответствии с классификацией объектов по ГОСТ Р 72372-2025.

[bookmark: _Toc148080585][bookmark: _Toc242197302]2.8. В области транспорта, автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта

Расчетные показатели для объектов местного значения в области транспорта, автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта
Таблица 8.1
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Единица измерения
	Величина

	1
	Автомобильные дороги общего пользования
	уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок
	автомобилей на 1000 человек
	5451

	2
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения (плотность парковок для СИМ вместимостью 9 и более мест, расположенных в границах красных линий магистральной улично-дорожной сети)
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 10 до 50 тыс. чел.
	кол-во объектов на 1 км
	0,22

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения от 50 до 500 тыс. чел.
	кол-во объектов на 1 км
	0,22

	
	
	для городских населенных пунктов 
с численностью населения свыше 500 тыс. чел.
	кол-во объектов на 1 км
	0,52

	3
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
	в жилой застройке (за исключением индивидуальной)
	пешеходная доступность, минут (метров)
	6 (400)3

	
	
	в индивидуальной жилой застройке
	пешеходная доступность, минут (метров)
	10,5 (700)3

	
	
	от объектов в области образования и здравоохранения
	пешеходная доступность, минут (метров)
	2,5 (150)3

	4
	Дорожки велосипедные и полосы для движения велосипедов и СИМ
в границах улично-дорожной сети
	уровень обеспеченности, плотность велосипедных дорожек в границах городского округа
	км 
на 1 кв. км
	0,14

	5
	Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома5
(объект иного значения)
	уровень обеспеченности
	мест на 80 кв. м общей площади жилых помещений
	16,7,8,9,10,11


Примечания:
1. В случае если существующий уровень обеспеченности индивидуальными легковыми автомобилями в муниципальном образовании достиг прогнозного значения, для получения прогнозного расчетного показателя необходимо существующий уровень обеспеченности увеличить на 20 %.
2. Показатель применяется при строительстве и реконструкции участков улично-дорожной сети.
3. Показатель применяется при наличии маршрутов движения общественного пассажирского транспорта внутри населенного пункта и не распространяется 
на межмуниципальные маршруты.
4. Показатель применяется для городских населенных пунктов.	
5. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.
6. Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных стоянках, многоуровневых пристроенных стоянках или на плоскостных открытых стоянках.
7. Места для стоянки автомобилей инвалидов следует рассчитывать от общего количества мест временного хранения автотранспорта.
8. Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.
9. В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м при застройке на свободных территориях, а при уплотнении сложившейся застройки – не более 1000 м.
10. [bookmark: _Hlk242197209]В условиях комплексного развития территории к показателю допускается применение коэффициента, равного 0,5.
11. Минимально допустимый уровень обеспеченности парковками для размещения индивидуальных легковых автомобилей на территории земельного участка проектируемого жилого дома (жилого комплекса) устанавливается в результате анализа возможного использования минимального  земельного участка (0,5га), предусмотренного Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, при максимальном коэффициенте интенсивности 1.9, с размещением личного автотранспорта жильцов на открытой специальной площадке (для одноподъездного жилого дома), в подземном паркинге  и на открытой специальной площадке (для многоподъездных жилых домов)  с соблюдением санитарных норм. На территории земельного участка жилого дома (жилого комплекса) размещается не менее 50% машино-мест от потребности.  В условиях реконструкции существующей застройки в связи со стесненными условиями, с возможными инженерно-геологическими и санитарно-гигиеническими ограничениями данный показатель допускается снижать до 40%.


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, а также местами хранения велосипедов и СИМ у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон 
Таблица 8.2
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Единица измерения
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами хранения велосипедов 
и СИМ

	1
	Дошкольные образовательные организации
	мест на 100 мест 
	5
	-

	
	
	мест на 100 сотрудников
	5
	-

	2
	Общеобразовательные организации
	мест на 100 мест 
	3
	-

	
	
	мест на 100 сотрудников
	5
	-

	3
	Организации дополнительного образования
	мест на 100 мест 
	3
	-

	4
	Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования
	мест на 100 студентов очной формы обучения
	5
	-

	
	
	мест на 10 сотрудников
	3
	-

	5
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации
	мест на 100 мест 
	14
	2

	6
	Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек
	мест на 100 единовременных посетителей
	5
	1

	7
	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 
500 зрителей
	мест на 100 мест на трибунах
	7
	1,4

	8
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха
	мест на 100 отдыхающих
	10
	2

	9
	Парки культуры и отдыха. Тематические парки.
Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации, лесопарки, зоны отдыха и курортные зоны
	мест на 1 га территории парка
	4
	0,8

	10
	Гостиницы
	мест на 100 отдыхающих
	8
	1,6

	11
	Зона кратковременного массового отдыха
	мест на 100 отдыхающих
	10
	2

	12
	Смотровые (видовые) площадки
	мест на 100 отдыхающих
	7
	1,4

	13
	Предприятия общественного питания
	мест на 50 кв. м площади помещений здания
	4
	0,8

	14
	Предприятия коммунально-бытового обслуживания
	мест на 100 кв. м площади помещений здания
	4
	-

	15
	Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади
	мест на 100 кв. м площади помещений здания
	4
	0,4

	16
	Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади
	мест на 100 кв. м площади помещений здания
	3
	0,3

	17
	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
	мест на 100 коек
	10
	-

	18
	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	мест на 100 посещений
	10
	-

	19
	Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения
	мест на 100 кв. м площади помещений здания
	2
	0,4

	20
	Объекты производственного и коммунального назначения
	мест на 100 человек, работающих в двух смежных сменах
	8
	-

	21
	Кладбища
	мест на 1 га территории кладбища
	0,6
	-


Примечания:
1 Показатель применяется для городских населенных пунктов.

0. Полученное значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону.
0. Количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или территории, для которой производится расчет.
0. При размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80 % мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения.
0. Не менее 50 % расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположено на земельном участке таких объектов.
0. Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.
0. Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.
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Таблица 9
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень обеспеченности

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	1
	Объекты электроснабжения

	электропотребление
	кВт·ч в год 
на 1 человека1
	городской населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров), с населением численностью:

	
	
	
	
	свыше 1000 тыс. человек
	2880

	
	
	
	
	от 100 до 250 тыс. человек
	2480

	
	
	
	
	от 50 до 100 тыс. человек
	2300

	
	
	
	
	до 50 тыс. человек
	2170

	
	
	
	
	городской населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров), с населением численностью:

	
	
	
	
	свыше 1000 тыс. человек
	3460

	
	
	
	
	от 100 до 250 тыс. человек
	3060

	
	
	
	
	от 50 до 100 тыс. человек
	2880

	
	
	
	
	до 50 тыс. человек
	2750

	
	
	
	
	сельский населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	2170

	
	
	
	
	сельский населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	2750

	
	
	удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка
	кВт 
на 1 человека1, 4
	городской населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров), с населением численностью:
	

	
	
	
	
	свыше 1000 тыс. человек
	0,51

	
	
	
	
	от 100 до 250 тыс. человек
	0,46

	
	
	
	
	от 50 до 100 тыс. человек
	0,43

	
	
	
	
	до 50 тыс. человек
	0,41

	
	
	
	
	городской населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров), с населением численностью:
	

	
	
	
	
	свыше 1000 тыс. человек
	0,60

	
	
	
	
	от 100 до 250 тыс. человек
	0,55

	
	
	
	
	от 50 до 100 тыс. человек
	0,52

	
	
	
	
	до 50 тыс. человек
	0,50

	
	
	
	
	сельский населенный пункт, не оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	0,41

	
	
	
	
	сельский населенный пункт, оборудованный стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	0,50

	
	
	удельное электроотопление
	кВт 
на 1 кв. м площади здания по этажности4, 5
	равно произведению коэффициента 0,001162 на удельный расход тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности, представленному ниже

	2


	Объекты теплоснабжения2
	удельные расходы тепла на отопление жилых зданий
	ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С (рисунок 6) материалов 
по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (приложение № 1)
	этажность здания

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	
	
	
	
	-35
	68,47
	54,83
	49,27
	47,55
	44,50
	42,25
	39,86
	38,41

	
	
	
	
	-37
	70,92
	56,79
	51,03
	49,24
	46,09
	43,76
	41,29
	39,78

	
	
	
	
	-40
	74,59
	59,73
	53,67
	51,79
	48,47
	46,02
	43,42
	41,84

	
	
	
	
	-41
	75,81
	60,70
	54,55
	52,64
	49,27
	46,77
	44,14
	42,52

	
	
	
	
	-42
	77,03
	61,68
	55,43
	53,49
	50,06
	47,53
	44,85
	43,21

	
	
	
	
	-43
	78,25
	62,66
	56,31
	54,34
	50,86
	48,28
	45,56
	43,89

	
	
	
	
	-44
	79,48
	63,64
	57,19
	55,19
	51,65
	49,04
	46,27
	44,58

	
	
	
	
	-46
	81,92
	65,60
	58,95
	56,89
	53,24
	50,55
	47,69
	45,95

	
	
	
	
	-47
	83,14
	66,58
	59,83
	57,73
	54,04
	51,30
	48,41
	46,64

	
	
	
	
	-48
	84,37
	67,56
	60,70
	58,58
	54,83
	52,06
	49,12
	47,32

	
	
	
	
	-49
	85,59
	68,54
	61,58
	59,43
	55,62
	52,81
	49,83
	48,01

	
	
	
	
	-50
	86,81
	69,52
	62,46
	60,28
	56,42
	53,56
	50,54
	48,70

	
	
	
	
	-52
	89,26
	71,48
	64,22
	61,98
	58,01
	55,07
	51,97
	50,07

	
	
	
	
	-53
	90,48
	72,45
	65,10
	62,83
	58,80
	55,83
	52,68
	50,75

	
	
	
	
	-54
	91,70
	73,43
	65,98
	63,68
	59,60
	56,58
	53,39
	51,44

	
	
	удельная величина тепловой энергии 
на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий
	ккал/ч на 1 кв. м общей площади жилых зданий
	при обеспеченности 30 кв. м/чел.
	8,83

	
	
	
	
	при обеспеченности 35 кв. м/чел.
	7,53

	
	
	удельные расходы тепла на отопление административных зданий
	ккал/ч 
на 1 кв. м общей площади здания 
по этажности
	температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С (рисунок 5) материалов 
по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 
в основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (приложение № 1)
	этажность здания

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	10, 11
	12 и выше

	
	
	
	
	-35
	77,69
	70,19
	66,52
	59,19
	57,27
	54,56
	51,69
	49,61

	
	
	
	
	-37
	80,62
	72,84
	69,03
	61,42
	59,43
	56,62
	53,64
	51,49

	
	
	
	
	-40
	85,02
	76,82
	72,80
	64,77
	62,67
	59,71
	56,56
	54,29

	
	
	
	
	-41
	86,49
	78,14
	74,06
	65,89
	63,75
	60,74
	57,54
	55,23

	
	
	
	
	-42
	87,95
	79,46
	75,31
	67,00
	64,84
	61,77
	58,51
	56,17

	
	
	
	
	-43
	89,42
	80,79
	76,57
	68,12
	65,92
	62,79
	59,49
	57,10

	
	
	
	
	-44
	90,88
	82,11
	77,82
	69,24
	67,00
	63,82
	60,46
	58,04

	
	
	
	
	-46
	93,82
	84,76
	80,33
	71,47
	69,16
	65,88
	62,42
	59,91

	
	
	
	
	-47
	95,28
	86,09
	81,59
	72,59
	70,24
	66,91
	63,39
	60,85

	
	
	
	
	-48
	96,75
	87,41
	82,84
	73,70
	71,32
	67,94
	64,37
	61,78

	
	
	
	
	-49
	98,21
	88,73
	84,10
	74,82
	72,40
	68,97
	65,34
	62,72

	
	
	
	
	-50
	99,68
	90,06
	85,35
	75,94
	73,48
	70,00
	66,32
	63,66

	
	
	
	
	-52
	102,61
	92,71
	87,86
	78,17
	75,64
	72,06
	68,27
	65,53

	
	
	
	
	-53
	104,08
	94,03
	89,12
	79,29
	76,72
	73,09
	69,24
	66,46

	
	
	
	
	-54
	105,54
	95,36
	90,37
	80,40
	77,80
	74,12
	70,22
	67,40

	3
	Объекты газоснабжения
	Минимальный размер земельного участка для размещения пункта редуцирования газа (ПРГ)
	Кв. м
	4

	
	
	Удельный расход природного газа
	куб. м /год на 1 чел 
	при наличии централизованного горячего водоснабжения
	120

	
	
	
	
	при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	300

	
	
	
	
	при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения
	180 (220 
в сельской местности)

	
	
	Удельный расход сжиженного углеводородного газа
	кг/чел. в месяц
	многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	5

	
	
	
	
	многоквартирные и жилые дома и не оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	3,2

	
	
	
	
	многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	7,6

	4
	Объекты водоснабжения
	Удельное среднесуточное водопотребление 
(за год)
	л/сут. 
на человека
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными, и с централизованным горячим водоснабжением
	165–180

	
	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140–180

	5
	Объекты водоотведения
	Удельное среднесуточное водоотведение 
(за год)
	л/сут. 
на человека
	равно удельному среднесуточному водопотреблению


Примечания:
1. Расчетный показатель учитывает нагрузки: жилых и общественных зданий (без кондиционеров), коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) и наружного освещения.
2. Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года – на 40 % (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года – на 50 % (класс энергосбережения А).
3. Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями иных объектов определяется согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети».
4. При наличии у потребителя электрического отопления к расчетной коммунально-бытовой электрической нагрузке добавляют нагрузку на электроотопление.
5. При использовании электроэнергии для целей горячего водоснабжения (использование электронагревательных установок) к расчетной коммунально-бытовой электрической нагрузке добавляют нагрузку на приготовление горячей воды. Расчет производится аналогично расчету электроотопления с использованием удельной величины тепловой энергии на нагрев горячей воды.


[bookmark: _Toc242197304]2.10. В области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев

Расчетные показатели для объектов местного значения в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев
Таблица 10
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Пункты временного содержания животных без владельцев
	Уровень обеспеченности
	Кол-во объектов 
	3

	2
	Приюты для животных
	Уровень обеспеченности
	Кол-во объектов 
	2



[bookmark: _Toc310236543]
[bookmark: _Toc242197305][bookmark: _Toc310236550]2.11. В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Расчетные показатели для объектов местного значения, предназначенных для размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований

Таблица 11
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования
	Уровень обеспеченности
	Кол-во объектов 
	1




[bookmark: _Toc242197306]2.12. В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Расчетные показатели для объектов местного значения в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Таблица 12
	№ п/п
	Наименование объекта
	Минимально допустимый уровень

	
	
	Наименование нормируемого расчетного показателя
	Единица измерения
	Величина

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	1
	Кладбища традиционного захоронения
	Размер земельного участка
	га на 1000 человек
	0,24

	2
	Бюро похоронного обслуживания
	Уровень обеспеченности
	Кол-во объектов 
на муниципальное образование
	1

	3
	Кладбища урновых захоронений после кремации
	Размер земельного участка
	га на 1000 человек
	0,02




[bookmark: _Toc242197307][bookmark: _Hlk242197247]2.13. В области жилищного строительства

1) В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» для расчёта проектной численности населения и определения потребности в объектах социальной инфраструктуры при разработке документации по планировке территорий в случае многоквартирного жилищного строительства применяется перспективный показатель обеспеченности жилищным фондом – 38,0 кв.м на чел.
2) При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их дифференциацию по типам застройки, её этажности и плотности, местоположению с учётом историко-культурных, природно-климатических и других местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности. 
В состав жилых зон включаются:
- зона застройки многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (9 этажей и более)
- зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)
- зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми зданиями (до 4 этажей, включая мансардный)
- зона застройки блокированными одноквартирными домами
- зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Плотность застройки функциональных зон следует принимать не более плотности застройки, приведенных в таблице 13.
Основными показателями плотности застройки являются:
- коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади территории;
- коэффициент плотности застройки – отношение суммы площадей проекций в плане наземных этажей зданий и сооружений к площади
территории.

Предельные значения показателей плотности застройки жилых зон 
Таблица 13
	№ п/п
	Наименование зоны
	Коэффициент застройки
	Коэффициент плотности застройки1

	1
	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,2
	0,4

	2
	Зона застройки блокированными одноквартирными жилыми домами
	0,3
	0,6

	3
	Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный)
	0,4
	0,8

	4
	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей включительно)
	0,4
	0,8

	5
	Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более)
	0,4
	1,2


Примечания:
1. Данные показатели учитывают как жилые, так и нежилые помещения, и не противоречат значениям коэффициентов интенсивности жилой застройки, установленным Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск (утв. Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122 «О Правилах  землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края и о признании утратившими силу отдельных решений Красноярского городского Совета депутатов».
2. При комплексном развитии жилой и нежилой застройки коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки в пределах территории допускается увеличивать до 0,6 и 1,6 соответственно для обеспечения проницаемости кварталов и организации коротких пешеходных маршрутов при соблюдении условий обеспечения норм инсоляции, доступности социальной инфраструктуры, обеспеченности объектами транспортной, инженерной инфраструктур, озеленения, а также при соблюдении санитарно-гигиенических норм и требований пожарной безопасности.
3. При подсчете коэффициентов плотности застройки учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются.
346

[bookmark: _Toc242198361]
3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБЪЕКТАМИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОГО УРОВНЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КРАСНОЯРСК

Перечень объектов местного значения, подлежащих нормированию

Таблица 1
	[bookmark: _Hlk240359150]№
п/п
	Наименование объекта
	Устанавливаемый показатель 
	Параметры показателя

	1
	В области образования

	1.1
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объект на муниципальное образование

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	1.2
	Дошкольная образовательная организация
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во мест на 1000 чел.

	
	
	Размер земельного участка
	кв. м на 1 место

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	1.3
	Общеобразовательная организация
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во мест на 1000 чел.

	
	
	Размер земельного участка
	кв. м на 1 место

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	1.4
	Организация дополнительного образования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во мест на 100 детей в возрасте 5-18 лет

	
	
	Размер земельного участка
	кв. м на 1 место

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	2
	В области физической культуры и спорта

	2.1
	Спортивные сооружения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	единовременная пропускная способность объектов спорта на 1 тыс. человек населения в возрасте от 3 до 79 лет (включительно)

	2.2
	Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1

	
	
	
	кв. м зеркала воды1

	
	
	
	единовременная пропускная способность1

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	метров

	2.3
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов на городской округ

	2.4
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1 

	2.5
	Велосипедные дорожки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	м на 1 га парка площадью свыше 10 га

	2.6
	Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные 
поля)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1 

	
	
	
	кв. м1 

	
	
	
	единовременная пропускная способность1 

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	2.7
	Спортивные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1 

	
	
	
	кв. м1 

	
	
	
	единовременная пропускная способность1 

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	2.8
	Лыжные базы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1

	2.9
	Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов1

	3
	В области молодежной политики

	3.1
	Специализированные/
неспециализированные учреждения молодежной политики
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кв. м общей площади на 1000 чел.

	
	
	Размер земельного участка
	га для отдельно стоящего здания

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность
	минут (метров)

	4
	В области архивного дела

	4.1
	Архивы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	объектов на муниципальное образование

	5
	В области культуры и искусства

	5.1
	Общедоступные библиотеки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Транспортная доступность
	минут 

	5.2
	Детские библиотеки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	5.3
	Музеи
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	5.4
	Театры
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на Красноярский край

	5.5
	Филармонии
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на Красноярский край

	5.6
	Концертные залы
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 1 тыс. чел

	5.7
	Объект культурно-досугового (клубного) типа
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	
	мест1

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	5.8
	Помещения для досуга и любительской деятельности 
в многоквартирной жилой застройке 
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кв. м общей площади на 1000 чел.

	
	
	Пешеходная доступность при многоквартирной застройке
	минут (метров)

	5.9
	Парки культуры и отдыха
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	5.10
	Зоопарки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на городской округа

	6
	В области охраны правопорядка

	6.1
	Участковые пункты полиции
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	
	кв. м общей площади на 1 тыс. чел1

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	
	
	Пешеходная доступность при многоквартирной застройке
	минут (метров)

	7
	В области благоустройства и массового отдыха

	7.1
	Озелененные территории общего пользования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кв. м на человека

	7.2
	Тематические парки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на 100 тыс. человек

	7.3
	Парки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	7.4
	Скверы (бульвары, сады, пешеходные зоны)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект

	
	
	Пешеходная доступность 
	минут (метров)

	7.5
	Малый сквер
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Размер земельного участка
	га на объект

	
	
	Пешеходная доступность 
	минут (метров)

	7.6
	Детские игровые площадки (на территориях общего пользования)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кв. м на человека

	
	
	Пешеходная доступность 
	минут (метров)

	7.7
	Набережные
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на муниципальное образование

	7.8
	Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	га на 1 тыс. человек

	
	
	Протяженность береговой полосы
	м на 1 тыс. человек

	7.9
	Смотровые (видовые) площадки
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на муниципальное образование

	7.10
	Площадки для выгула собак (игровые площадки для собак)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во площадок1

	
	
	Размер земельного участка
	кв. м 

	
	
	Пешеходная доступность 
	минут (метров)

	7.11
	Площадки выгула и дрессировки собак
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов1

	
	
	Размер земельного участка
	кв. м 

	
	
	Транспортная доступность
	минут

	8
	В области транспорта, автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта

	8.1
	Автомобильные дороги общего пользования
	расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок
	автомобилей на 1000 человек

	8.2
	Автомобильные дороги общего пользования местного значения (плотность парковок для СИМ вместимостью 9 и более мест, расположенных в границах красных линий магистральной улично-дорожной сети)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов на 1 км

	8.3
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта
	Пешеходная доступность 
	минут (метров)

	8.4
	Дорожки велосипедные и полосы для движения велосипедов и СИМ
в границах улично-дорожной сети
	плотность велосипедных дорожек в границах городского округа
	км на 1 кв. км

	8.5
	Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома
(объект иного значения)
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест на 80 кв. м общей площади жилых помещений

	8.6
	Места временного хранения легковых автомобилей, велосипедов и СИМ у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	мест1

	9
	В области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения

	9.1
	Объекты электроснабжения
	Минимальный уровень электропотребления
	кВт·ч в год 
на 1 человека

	
	
	Удельный показатель коммунально-бытовой электрической нагрузки
	кВт 
на 1 человека

	
	
	Удельное электроотопление
	кВт на на 1 кв. м общей площади здания по этажности

	99.2
	Объекты теплоснабжения
	Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление жилых зданий
	ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности

	
	
	Удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на отопление административных зданий
	

	
	
	Удельная величина тепловой энергии на нагрев воды потребителями жилых зданий
	ккал/ч на 1 кв. м общей площади жилых зданий

	9.3
	Объекты газоснабжения
	Минимальный размер земельного участка для размещения пункта редуцирования газа (ПРГ)
	кв. м

	
	
	Удельный расход природного газа
	куб. м /год на 1 чел.

	
	
	Удельный расход сжиженного углеводородного газа
	кг/чел. в месяц

	9.4
	Объекты водоснабжения
	Удельное среднесуточное водопотребление 
(за год)
	л/сут. на 1 чел.

	9.5
	Объекты водоотведения
	Удельное среднесуточное водоотведение 
(за год)
	л/сут. на 1 чел.

	10
	В области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев

	10.1
	Пункты временного содержания животных без владельцев
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов 

	10.2
	Приюты для животных
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов 

	111
	В области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	111.1
	Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов 

	112
	В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	112.1
	Кладбище традиционного и смешанного захоронения
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	га на 1000 человек

	112.2
	Бюро похоронного обслуживания
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кол-во объектов 
на муниципальное образование

	112.3
	Кладбища урновых захоронений после кремации
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	га на 1000 человек

	113
	В области жилищного строительства

	113.1
	Обеспеченность жилищным фондом
	Минимально допустимый уровень обеспеченности
	кв. м на 1 чел.

	113.2
	Коэффициент застройки
	Предельное значение 
	коэффициент 

	113.3
	Коэффициент плотности застройки
	Предельное значение 
	коэффициент 


Примечания:
[bookmark: _Toc242198362]1. Параметры показателя варьируются в зависимости от численности населения в границах населенного пункта.


3.1. Обоснование расчетных показателей в области образования

Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области образования
Минимальное значение показателя «Центры психолого-педагогической и социальной помощи, кол-во объектов на муниципальное образование» принято в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края в соответствии с численностью населения городского округа – свыше 500 тыс. человек.
Минимальное значение показателя «Дошкольные образовательные организации, кол-во мест/1000 чел.» в связи с отсутствием данных о численности населения по возрастным группам от 1 до 6 лет включительно (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва представлены только по пятилетним возрастным группам) принято в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края для городского округа с численностью населения свыше 500 тыс. человек.
Минимальное значение показателя «Общеобразовательные организации, кол-во мест/1000 чел.» в связи с отсутствием данных о численности населения по возрастным группам от 7 до 17 лет включительно (данные Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва представлены только по пятилетним возрастным группам) принято в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для городского округа с численностью населения свыше 500 тыс. человек».
Минимальное значение показателя «Организации дополнительного образования, кол-во мест/100 детей в возрасте от 5 до18 лет» принято в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групп муниципальных образований Б» с учетом дифференциации территории по уровню охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.
[bookmark: _Toc242198364]
Обоснование показателей размера земельного участка для объектов местного значения в области образования
Показатель «Размер земельного участка» для объектов образования принят в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.
[bookmark: _Toc242198365]
Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения в области образования
Показатель «Территориальная доступность» до объектов образования принят в соответствии с таблицей 1 п. 1.4.1 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198366]3.2. Обоснование расчетных показателей в области физической культуры и спорта

Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области физической культуры и спорта
Минимальное значение показателя «Спортивные сооружения, единовременная пропускная способность объектов спорта/1000 чел. населения в возрасте от 3 до 79 лет (включительно)» принято в соответствии с таблицей 3 п. 1.4.3 раздела 1.4. Основной части Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края (для территории городского округа город Красноярск).
Минимальные значения показателей «Плавательные бассейны» (параметры показателя: кол-во объектов, кв. м зеркала воды, единовременная пропускная способность), «Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)», «Спортивные залы»  (параметры показателя: кол-во объектов, кв. м, единовременная пропускная способность), «Лыжные базы, кол-во объектов», «Сооружения для стрелковых видов спорта (в том числе тир, стрельбище, стенд), кол-во объектов» приняты в соответствии с таблицей 4 п. 1.4.3 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам.
Минимальные значения показателей «Стадионы с трибунами на 1500 мест и более, кол-во объектов на городской округ», «Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных), кол-во объектов», «Дорожки велосипедные, м/1 га парка площадью свыше 10 га» приняты в соответствии с таблицей 4 п. 1.4.3 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198368]Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения в области физической культуры и спорта
Показатель «Территориальная доступность» до объектов физической культуры и спорта принят в соответствии с таблицей 4 п. 1.4.1 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198369]3.3. Обоснование расчетных показателей в области молодежной политики

[bookmark: _Toc242198370]Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области молодежной политики
Минимальное значение показателя «Специализированные/неспециализированные учреждения молодежной политики, кв. м общей площади/1000 чел.» принято в соответствии с таблицей 6 п. 1.4.5 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групп городских округов (отдельных населенных пунктов) В» с учетом дифференциации территории по доле населения в возрасте от 14 до 35 лет.
[bookmark: _Toc242198371]
Обоснование показателей размера земельного участка для объектов местного значения в области молодежной политики
Показатель «Размер земельного участка» для объектов молодежной политики принят в соответствии с таблицей 6 п. 1.4.5 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).
[bookmark: _Toc242198372]
Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения в области молодежной политики
Показатель «Территориальная доступность» до объектов молодежной политики принят в соответствии с таблицей 6 п. 1.4.5 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198373]3.4. Обоснование расчетных показателей в области архивного дела


Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области архивного дела
Минимальное значение показателя «Архивы, кол-во объектов на муниципальное образование» принято в соответствии с таблицей 7 п. 1.4.6 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198375]3.5. Обоснование расчетных показателей в области культуры и искусства

Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области культуры и искусства
Минимальные значения показателей «Общедоступные библиотеки, кол-во объектов», «Объекты культурно-досугового (клубного) типа» (параметры показателя: кол-во объектов, мест/1000 чел.) приняты в соответствии с таблицей 8 п. 1.4.7 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам.
Минимальные значения показателей «Детские библиотеки, кол-во объектов», «Музеи, кол-во объектов», «Театры, кол-во объектов», «Филармонии, кол-во объектов на Красноярский край», «Концертные залы, мест/1000 чел.», «Помещения для досуга и любительской деятельности в многоквартирной жилой застройке, кв. м общей площади/1000 чел.» «Парки культуры и отдыха, кол-во объектов», «Зоопарки, кол-во объектов» приняты в соответствии с таблицей 8 п. 1.4.7 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198377]Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения в области культуры и искусства
Минимальное значение показателя «Транспортная доступность» принято в соответствии с таблицей 8 п. 1.4.7 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198378]3.6. Обоснование расчетных показателей в области охраны правопорядка

Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области охраны правопорядка
Минимальные значения показателя «Участковые пункты полиции» (параметры показателя: кол-во объектов, кв. м общей площади/1000 чел.» приняты в соответствии с таблицей 11 п. 1.4.10 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).
[bookmark: _Toc242198380]
Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения в области охраны правопорядка
Минимальное значение показателя «Транспортная доступность» принято в соответствии с таблицей 11 п. 1.4.10 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198381]3.7. Обоснование расчетных показателей в области благоустройства и массового отдыха

[bookmark: _Toc242198382]Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения, формирующими общественные пространства, в том числе объектами благоустройства и озеленения, массового отдыха населения
Минимальные значения показателей «Озелененные территории общего пользования, кв. м/чел.» для городских и сельских населенных пунктов приняты в соответствии с таблицей 13 п. 1.4.12 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам (значение для объектов местного значения городского округа).
[bookmark: _Hlk242197658]Минимальная площадь озеленения  территории (земельного участка) проектируемого жилого дома (жилого комплекса), кв. м/чел. устанавливается в результате анализа возможного использования минимального  земельного участка, предусмотренного Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск, показатель сохраняется в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования городского округа город Красноярск, утвержденными решением Красноярского городского совета депутатов от 04.09.2018 № В-299. 
Минимальные значения показателей «Тематические парки, кол-во объектов/100 тыс. чел.», «Парки, кол-во объектов», «Скверы (бульвары, сады, пешеходные зоны), кол-во объектов», «Малый сквер, кол-во объектов», «Детские игровые площадки (на территориях общего пользования), кв. м/чел.», «Набережные, кол-во объектов на муниципальное образование» «Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации» (параметры показателя: га/1000 чел., м/1000 чел.), «Смотровые (видовые) площадки, кол-во объектов на муниципальное образование» приняты в соответствии с таблицей 13 п. 1.4.12 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).
[bookmark: _Toc242198383]
Обоснование показателей размера земельного участка для объектов местного значения, формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха населения
Показатель «Размер земельного участка» принят в соответствии с таблицей 13 п. 1.4.12 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198384]Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов местного значения, формирующих общественные пространства, в том числе объектов благоустройства и озеленения, массового отдыха населения
Минимальное значение показателя «Транспортная доступность» принято в соответствии с таблицей 13 п. 1.4.12 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам (значение для объектов местного значения городского округа

[bookmark: _Toc242198385]Обоснование расчетных показателей обеспеченности специализированными объектами благоустройства жилых территорий
Минимальные значения показателей «Площадки для выгула собак (игровые площадки для собак), кол-во объектов» и «Площадки выгула и дрессировки собак, кол-во объектов» приняты в соответствии с таблицей 14 п. 1.4.12 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198386]Обоснование показателей размера земельного участка для специализированных объектов благоустройства жилых территорий
Показатель «Размер земельного участка» принят в соответствии с таблицей 14 п. 1.4.12 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198387]Обоснование показателей уровня территориальной доступности до специализированных объектов благоустройства жилых территорий
Минимальное значение показателя «Транспортная доступность» принято в соответствии с таблицей 14 п. 1.4.12 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198388]3.8. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта

[bookmark: _Toc242198389]Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта
[bookmark: _Hlk242197670]Минимальные значения показателей «Автомобильные дороги общего пользования, автомобилей/1000 чел.», «Дорожки велосипедные и полосы для движения велосипедов и СИМ в границах улично-дорожной сети, км/1 кв. км», «Места постоянного хранения индивидуального транспорта при размещении многоквартирного дома, мест/80 кв. м общей площади жилых помещений» приняты в соответствии с таблицей 16 п. 1.4.14 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам. Дополнительно, в целях стимулирования застройки города с использованием механизма комплексного развития территории (далее – КРТ), в условиях КРТ введена возможность применения к показателю коэффициента, равного 0,5.
Минимальное значение показателя «Автомобильные дороги общего пользования местного значения (плотность парковок для СИМ вместимостью 9 и более мест, расположенных в границах красных линий магистральной улично-дорожной сети), кол-во объектов/1 км» принято в соответствии с таблицей 16 п. 1.4.14 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198390]Обоснование показателей уровня территориальной доступности до объектов автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта
Минимальное значение показателя «Транспортная доступность до остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, минут (метров)» принято в соответствии с таблицей 16 п. 1.4.14 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198391] Обоснование расчетных показателей обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, а также местами хранения велосипедов и СИМ у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон
[bookmark: _Hlk242195843]Показатели обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, а также местами хранения велосипедов и СИМ у объектов обслуживания и объектов производственного и коммунального назначения, размещаемыми на стоянках автомобилей в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон приняты в соответствии с таблицей 17 п. 1.4.14 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198392]3.9. Обоснование расчетных показателей в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
[bookmark: _Toc310236537]
[bookmark: _Toc242198393]Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
Минимальные значения показателей «Электропотребление, кВт·ч в год/чел.», «Удельная коммунально-бытовая электрическая нагрузка, кВт/чел.», «Удельное электроотопление, кВт/1 кв. м общей площади здания по этажности», «Удельные расходы тепла на отопление жилых зданий, ккал/ч/1 кв. м общей площади здания по этажности», «Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий, ккал/ч/1 кв. м площади жилых зданий», «Удельные расходы тепла на отопление административных зданий, ккал/ч/1 кв. м общей площади здания по этажности», «Удельный расход природного газа, куб. м/год/чел.», «Удельный расход сжиженного углеводородного газа, кг/чел./месяц», «Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут./чел.» и  «Удельное среднесуточное водоотведение (за год), л/сут./чел.» приняты в соответствии с таблицей 18 п. 1.4.15 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198394]Обоснование показателей размера земельного участка размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения
Показатель «Размер земельного участка для размещения пункта редуцирования газа (ПРГ)» принят в соответствии с таблицей 18 п. 1.4.15 раздела 1.4 Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.

[bookmark: _Toc242198395]3.10. Обоснование расчетных показателей в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев

[bookmark: _Toc242198396]Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев
Минимальные значения показателей «Пункты временного содержания животных без владельцев, кол-во объектов» и «Приюты для животных, кол-во объектов» приняты в соответствии с таблицей 19 п. 1.4.16 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края «для групповой системы расселения (отдельных населенных пунктов) Центрального макрорайона» с учетом дифференциации территории по макрорайонам (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198397]3.11. Обоснование расчетных показателей в области предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

[bookmark: _Toc242198398]Обоснование расчетных показателей обеспеченности объектами местного значения, предназначенных для размещения аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований
Минимальное значение показателя «Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования, кол-во объектов» принято в соответствии с таблицей 20 п. 1.4.17 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198399]3.12. Обоснование расчетных показателей в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

[bookmark: _Toc242198400]Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения
[bookmark: _Hlk242189057][bookmark: _Hlk242189043]Минимальное значение показателя «Кладбища традиционного захоронения, га/1000 чел.» принято на основании Приложения Л СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).
Минимальные значения показателей «Бюро похоронного обслуживания, кол-во объектов» и «Кладбища урновых захоронений после кремации, га/1000 чел.» приняты в соответствии с таблицей 22 п. 1.4.18 раздела 1.4. Основной части Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края (значение для объектов местного значения городского округа).

[bookmark: _Toc242198401]3.13. Обоснование расчетных показателей в области жилищного строительства

[bookmark: _Toc242198402]Обоснование расчетных показателей обеспеченности в области жилищного строительства
Минимальное значение показателя «Обеспеченность жилищным фондом, кв. м/чел.» принято в соответствии с п. 4 Указа Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».
Предельные значения показателей плотности застройки жилых зон - «Коэффициент застройки» и «Коэффициент плотности застройки» приняты в соответствии с таблицей Б.1 СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
[bookmark: sub_1213]4.1. Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками градостроительной деятельности на территории города Красноярска Красноярского края независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: 
- при подготовке и утверждении документов территориального планирования и документации по планировке территории города, а также внесении изменений в такие документы;
- при подготовке и утверждении Правил землепользования и застройки, а также внесении изменений в данный документ;
· при разработке, согласовании и утверждении проектной документации, проектов благоустройства территории;
· при подготовке в порядке, установленном Правилами землепользования и застройки городского округа город Красноярск Красноярского края, проектов решений о предоставлении разрешений на условно разрешенные виды использования земельных участков, объектов капитального строительства, на отклонения от установленных градостроительными регламентами предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
· при подготовке и проведении государственной экспертизы; 
· при осуществлении государственного строительного надзора за строительством, реконструкцией объектов капитального строительства;
· при осуществлении органами местного самоуправления контроля, за соблюдением всеми участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроительной деятельности.
[bookmark: sub_12132]4.2. Местные нормативы градостроительного проектирования в части максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в границах зон охраны объектов культурного наследия применяются с учетом действующего законодательства в области охраны объектов культурного наследия. 
[bookmark: sub_1216]4.3. Достижение значений показателей и положений Местных нормативов обеспечивается посредством:
[bookmark: sub_12161]- территориального и бюджетного планирования, градостроительного зонирования, а также подготовки документации по планировке территории в целях реализации решений Генерального плана по вопросам обеспечения территорий объектами местного значения путем детализации и уточнений таких решений применительно к различным территориям города Красноярска;
[bookmark: sub_12162]-  подготовки документации по планировке территории в целях установления красных линий, границ земельных участков, необходимых для строительства объектов местного значения, определения границ озелененных и иных территорий общего пользования, границ зон действия публичных сервитутов;
[bookmark: sub_12163]- формирования в соответствии с документацией по планировке территории земельных участков, необходимых для строительства объектов местного значения, или частей земельных участков, подлежащих обременению публичным сервитутом;
[bookmark: sub_12164]-  предоставления земельных участков для строительства объектов местного значения;
[bookmark: sub_12165]- включения в планы, программы мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов местного значения;
[bookmark: sub_12166]- включения в состав условий аукционов на право заключить договоры о развитии застроенных территорий обязательств победителей по строительству объектов местного значения;
[bookmark: sub_12167]- включения в условия аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства обязательств победителей по строительству объектов местного значения;
[bookmark: sub_12168]- подготовки и направления в органы государственной власти Красноярского края предложений об участии в финансировании строительства объектов местного значения;
[bookmark: sub_12169]- приобретения в муниципальную собственность недвижимого имущества 
(в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений), необходимого для решения вопросов местного значения;
[bookmark: sub_121610]- отражения при градостроительном зонировании зон под размещение объектов местного значения;
[bookmark: sub_121611]- формирования условий, способствующих развитию оказания услуг населению немуниципальными и негосударственными организациями.
[bookmark: sub_12110]4.4. Администрация города Красноярска осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение значений Местных нормативов посредством проверки соответствия проектов документации по планировке территорий Местным нормативам, Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки, техническим регламентам.
4.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Красноярска, установленные Местными нормативами, не могут быть ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования, установленных Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края.
4.6. Если в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения города Красноярска станут выше расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленных Местными нормативами, то применяются расчетные показатели Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.
4.7. Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Красноярска, установленные Местными нормативами, не могут превышать предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Красноярска, установленных Региональными нормативами градостроительного проектирования Красноярского края.
4.8. Если в случае внесения изменений в Региональные нормативы градостроительного проектирования Красноярского края предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Красноярска станут ниже расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения города Красноярска, установленных Местными нормативами, то применяются расчетные показатели Региональных нормативов градостроительного проектирования Красноярского края, а также показатели нормативных правовых актов Российской Федерации.



