Приложение

к постановлению

администрации города


от №

СХЕМА

размещения рекламных конструкций

по улице Ястынской в Советском районе города Красноярска

масштаб 1:5000



Примечание:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер на схеме | Адрес рекламного места | Тип конструкции |
| 1 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 1 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |
| 2 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 2 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |
| 3 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 3 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |
| 4 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 4 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |
| 5 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 5 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |
| 6 | ул. Ястынская, 19д, конструкция 6 | Флаг, состоящий из флагштока высотой 8 м и мягкого полотнища (информационного поля) размером 1,3 м х 4,0 м.  Основание флага- бетонное.  Флагшток выполняется из профиля прямоугольного или квадратного сечения размером не более 0,35 м х 0,35 м или круглой трубы диаметром до 0,325 м. |

Сведения о рекламных местах указываются в паспортах рекламных мест.».