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ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭЛИТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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1. [bookmark: _Toc248227174][bookmark: _Toc336264637]Понятия и термины градостроительного, гражданского, земельного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в настоящих Правилах землепользования и застройки Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края (далее – Правила), применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства.
2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) архитектурное решение - авторский замысел архитектурного объекта - его внешнего и внутреннего облика, пространственной, планировочной и функциональной организации, зафиксированный в архитектурной части документации для строительства и реализованный в построенном архитектурном объекте;
2) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства;
3) градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципального образования в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
4) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
5) дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок;
6) жилищная обеспеченность - площадь жилого помещения, приходящаяся на одного человека и используемая при разработке проектов планировок территории для расчета потребностей проживающих на этой территории в объектах социально-бытового назначения, объектах инженерно-транспортной инфраструктуры;
7) земельный участок - как объект права собственности и иных предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи;
8) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, защитные зоны объектов культурного наследия, водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, приаэродромная территория, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) комплексное развитие территорий - совокупность мероприятий, выполняемых в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории и направленных на создание благоприятных условий проживания граждан, обновление среды жизнедеятельности и территорий общего пользования поселений;
10) коэффициент интенсивности жилой застройки - величина, определяемая как максимально допустимое отношение суммы общей площади всех жилых помещений (включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) во всех зданиях, расположенных на земельном участке, к площади земельного участка;
11) красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории;
12) максимальный процент застройки - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка;
13) малоэтажная многоквартирная жилая застройка - жилая застройка, предполагающая размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;
14) многоквартирный дом - совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещение общего пользования в таком доме. Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;
15) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;
16) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие);
17) оператор комплексного развития территории - юридическое лицо, определенное Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и обеспечивающее реализацию решения о комплексном развитии территории;
18) предельные размеры земельных участков - максимальные и (или) минимальные размеры земельных участков, указанные в градостроительном регламенте соответствующей территориальной зоны;
19) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
20) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;
21) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
22) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);
23) территориальные зоны - зоны, для которых в настоящих Правилах определены границы и установлены градостроительные регламенты;
24) этажность объектов капитального строительства - величина, при определении которой учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.

[bookmark: _Toc229672763][bookmark: _Toc237603191]Статья 2. Органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия в области землепользования и застройки на территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края
[bookmark: _Toc229672764]1. Органами местного самоуправления муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края (далее – муниципальное образование Элитовский сельсовет), осуществляющими полномочия в области землепользования и застройки на территории муниципального образования Элитовский сельсовет, являются[footnoteRef:1]: [1:  В соответствии со статьей 17 Закона Красноярского края от 15.05.2025 № 9-3914 «О территориальной организации местного самоуправления в Красноярском крае» территория Элитовского сельсовета вошла в состав вновь образованного муниципального образования городского округа город Красноярск Красноярского края. Согласно пункту 2 статьи 33 Закона органы местного самоуправления вновь образованного муниципального образования городского округа город Красноярск являются правопреемниками органов местного самоуправления Емельяновского района.] 

1) Красноярский городской Совет депутатов;
2) Глава города Красноярска (далее - Глава города);
3) администрация города Красноярска (далее - администрация города);
4) Глава муниципального образования Элитовский сельсовет;
5) администрация муниципального образования Элитовский сельсовет.
2. Красноярский городской Совет депутатов осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) утверждает правила землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет и проект решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет;
2) утверждает местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Элитовский сельсовет и вносимые в них изменения;
3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами 
и действующим законодательством.
3. Глава города осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) принимает решение о подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет, решение о подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Элитовский сельсовет;
2) принимает решение о подготовке документации по планировке территории;
3) принимает правовые акты во исполнение настоящих Правил;
4) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки городского округа города Красноярск Красноярского края (далее также - комиссия);
5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодастельством.
4. Администрация города осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) координирует деятельность органов и территориальных органов (территориальных подразделений) администрации города по вопросам землепользования и застройки;
2) принимает решение о подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования и о вносимых в них изменениях;
3) согласовывает архитектурно-градостроительный облик объекта капитального строительства;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.
5. Глава муниципального образования Элитовский сельсовет осуществляет следующие полномочия в области землепользования и застройки:
1) принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения;
2) принимает решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.
6. Администрация муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, осуществляет полномочия, предусмотренные настоящими Правилами и действующим законодательством.

[bookmark: _Toc237603192]Статья 3. Градостроительный регламент
1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;
4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию территории.
3. Градостроительный регламент устанавливается с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных документом территориального планирования муниципального образования Элитовский сельсовет;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Действие градостроительного регламента, установленного настоящими Правилами, распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ соответствующей территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования Элитовский сельсовет, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
5. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
1) в границах территорий общего пользования;
2) вид разрешенного использования которых устанавливается в соответствии с федеральным законом документацией по планировке территории;
3) используемые для осуществления пользования недрами;
4) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.
6. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель и земельных участков, в отношении которых виды разрешенного использования устанавливаются иными видами регламентов использования земель.
[bookmark: P239]7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
8. Реконструкция указанных в пункте 7 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных в пункте 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
9. В случае если использование указанных в пункте 7 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.
10. Градостроительные регламенты предусматривают возможность размещения объектов федерального, регионального и местного значения (за исключением линейных объектов).

[bookmark: _Toc229672765][bookmark: _Toc237603193]Статья 4. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:
1) основные виды разрешенного использования;
2) условно разрешенные виды использования;
3) вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования и осуществляемые совместно с ними.
2. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. Установление основных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается градостроительный регламент.
4. Изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов.
5. Со дня принятия решения о комплексном развитии территории и до дня утверждения документации по планировке территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии, изменение вида разрешенного использования земельных участков и (или) объектов капитального строительства, расположенных в границах такой территории, не допускается.
6. Решения об изменении одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на землях, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, на другой вид такого использования принимаются в соответствии с федеральными законами.
7. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
8. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в суде решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо об отказе в предоставлении такого разрешения.

[bookmark: _Toc229672766][bookmark: _Toc237603194]Статья 5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
[bookmark: P262]1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь;
[bookmark: P264]2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений;
[bookmark: P265]3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
[bookmark: P266]4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка.
2. В случае если в градостроительном регламенте применительно к определенной территориальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 - 4 пункта 1 настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат установлению.
3. Наряду с указанными в подпунктах 2 - 4 пункта 1 настоящей статьи предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в градостроительном регламенте могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе процент площади земельных участков, которую допускается использовать в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков (включая максимальный процент застройки земельного участка в соответствии со вспомогательными видами разрешенного использования).
4. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пункте 1 настоящей статьи размеры и параметры, их сочетания.

[bookmark: _Toc229672767][bookmark: _Toc237603195]Статья 6. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства установлен  административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Элитовского сельсовета от 23.11.2022 № 454 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

[bookmark: _Toc229672768][bookmark: _Toc237603196]Статья 7. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства установлен  административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства», утвержденным постановлением администрации Элитовского сельсовета от 23.11.2022 № 453 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».

[bookmark: _Toc229672769][bookmark: _Toc237603197]Статья 8. Подготовка и утверждение документации по планировке территории
[bookmark: P301]1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории муниципального образования Элитовский сельсовет, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, принимается органом местного самоуправления по инициативе указанного органа либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории в установленном порядке.
2. Указанное в пункте 1 настоящей статьи решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов города, иной официальной информации, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещается на официальном сайте города Красноярска (при наличии официального сайта города Красноярска) в сети Интернет.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в орган архитектуры и градостроительства свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории.
4. Заинтересованные лица, принявшие решения о подготовке документации по планировке территории самостоятельно, осуществляют ее подготовку в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и направляют ее для утверждения в орган местного самоуправления.
5. Орган местного самоуправления в сроки, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации, осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации. По результатам проверки орган местного самоуправления обеспечивает рассмотрение документации по планировке территории на публичных слушаниях либо отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку.
[bookmark: P306]6. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации органом местного самоуправления, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на публичных слушаниях.
7. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся в случаях, предусмотренных частью 12 статьи 43 и частью 22 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в случае, если проект планировки территории и проект межевания территории подготовлены в отношении:
1) территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
2) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда.
8. В случае внесения изменений в указанные в пункте 6 настоящей статьи проект планировки территории и (или) проект межевания территории путем утверждения их отдельных частей публичные слушания проводятся применительно к таким утверждаемым частям.
9. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории определяется решением Красноярского городского Совета депутатов с учетом положений Градостроительного кодекса Российской Федерации.
10. Орган местного самоуправления с учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах публичных слушаний принимает решение об утверждении документации по планировке территории или отклоняет такую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через пятнадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, а в случае если в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации публичные слушания не проводятся, в срок, указанный в части 4 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования правовых актов города, иной официальной информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и размещается на официальном сайте города Красноярска (при наличии официального сайта города Красноярска) в сети Интернет.

[bookmark: _Toc229672770][bookmark: _Toc237603198]Статья 9. Участие граждан, их объединений, юридических лиц в обсуждении и принятии решений в области землепользования и застройки
1. Граждане, их объединения, юридические лица имеют право на достоверную, полную и своевременную информацию о землепользовании и застройке на территории муниципального образования Элитовский сельсовет, за исключением информации, отнесенной в соответствии с законодательством к категории информации ограниченного доступа.
Информирование граждан, их объединений, юридических лиц по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой на территории муниципального образования Элитовский сельсовет, осуществляется органами местного самоуправления через средства массовой информации посредством проведения публичных слушаний, а также в иных формах, в порядке, установленном законодательством.
2. Граждане, их объединения и юридические лица до утверждения документации по планировке территории имеют право вносить и обсуждать предложения, участвовать в подготовке решений по вопросам землепользования и застройки на территории муниципального образования Элитовский сельсовет в случаях и порядке, предусмотренных настоящими Правилами и действующим законодательством.
3. Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам, связанным с землепользованием и застройкой, определяется решением Красноярского городского Совета депутатов.

[bookmark: _Toc229672771][bookmark: _Toc237603199]Статья 10. Порядок внесения изменений в настоящие Правила
1. Внесение изменений в настоящие Правила осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
[bookmark: P325]2. Основаниями для рассмотрения Главой города вопроса о внесении изменений в настоящие Правила являются:
1) несоответствие настоящих Правил генеральному плану муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, утвержденному решением Элитовского сельского Совета депутатов от 18.06.2009 № 38-1Р «Об утверждении генерального плана муниципального образования Элитовский сельсовет» (далее - Генеральный план), возникшее в результате внесения в Генеральный план изменений;
[bookmark: P327]2) поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
[bookmark: P329]3) несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий;
4) несоответствие сведений о местоположении границ населенных пунктов (в том числе в случае выявления пересечения границ населенного пункта (населенных пунктов) с границами земельных участков), содержащихся в документах территориального планирования, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных населенных пунктов, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов;
5) несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий;
[bookmark: P334]6) установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического поселения регионального значения;
7) принятие решения о комплексном развитии территории или заключение 
в соответствии со статьей 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации договора о комплексном развитии территории;
8) обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования Элитовский сельсовет;
9) несоответствие сведений о границах территориальных зон, содержащихся в настоящих Правилах, содержащемуся в Едином государственном реестре недвижимости описанию местоположения границ указанных территориальных зон, которое было изменено в соответствии с федеральным законом при внесении в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территориальных зон.
3. Предложения о внесении изменений в настоящие Правила в комиссию направляются:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства федерального значения;
2) исполнительными органами Красноярского края в случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на территории муниципального образования Элитовский сельсовет;
4) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования Элитовский сельсовет;
5) физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения настоящих Правил земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений;
6) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого Правительством Российской Федерации;
7) высшим исполнительным органом Красноярского края, органом местного самоуправления, оператором комплексного развития территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, в целях реализации решения о комплексном развитии территории, принятого высшим исполнительным органом Красноярского края, Главой муниципального образования Элитовский сельсовет, а также в целях комплексного развития территории по инициативе правообладателей.
[bookmark: P349]4. В случае если настоящими Правилами не обеспечена в соответствии с частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации возможность размещения на территории муниципального образования Элитовский сельсовет предусмотренных документами территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения (за исключением линейных объектов), уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительный орган субъекта Российской Федерации направляют Главе города требование о внесении изменений в настоящие Правила в целях обеспечения размещения указанных объектов.
[bookmark: P350]5. В случае, предусмотренном частью 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Глава города обеспечивает внесение изменений в настоящие Правила в течение тридцати дней со дня получения указанного в части 3.1 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации требования.
[bookmark: P351]6. В целях внесения изменений в настоящие Правила в случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 6 пункта 2, пунктом 4 настоящей статьи, а также в случае однократного изменения видов разрешенного использования, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, без изменения ранее установленных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) в случае однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов проведение публичных слушаний, опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в настоящие Правила и подготовка предусмотренного пунктом 9 настоящей статьи заключения комиссии не требуются.
7. В случае внесения изменений в настоящие Правила в целях реализации решения о комплексном развитии территории такие изменения должны быть внесены в срок не позднее чем девяносто дней со дня утверждения проекта планировки территории в целях ее комплексного развития.
8. Внесение изменений в настоящие Правила в связи с обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципального образования Элитовский сельсовет, осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных слушаний не требуется.
[bookmark: P356]9. Комиссия в течение двадцати пяти дней со дня поступления предложения о внесении изменения в настоящие Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в настоящие Правила или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе города.
10. Глава города с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии, в течение двадцати пяти дней принимает решение о подготовке проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об отклонении предложения о внесении изменения в данные Правила с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
11. В случае если утверждение изменений в настоящие Правила осуществляется представительным органом местного самоуправления, проект о внесении изменений в настоящие Правила, направленный в представительный орган местного самоуправления, подлежит рассмотрению на заседании указанного органа не позднее дня проведения заседания, следующего за ближайшим заседанием.
12. Со дня поступления в администрацию города уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не допускается внесение в настоящие Правила изменений, предусматривающих установление применительно к территориальной зоне, в границах которой расположена такая постройка, вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которым соответствуют вид разрешенного использования и параметры такой постройки, до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления администрацией города в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или в орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями.
[bookmark: P365]13. В случаях, предусмотренных подпунктами 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи, исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на установление зон с особыми условиями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, утверждение границ территорий исторических поселений федерального значения, исторических поселений регионального значения, направляет Главе города требование об отображении в настоящих Правилах границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, границ населенных пунктов, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий.
[bookmark: P367]14. В случае поступления требования, предусмотренного пунктом 13 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила Глава города обязан обеспечить внесение изменений в настоящие Правила путем их уточнения в соответствии с таким требованием. При этом утверждение изменений в настоящие Правила в целях их уточнения в соответствии с требованием, предусмотренным пунктом 13 настоящей статьи, не требуется.
15. Срок уточнения настоящих Правил в соответствии с пунктом 14 настоящей статьи в целях отображения границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов культурного наследия, территорий исторических поселений федерального значения, территорий исторических поселений регионального значения, установления ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах таких зон, территорий не может превышать шесть месяцев со дня поступления требования, предусмотренного пунктом 13 настоящей статьи, поступления от органа регистрации прав сведений об установлении, изменении или прекращении существования зоны с особыми условиями использования территории, о границах территории объекта культурного наследия либо со дня выявления предусмотренных подпунктами 3 - 6 пункта 2 настоящей статьи оснований для внесения изменений в настоящие Правила.
16. В случае изменения описания местоположения границ территориальной зоны (территориальных зон) в связи с устранением пересечения указанных границ с границами земельных участков орган местного самоуправления обеспечивает в порядке, установленном пунктами 5 и 6 настоящей статьи, внесение изменений в настоящие Правила путем приведения их в соответствие со сведениями, указанными в уведомлении, направленном органом регистрации прав.

[bookmark: _Toc229672772][bookmark: _Toc237603200]Статья 11. Порядок установления границ территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий
1. Границы территориальных зон, зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территорий, границы территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, устанавливаются (отображаются) на картах, являющихся приложениями к настоящим Правилам (приложения № 1 – 3).
2. Приложением к настоящим Правилам являются сведения о границах территориальных зон, которые содержат графическое описание местоположения границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости (приложения № 4 - 23 к настоящим Правилам).
3. Границы территориальных зон устанавливаются на карте градостроительного зонирования территории муниципального образования Элитовский сельсовет.
4. Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в установленных Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами случаях могут пересекать границы территориальных зон.
5. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом;
3) территориальных зон, определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
5) планируемых изменений границ земель различных категорий;
6) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.
6. Границы территориальных зон могут устанавливаться по:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;
2) красным линиям;
3) границам земельных участков;
4) границам населенных пунктов в границах муниципального образования Элитовский сельсовет;
5) естественным границам природных объектов;
6) иным границам.
7. На картах зон с особыми условиями использования территорий отображаются:
1) границы зон охраны объектов культурного наследия, границы территорий объектов культурного наследия;
2) границы санитарно-защитных и иных зон с особыми условиями использования территорий.
Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.
8. На карте зон с особыми условиями использования территорий отображены границы зон с особыми условиями использования территорий.
9. Приаэродромная территория аэродрома гражданской авиации Красноярск (Емельяново) установлена Приказом Федерального агентства воздушного транспорта от 02.09.2022 № 629-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Красноярск (Емельяново)».
На территории муниципального образования Элитовский сельсовет частично расположены первая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая подзоны приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Емельяново. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в первой, третьей, четвертой, пятой, шестой, седьмой подзонах приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Емельяново установлены в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
10. Приаэродромная территория аэродрома Черемшанка установлена Приказом Росавиации от 16.10.2023 № 898-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Черемшанка».
На территории муниципального образования Элитовский сельсовет частично расположены третья, четвертая, шестая подзоны приаэродромной территории аэродрома Черемшанка. Ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности в третьей, четвертой, шестой подзонах приаэродромной территории аэродрома Черемшанка установлены в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации.
11. На карте территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображаются территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства.
12. Проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, требований, установленных законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия.

[bookmark: _Toc207663295][bookmark: _Toc237603201]Статья 12. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства
1. Виды разрешенного использования земельных участков, на которые распространяются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5), хранение автотранспорта (код - 2.7.1), социальное обслуживание (код - 3.2), бытовое обслуживание (код - 3.3), здравоохранение (код - 3.4), образование и просвещение (код - 3.5), объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1), общественное управление (код - 3.8), амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1), деловое управление (код - 4.1), объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры, комплексы) (код - 4.2), рынки (код - 4.3), магазины (код - 4.4), банковская и страховая деятельность (код - 4.5), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлекательные мероприятия (код - 4.8.1), служебные гаражи (код - 4.9), обеспечение дорожного отдыха (код - 4.9.1.2), автомобильные мойки (код - 4.9.1.3), выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10), обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2), оборудованные площадки для занятий спортом (код - 5.1.4), природно-познавательный туризм (код - 5.2), туристическое обслуживание (код - 5.2.1), железнодорожный транспорт (код - 7.1), санаторная деятельность (код - 9.2.1).
2. Требования к объемно-пространственным характеристикам объекта капитального строительства:
1) объект капитального строительства, выходящий фасадом на территории общего пользования, располагается в границах земельного участка с учетом системы размещения зданий вдоль красной линии (фронтальная, профильная, ориентация под углом), системы параметрических (высота, длина), и силуэтных (абрис застройки) характеристик окружающей застройки. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;
2) между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстояния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2 - 3 этажа - не менее 15 метров; 4 этажа - не менее 20 метров; 5 этажей и выше - не менее 30 метров; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 12 метров;
3) высота нежилых помещений первых этажей объектов капитального строительства, выходящих фасадом на территории общего пользования, должна быть не менее 3 метров. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, а также на виды разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код - 2.3), служебные гаражи (код - 4.9);
4) при протяженности объекта капитального строительства более 100 метров необходимо предусматривать устройство сквозных проходов. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства;
5) запрещается размещать входные группы и их элементы за красными линиями;
6) размещение входных групп и их элементов (ступени, пандусы, крыльцо, входные группы с приямками в помещения цокольного, подвального этажей) не должно сокращать пешеходную часть тротуара и габариты примыкающих проездов до ширины менее нормативной, создавать препятствия пешеходному или транспортному движению;
7) архитектурное решение объекта капитального строительства должно формироваться с учетом его функционального назначения;
8) объемно-пространственное решение объекта капитального строительства должно соответствовать предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом зоны, в границах которой расположен объект.
3. Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства:
1) элементы фасада объекта капитального строительства должны располагаться с учетом системы композиционных осей такого объекта. Габариты, характер устройства и внешний вид элементов фасада должны обеспечивать композиционное единство форм, цветовых решений, фактурную совместимость отделочных материалов, согласовываться с общим архитектурным решением объекта капитального строительства;
2) внешний вид и композиционное расположение архитектурных и декоративных элементов фасада должны обеспечивать построенное на принципах завершенности, целостности и согласованности архитектурное решение объекта капитального строительства, исключающее формирование фасада объекта капитального строительства, состоящего из множества одинаковых элементов, равномерно рассредоточенных по его поверхности, либо с отсутствием декоративно-пластических или цветовых элементов, представляющего однородную равномерную поверхность большого размера. Требования настоящего подпункта не распространяются на вид разрешенного использования: деловое управление (код - 4.1);
3) фасад объекта капитального строительства в границах первого этажа, ориентированный на территории общего пользования, должен иметь проемы с общей площадью остекления не менее 30% от поверхности такого фасада. Требования настоящего подпункта не распространяются при осуществлении реконструкции объектов капитального строительства, а также на виды разрешенного использования: хранение автотранспорта (код - 2.7.1), служебные гаражи (код - 4.9); обеспечение дорожного отдыха (код - 4.9.1.2), «автомобильные мойки (код - 4.9.1.3).
4) входные группы в жилые и общественные помещения объектов капитального строительства (кроме помещений инженерно-технического назначения и служебных и аварийных выходов) должны иметь проемы с площадью остекления не менее 30%, единое архитектурное решение в пределах всего фасада;
5) архитектурное решение фасада объекта капитального строительства в границах нежилых помещений и их входных групп, должны предусматривать возможность информационного оформления объекта капитального строительства в соответствии с требованиями архитектурно-художественного регламента улиц, общественных пространств поселка, утвержденного правовым актом администрации поселка. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений;
6) характер членения витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должен обеспечивать композиционное единство. При осуществлении реконструкции объектов капитального строительства требования настоящего подпункта применяются к фасадам только в границах реконструируемых помещений. В этом случае членение витражного остекления, ограждения балконов и лоджий должно соответствовать общему архитектурному решению фасада.
4. Требования к цветовым решениям объектов капитального строительства не устанавливаются.
5. Требования к отделочным и (или) строительным материалам объектов капитального строительства.
Не допускается:
1) использование в качестве отделочных материалов фасадов объектов капитального строительства сайдинга (винилового), асбестоцементных листов без декоративного покрытия (акриловое, комбинированное, полиуретановое и т.д.), за исключением кровель, самоклеящейся пленки, баннерной ткани, сотового поликарбоната, а также устройство вентилируемого фасада с открытыми системами крепления;
2) окраска поверхностей, облицованных натуральным (природным) камнем;
3) использование пластика, профилированных металлических листов, асбестоцементных листов (плоские и волнистые) для устройства глухой части лоджии или балкона;
4) при реконструкции объектов капитального строительства облицовка фасадов, приводящая к утрате архитектурно-декоративных элементов, обеспечивающих завершенное, целостное, согласованное архитектурное решение объекта капитального строительства.
6. Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства:
1) техническое и инженерное оборудование фасадов объектов капитального строительства, включающее в себя системы газоснабжения, освещения, связи, телекоммуникации, видеонаблюдения, кондиционирования и вентиляции воздуха, должно располагаться с учетом системы композиционных осей фасадов объекта капитального строительства и иметь комплексный характер;
2) габариты, форма, цветовое решение технического и инженерного оборудования и декоративных коробов, в которых оно размещается, должны приниматься с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства;
3) не допускается:
наружная открытая прокладка по фасаду подводящих сетей и иных коммуникаций, прокладка сетей с нарушением пластики фасада;
размещение технического и инженерного оборудования, выступающего от плоскости фасада более чем на 20 см, на высоте менее 2,5 м от уровня земли или крыльца;
4) при строительстве объекта капитального строительства объемно-пластическое решение фасада такого объекта должно предусматривать скрытое размещение наружных блоков систем кондиционирования, вентиляции воздуха и их комплексов, скрытую систему водоотведения от наружных блоков систем кондиционирования, либо предусматривать их внутреннее размещение;
5) в случае реконструкции объекта капитального строительства:
размещение дополнительного оборудования должно обеспечивать сохранность отделки фасада либо ее восстановление;
при открытой прокладке подводящих сетей и иных коммуникаций необходимо располагать их в декоративных коробах, выполненных в цвете фасада. Длина декоративных коробов и их количество на фасаде объекта капитального строительства должны быть минимально возможными, трассировка должна осуществляться горизонтально, вертикально или параллельно кромке стены;
при размещении наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции воздуха на просматриваемых с территорий общего пользования фасадах необходимо применять защитные декоративные решетки, выполненные с учетом архитектурного решения объекта капитального строительства.
7. Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства:
[bookmark: _Toc229672774][bookmark: _Toc237603202]архитектурно-художественная подсветка объектов капитального строительства осуществляется на основании проектной документации объекта капитального строительства и визуализаций с вписанием объекта в среду. 
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Таблица 1
Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности территории объектами социальной
инфраструктуры и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных
объектов для населения

	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	1
	Объекты в области образования

	1.1
	Центры психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (образование и просвещение (код - 3.5);
социальное обслуживание (код - 3.2);
здравоохранение (код - 3.4))
	уровень обеспеченности, объект
	1

	1.2
	Дошкольные образовательные организации <10>, <11>, <12>, <13>, <14>, <15>  (образование и просвещение (код - 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 1 до 7 лет
	85

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 7 (500);
транспортная доступность при индивидуальной застройке – 5.

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1 место <8>
	для отдельно стоящих дошкольных образовательных организаций вместимостью:
до 100 мест - 44;
от 101 места - 38;
в комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест - 30.
Для встроенных и встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций - 14

	1.3
	Общеобразовательные организации <7>, <10>, <15> (образование и просвещение (код - 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно
	95 <9>

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1 место <4>, <5>, <6>, <8>
	при вместимости общеобразовательной организации:
свыше 30 до 170 мест – 80;
от 170 до 340 мест – 55;
от 340 до 510 мест – 40;
от 510 до 660 мест – 35;
от 660 до 1000 мест – 28;
от 1000 до 1500 мест – 24;
свыше 1500 мест – 22

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки и характера освоения территории:
а) при многоквартирной жилой застройке:
пешеходная доступность для всех уровней общего образования в случае застройки на свободных территориях, для начального общего образования в случае уплотнения сложившейся застройки – 12 (800);
транспортная доступность для основного общего и среднего общего образования в случае уплотнения сложившейся застройки – 10;
б) при индивидуальной жилой застройке транспортная доступность – 10.

	1.4
	Организации дополнительного образования <15>  (образование и просвещение (код - 3.5)
	уровень обеспеченности, мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет <3>
	75 <1>

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1 место <2> 
	для встроенных объектов в первые этажи многоквартирных домов – 7,5.
Для отдельно стоящих объектов вместимостью:
до 500 мест – 15;
более 500 мест – 12

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке – 12 (800); 
транспортная доступность при индивидуальной застройке – 10.

	2
	Объекты в области физической культуры и спорта <16>, <17>, <18>

	2.1
	Плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования), численностью населения не менее 5 тыс. человек   <7>, <19>, <20>, <22>, <23>  (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 15 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м зеркала воды
	400 на 15 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	48 на 15 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность - 20

	2.2
	Стадионы с трибунами на 1500 мест и более (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	2.3
	Плоскостные спортивные сооружения (в том числе спортивные (игровые) площадки; спортивные поля, включая футбольные поля)  <15> (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	3 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м
	2400 на 15 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	120 на 15 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	в зависимости от типа жилой застройки:
многоквартирная - 10 (700);
индивидуальная - 15 (1000)

	2.4
	Спортивные залы <21>, <22>, <23> 
(отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, кв. м
	540 на 10 тыс. человек

	
	
	уровень обеспеченности, единовременной пропускной способности
	35 на 10 тыс. человек

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	пешеходная доступность в зависимости от типа жилой застройки:
многоквартирная - 20 (1350);
индивидуальная - 30 (2000)

	2.5
	Лыжные базы <22> (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	2.6
	Сооружения для стрелковых видов спорта <22> (в том числе тир, стрельбище, стенд) (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек

	2.7
	Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом (за исключением дорожек велосипедных) (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	3 на 10 тыс. человек

	2.8
	Дорожки велосипедные (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, протяженность велосипедных дорожек, м на 1 га парка, площадью свыше 10 га
	80

	3
	Объекты в области молодежной политики

	3.1
	Специализированные/неспециализированные учреждения молодежной политики (социальное обслуживание (код - 3.2);
образование и просвещение (код - 3.5)
	уровень обеспеченности, кв. м общей площади на 1000 человек
	42

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	транспортная доступность для групповых систем расселения - 30.
Для населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, с учетом типологии жилой застройки:
пешеходная доступность при многоквартирной застройке - 7 (500);
транспортная доступность при индивидуальной застройке - 5

	4
	Объекты в области архивного дела

	4.1
	Архивы (общественное управление (код - 3.8)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	5
	Объекты в области культуры и искусства

	5.1
	Общедоступные библиотеки культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек <26>, <31>

	
	
	территориальная доступность, минут
	15

	5.2
	Детские библиотеки (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на населенный пункт <24>, <25>

	
	
	территориальная доступность, минут
	15

	5.3
	Музеи (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	краеведческий музей -1
 <27>, <28>

	5.5
	Объекты культурно-досугового (клубного) типа (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на 10 тыс. человек <29>, <30>, <31>

	
	
	уровень обеспеченности, мест на 1 тыс. человек
	30

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность - 15

	5.7
	Парки культуры и отдыха (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объектов
	1 на населенный пункт

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность - 30

	6
	Объекты в области охраны правопорядка

	6.1
	Участковые пункты полиции (обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3)
	уровень обеспеченности
	1 объект в границах одного или нескольких объединенных общей территорией населенных пунктов (групповой системы расселения)

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	транспортная доступность – 30

	7
	Объекты в области благоустройства и массового отдыха населения

	7.1
	Озелененные территории общего пользования <32>, <33> (земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) <8>
	уровень обеспеченности озелененными территориями общего пользования, кв. м на человека
	12

	7.2
	Тематические парки (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объект на 100 тыс. человек
	1

	7.3
	Парки (культурное развитие (код - 3.6)
	уровень обеспеченности, объект
	1

	
	
	размер земельного участка, га на объект
	2

	
	
	территориальная доступность, минут
	транспортная доступность 30

	7.4
	Скверы (бульвары, сады) (культурное развитие (код - 3.6); (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности, объект <9>
	Не нормируется

	
	
	размер земельного участка, га на объект
	0,2

	
	
	территориальная доступность, минут (метров)
	а) при многоквартирной застройке пешеходная доступность – 7 (500);
б) при индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность – 10 (700)

	7.5
	Набережные (земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	7.6
	Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации (культурное развитие (код - 3.6) (земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0); (отдых (рекреация) (код - 5.0)
	уровень обеспеченности,
га на 1 тыс. человек
	0,16

	7.7
	Смотровые (видовые) площадки (земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0)
	уровень обеспеченности, объектов
	1

	8
	Объекты в области транспорта, автомобильных дорог местного значения и транспортного обслуживания, мест хранения индивидуального транспорта <34>, <35> <36>, <37>, <38>

	8.1
	Автомобильные дороги общего пользования (автомобильный транспорт (код - 7.2); улично-дорожная сеть (код - 12.0.1)
	уровень обеспеченности, расчетное количество индивидуальных легковых автомобилей на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек
	545

	8.2
	Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (автомобильный транспорт (код - 7.2) ; улично-дорожная сеть (код - 12.0.1) <39>
	территориальная доступность, минут (метров)
	в жилой застройке (за исключением индивидуальной) пешеходная доступность 6,0 (400);
в индивидуальной жилой застройке пешеходная доступность - 10,5 (700).
От объектов в области образования и здравоохранения пешеходная доступность 2,5 (150) 

	8.3
	Места постоянного хранения индивидуального автотранспорта при размещении многоквартирного дома
	уровень обеспеченности, общая обеспеченность местами постоянного хранения для многоквартирного дома, мест
	1 на 80 кв. м общей площади жилых помещений

	9
	Объекты в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев

	9.1
	Пункты временного содержания животных без владельцев (ветеринарное обслуживание (код - 3.10)
	уровень обеспеченности, объектов
	3

	9.2
	Приюты для животных (ветеринарное обслуживание (код - 3.10)
	уровень обеспеченности, объектов
	2

	10
	Объекты в области предупреждения чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий

	10.1
	Аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования  (обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3)
	уровень обеспеченности, количество объектов
	1

	10.2
	Объекты обеспечения пожарной безопасности (пожарное депо) (обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3)
	количество объектов, шт.
	3 объекта на 4 пожарных автомобилей

	
	
	транспортная доступность, время прибытия первого подразделения пожарной охраны, минут
	20

	11
	Объекты в области ритуальных услуг и содержания мест захоронения

	11.1
	Кладбища традиционного захоронения (ритуальная деятельность (код – 12.1)
	размер земельного участка, га на 1000 человек
	в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016

	11.2
	Бюро похоронного обслуживания (бытовое обслуживание (код -3.3)
	уровень обеспеченности, объектов на муниципальное образование
	1



<1> Из общей потребности в организациях дополнительного образования для муниципальных округов не менее 10% должно быть обеспечено за счет предоставления услуги на базе организаций дополнительного образования.
<2> Размер земельного участка организаций дополнительного образования необходимо определять из расчета единовременной вместимости здания.
<3> При определении единовременной вместимости здания организации дополнительного образования необходимо учитывать особенности образовательного процесса: сменность режима обучения, продолжительность занятий, количество занятий в неделю, возможность посещения в период обучения одним ребенком двух и более организаций. Таким образом, при переводе требуемого числа мест на программах дополнительного образования в показатель мощности организаций дополнительного образования необходимо использовать коэффициент сменности.
<4> Размер земельного участка общеобразовательной организации может быть уменьшен при условии соблюдения технических, пожарных, санитарных требований к организации территории и зданию общеобразовательной организации, соответствия требованиям к организации процесса функционирования образовательной организации в следующих случаях:
до 20% - при реконструкции существующего здания с целью увеличения вместимости объекта;
до 20% - при размещении объекта образования за счет сноса ветхого, аварийного жилого фонда либо объектов жилищного строительства, соответствующих ст. 5, 5.1, 6 Закона Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320;
на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 
<5> Размещение спортивного ядра общеобразовательной организации может быть предусмотрено за границами земельного участка общеобразовательной организации, в пределах 350 м от земельного участка общеобразовательной организации.
<6> При размещении на земельном участке общеобразовательной организации здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка следует увеличивать не менее чем на 0,2 га.
<7> При строительстве общеобразовательных организаций в населенных пунктах с численностью населения от 2 до 5 тыс. человек в составе объекта необходимо предусматривать крытый учебный бассейн для плавания.
<8> При планировании совмещенных объектов школа - детский сад (учебных трансформеров, совмещенных объектов, комплексов) размер земельного участка определяется как сумма размера земельного участка, необходимого для размещения общеобразовательной организации, и размера земельного участка, необходимого для размещения встроенной дошкольной образовательной организации.
<9> Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общеобразовательными организациями установлены исходя из односменного режима работы организаций. При определении числа мест в общеобразовательных организациях может быть применен коэффициент, учитывающий возможность организации двухсменного режима их работы, равный 1,5.
<10> Уровень обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями в виде удельного количества мест, приходящихся на 1 тыс. человек общей численности населения, необходимо принимать на основании установленного охвата детского контингента соответствующими образовательными услугами с использованием следующей формулы:

N = 1000 x (Д x O) / (Ч x 100), где:

N - уровень обеспеченности дошкольными образовательными (общеобразовательными организациями);
Д - численность детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно (от 7 до 17 лет включительно), тыс. человек;
O - уровень охвата детей в возрасте от 1 до 6 лет включительно (от 7 до 17 лет включительно) общим образованием. Принимается равным установленным значениям обеспеченности дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями, выраженным в количестве мест на 100 детей соответствующей возрастной группы;
Ч - общая численность населения городского округа.
<11> Входы во встроенные и встроенно-пристроенные помещения дошкольных образовательных организаций многоквартирных жилых зданий следует размещать так, чтобы обеспечить возможность организации подходов к ним без пересечения дворовой территории многоквартирного жилого дома, и обособленное размещение игровых площадок для воспитанников дошкольных образовательных организаций, с визуальной изоляцией путем создания плотной зеленой изгороди по периметру участка.
<12> При размещении встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций с торцов многоквартирных жилых зданий, в стесненных условиях, допускается организация игровых площадок на крыше пристроенного здания используемого дошкольной образовательной организацией, с торцов многоквартирных домов, не имеющих окон, либо с выходом на прогулочную площадку с уровня второго этажа при условии использования помещений второго этажа под дошкольные образовательные функции с соблюдением требований по безопасности жизни и здоровья детей и организацией теневых навесов, в том числе препятствующих падению предметов на территорию прогулочных площадок.
<13> При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на эксплуатируемой кровле пристроенного здания размещение спортивной площадки организуется в плоскости земли в соответствии с требованием СП 252.1325800.2016.
<14> При размещении игровых площадок для встроенно-пристроенных дошкольных образовательных организаций на крыше пристроенного здания необходимо обеспечить не менее 20% озеленения на эксплуатируемой кровле интенсивного или полуинтенсивного типа.
<15> В малочисленных населенных пунктах целесообразно предусматривать размещение многофункциональных центров, интегрирующих функции образовательных организаций, молодежной политики, физкультурно-спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры.
<16> При определении потребности населения в объектах спортивной инфраструктуры на местном уровне - объекты всех форм собственности.
<17> Для автономных населенных пунктов, не относящихся к групповым системам расселения, значение расчетного показателя необходимо определять исходя из численности населения населенного пункта.
<18> Нормативная потребность может быть обеспечена размещением объектов капитального строительства либо установкой модульных объектов.
<19> В групповой системе расселения (отдельных населенных пунктах) с численностью менее 5000 человек следует размещать 1 плавательный бассейн при наличии на территории учреждения, осуществляющего подготовку спортивного резерва по видам спорта, федеральные стандарты спортивной подготовки которых предполагают наличие плавательного бассейна в материально-технической базе.
<20> К объектам местного значения муниципального округа относятся плавательные бассейны (крытые и открытые общего пользования) с длиной ванны бассейна менее 25 м и количеством дорожек менее 6.
<21> К объектам местного значения муниципального округа относятся спортивные залы площадью не более 1008 кв. м.
<22> Учет спортивных сооружений при образовательных организациях осуществлять в соответствии с режимом функционирования образовательных организаций.
<23> На территориях новой жилой застройки необходимо предусматривать резервирование территорий для размещения отдельно нормируемых видов спортивных сооружений с учетом расчетных показателей максимально допустимого уровня их территориальной доступности.
<24> Детская библиотека на уровне муниципального округа и населенных пунктов, являющихся центрами группового расселения, создается в целях повышения качества обслуживания детей, формирования специализированного фонда и методического обеспечения библиотек, обслуживающих детей.
<25> Для населенных пунктов, являющихся административными центрами муниципальных округов и населенных пунктов, исторически являющихся центрами группового расселения, обязательно размещение детской библиотеки независимо от численности проживающего в них населения.
<26> В составе общедоступных библиотек рекомендуется размещать детские отделения.
<27> Нормы распространяются в том числе на филиалы музеев без образования юридического лица и территориально обособленные экспозиционные отделы музеев, зарегистрированные в реестре музеев, иных организаций, физических лиц, в собственности, во владении или в пользовании которых находятся музейные предметы и музейные коллекции, включенные в состав Музейного фонда Российской Федерации, Государственного каталога Российской Федерации.
<28> Основным критерием для принятия решения о создании новой сетевой единицы учреждения музейного типа является наличие коллекции, имеющей музейное значение, которая будет представлена в создаваемом музее.
<29> При объектах культурно-досугового (клубного) типа целесообразно создавать условия для развития местного традиционного народного художественного творчества и ремесел.
<30> В составе объектов культурно-досугового (клубного) типа рекомендуется размещать кинозалы.
<31> Обязательно размещение объекта культурно-досугового (клубного) типа, общедоступной библиотеки в центре групповой системы расселения.
[bookmark: Par291][bookmark: Par287]<32> Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования состоит из объектов в области благоустройства: парков, тематических парков, скверов, садов, бульваров, набережных, площадок отдыха населения, малых скверов, мест массовой околоводной рекреации и иных территорий общего пользования, обеспечивающих формирование единого зеленого каркаса населенного пункта.
<33> При проектировании объектов благоустройства территории необходимо руководствоваться Правилами благоустройства территории муниципального образования.
 <34> Размещение мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта в границах земельного участка допускается в подземных стоянках, многоуровневых пристроенных стоянках или на плоскостных открытых стоянках.
<35> Места для стоянки автомобилей инвалидов следует рассчитывать от общего количества мест временного хранения автотранспорта.
<36> Расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами, рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных Распоряжением Минтранса России от 25.05.2022 № АК-131-р.
<37> В зонах жилой застройки следует предусматривать стоянки для хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не более 800 м при застройке на свободных территориях, а при уплотнении сложившейся застройки - не более 1000 м.
<38> Организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.
<39> Показатель применяется при наличии маршрутов движения общественного пассажирского транспорта внутри населенного пункта и не распространяется на межмуниципальные маршруты.


Таблица 2

Расчетные показатели минимально допустимого уровня
обеспеченности местами временного хранения легковых
автомобилей у объектов обслуживания и объектов
производственного и коммунального назначения, размещаемыми
на стоянках автомобилей в непосредственной близости
от отдельно стоящих объектов капитального строительства
в границах жилых и общественно-деловых зон
	Наименование объекта
	Расчетная единица
	Значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей, мест на расчетную единицу

	1
	2
	3

	Дошкольные образовательные организации
	100 мест
	5

	
	100 сотрудников
	5

	Общеобразовательные организации
	100 мест
	3

	
	100 сотрудников
	5

	Организации дополнительного образования
	100 мест
	3

	Организации, реализующие программы профессионального и высшего образования
	100 студентов очной формы обучения
	5

	
	10 сотрудников
	3

	Объекты культурно-досугового (клубного) типа. Зрелищные организации
	100 мест
	14

	Объекты культурно-просветительного назначения
	100 кв. м площади помещений здания
	1

	Спортивные сооружения с единовременной пропускной способностью более 100 человек
	100 единовременных посетителей
	5

	Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей
	100 мест на трибунах
	7

	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы, базы кратковременного отдыха
	100 отдыхающих
	10

	Парки культуры и отдыха. Тематические парки. Благоустроенные пляжи, места массовой околоводной рекреации, лесопарки, зоны отдыха и курортных зоны
	1 га территории парка
	4

	Гостиницы
	100 отдыхающих
	8

	Зона кратковременного массового отдыха
	100 отдыхающих
	10

	Смотровые (видовые) площадки
	100 отдыхающих
	7

	Предприятия общественного питания
	50 кв. м площади помещений здания
	4

	Предприятия коммунально-бытового обслуживания
	100 кв. м площади помещений здания
	4

	Торговые и торгово-развлекательные объекты до 200 кв. м общей площади
	100 кв. м площади помещений здания
	4

	Торговые и торгово-развлекательные объекты более 200 кв. м общей площади
	100 кв. м площади помещений здания
	3

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях
	100 коек
	10

	Лечебно-профилактические медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	100 посещений
	10

	Административные и офисные объекты и иные объекты без конкретного функционального назначения
	100 кв. м площади помещений здания
	2

	Объекты производственного и коммунального назначения
	100 человек работающих в двух смежных сменах
	8

	Кладбища
	1 га территории кладбища
	0,6

	Примечания:
· полученное значение расчетного показателя обеспеченности местами временного хранения легковых автомобилей должно округляться до целого числа в большую сторону;
· количество мест временного хранения легковых автомобилей суммируется для помещений или территорий различного назначения, расположенных в объекте капитального строительства или на территории, для которой производится расчет;
· при размещении объектов нежилого назначения на первых этажах жилых зданий допускается предусматривать 80% мест временного хранения, предназначенных для объектов обслуживания на местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, предназначенных для объекта капитального строительства жилого назначения;
· не менее 50% расчетного количества мест временного хранения легковых автомобилей, предназначенных для объектов производственного и коммунального назначения, должно быть расположены на земельном участке таких объектов;
· расчет потребности парковочных мест для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованных зарядными устройствами рекомендуется проводить на основе требований Методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденных распоряжением Минтранса России от 25.05 2022 № АК-131-р;
· в случае если функциональное назначение нежилых помещений не указано, количество мест хранения легковых автомобилей определяется исходя из нормы 3 машино-места на 100 кв. м нежилых помещений;
организованные места постоянного хранения транспортных средств вместимостью 20 и более машино-мест должны быть оборудованы зарядными колонками (станциями) заряда электрических транспортных средств.




Таблица 3

Расчетные показатели для объектов в области электро-,
тепло-, газо-, водоснабжения населения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование вида объекта
	Наименование нормируемого расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя
	

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Объекты электроснабжения
	Электропотребление, кВт^ч в год на 1 человека <1>
	2170, при отсутствии оборудования стационарными электроплитами (без кондиционеров)  
	

	
	
	
	2750 при оборудовании стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	
	
	Удельная коммунальнобытовая электрическая нагрузка, кВт на 1 человека <1>
	0,41 при отсутствии оборудования стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	
	
	
	0,50 при оборудовании стационарными электроплитами (без кондиционеров)
	

	2
	Объекты теплоснабжения
	Удельные расходы тепла на отопление
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Этажность здания
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	

	
	<2>
	жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	-37
	70,92
	56,79
	51,03
	49,24
	46,09
	43,76
	

	
	
	Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями жилых зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади жилых зданий
	При обеспеченности 30 кв.м/чел
	8,8 <3>
	

	
	
	
	При обеспеченности 35 кв.м/чел
	7,5 <3>
	

	
	
	Удельные расходы тепла на отопление административных зданий, ккал/ч на 1 кв. м общей площади здания по этажности
	Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, °С
	Этажность здания
	

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4, 5
	6, 7
	8, 9
	

	
	
	
	-37
	80,62
	72,84
	69,03
	61,42
	59,43
	56,62
	

	3
	Объекты газоснабжения
	Удельный расход сжиженного углеводородного газа, кг/чел. в месяц
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовой плитой, при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	5
	

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	3,2
	

	
	
	
	Многоквартирные и жилые дома, оборудованные газовым водонагревателем (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения), при газоснабжении сжиженным углеводородным газом
	7,6
	

	
	Объекты водоснабжения
	Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут на человека
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными, и с централизованным горячим водоснабжением
	165 – 180 <4>
	

	
	
	
	застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями
	140 - 180
	

	
	
	
	
	
	

	4
	Объекты водоотведения
	Удельное среднесуточное водопотребление (за год), л/сут на человека
	равно удельному среднесуточному водопотреблению
	

	Примечания:
<1> Расчетный показатель учитывает нагрузки жилых и общественных зданий (без кондиционеров), коммунально-бытовых объектов (за исключением промышленности) и наружного освещения.
<2> Для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию должна постепенно уменьшаться: с 1 января 2023 года - на 40 % (класс энергосбережения В+), а с 1 января 2028 года - на 50 % (класс энергосбережения А).
<3> Удельная величина тепловой энергии на нагрев горячей воды потребителями иных объектов определяется согласно приложению Г СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».
<4> Расчетный показатель учитывает горячее водоснабжение.



[bookmark: Par276][bookmark: _Toc207663292][bookmark: _Toc237603204]Статья 14. Графические приложения в составе настоящих Правил
Графические приложения в составе настоящих Правил:
1) карта градостроительного зонирования на территории муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края (приложение № 1 к настоящим Правилам);
2) карта территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территорий на территории муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края (приложение № 1 к карте градостроительного зонирования на территории муниципального образования Элитовский сельсовет Емельяновского района Красноярского края);
3) карта территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства на территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края   (приложение № 2 к карте градостроительного зонирования Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края);
4) карта зон с особыми условиями использования территорий (приложение № 2 к настоящим Правилам);
5) карта зон с особыми условиями использования территорий, связанными с охраной объектов культурного наследия (приложение № 3 к настоящим Правилам).

[bookmark: _Toc237603207][bookmark: _Toc22897411][bookmark: _Toc23517625][bookmark: _Toc26284916]Статья 15. Виды и состав территориальных зон и их кодовые обозначения
1. Настоящими Правилами на территорию Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края устанавливаются следующие виды территориальных зон и их кодовые обозначения:
Жилые зоны:
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
2. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
3. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
4. Зона смешанной общественно-деловой и жилой застройки (СОДЖ)
Общественно-деловые зоны:
5. Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
6. Зона специализированной общественной застройки (О2)
Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
7. Производственная зона (П1)
8. Коммунально-складская зона (П2)
9. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
10. Зона инженерной инфраструктуры (И)
Зоны сельскохозяйственного использования:
11. Зона сельскохозяйственного использования (Сх1)
12. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх2)
13. Зона садоводства, огородничества (Сх3)
[bookmark: _GoBack]14. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх4)
Зоны рекреационного назначения:
15. Зона озелененных территорий общего пользования (Р1)
16. Зона естественного ландшафта (Р2)
17. Зона отдыха (Р3)
18. Лесопарковая зона (Р4)
Зоны специального назначения:
19. Зона кладбищ (Сп)
Зоны режимных территорий:
20. Зона режимных территорий (РТ)

[bookmark: _Toc229672780][bookmark: _Toc237603208][bookmark: _Toc151182128][bookmark: _Toc469566175][bookmark: _Toc23517626][bookmark: _Toc26284917]Статья 16. Жилые зоны
1. К жилым зонам относятся участки территории населенных пунктов, используемые и предназначенные для размещения жилой застройки.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий (помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального обслуживания населения (санатории, дома ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
2. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов коммунального, бытового и социального обслуживания, объектов здравоохранения, объектов воспитания, образования и просвещения (детских яслей, детских садов, школ, лицеев, гимназий и других объектов, связанных с воспитанием, образованием и просвещением), культурного развития, религиозного назначения, обслуживания автотранспорта, других объектов, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
3. При разработке проектов планировки территорий в жилых микрорайонах и кварталах предусматриваются места для хранения индивидуальных легковых автомобилей из расчета не менее 90% от количества квартир в многоквартирных домах, расположенных на данных территориях. 10% расчетного количества автомобилей допускается размещать за пределами микрорайонов (кварталов), в коммунальных зонах.
Возможно размещение стоянок автотранспорта на цокольных или подземных этажах зданий, а также подземных гаражей на дворовой территории с использованием их наземной части для размещения детских игровых площадок и объектов благоустройства.
4. При разработке проектов планировки территорий средняя жилищная обеспеченность устанавливается для стандартного жилья в размере 30 кв. м на человека, для жилищного фонда бизнес-класса - 40 кв. м на человека.

[bookmark: _Toc237603209]Статья 17. Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)
1. Зона застройки индивидуальными жилыми домами включает в себя территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и объектов обслуживания жилой застройки.
В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1);
2) для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код - 2.2);
3) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
4) размещение гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2);
5) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
6) оказание услуг связи (код - 3.2.3);
7) бытовое обслуживание (код - 3.3);
8) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
9) дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1);
10) объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1);
11) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1);
12) магазины (код - 4.4);
13) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
14) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
15) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
16) ведение садоводства (код - 13.2).
2. Условно разрешенные виды использования:
1) блокированная жилая застройка (код - 2.3);
2) социальное обслуживание (код - 3.2);
3) осуществление религиозных обрядов (код - 3.7.1);
4) рынки (код - 4.3);
5) общественное питание (код - 4.6);
6) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
7) связь (код - 6.8).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1):
- минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,25 га;
для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код - 2.2):
- минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,25 га;
для блокированной жилой застройки (код - 2.3): 
- минимальный - 0,04 га, максимальный - 0,15 га;
для ведения садоводства (код - 13.2):
- минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;
для вида хранение автотранспорта (код - 2.7.1), коммунальное обслуживание (код - 3.1), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0):
- размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:
- минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению;
для ранее учтенных земельных участков[footnoteRef:2], площадь устанавливается на основании правоустанавливающих документов. [2:  Ранее учтенным считается земельный участок, учет которого был произведен до введения в действие законодательства о государственном кадастре недвижимости, вследствие чего кадастровый учет осуществлен не был (положения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Согласно ч. 4 ст. 69 Закона о регистрации недвижимости технический учет или государственный учет объектов недвижимости, в том числе осуществленные в установленном законодательством РФ порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», признается юридически действительным, и такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества. При этом объекты недвижимости, государственный кадастровый учет или государственный учет, в том числе технический учет, которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», также считаются ранее учтенными объектами недвижимости.] 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код - 2.2), для блокированной жилой застройки (код - 2.3), ведение садоводства (код - 13.2):
- отступ от красной линии до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства: 
- не менее 5 м;
- в условиях реконструкции строительство жилых зданий и гаражей допускается по красной линии или в соответствии со сложившимися местными традициями, действующими нормативами;
- отступ от красной линии и границ соседних земельных участков до открытой стоянки автомобиля и отдельно стоящего гаража 
- не менее 1 м;
- расстояние до границ соседнего участка по санитарно-бытовым условиям следует принимать 
- от объекта индивидуального жилищного строительства и жилого дома блокированной застройки: 
- не менее 3,0 м; 
- от построек для содержания скота и птицы:
- не менее 4,0 м; 
- до прочих хозяйственных построек, строений, сооружений вспомогательного использования:
– не менее 1 м;
- до стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарников – 1 м;
допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм. 
расстояние для подъезда пожарной техники к жилым домам и хозяйственным постройкам:
- от 5 м до 8 м;
расстояние от границ жилой застройки до лесных массивов:
- не менее 15 м;
расстояние от окон жилых помещений дома до дворовых туалетов – от 8 до 12 м;
при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать:
- не менее 12 м;
до источника водоснабжения (колодца):
- не менее 25 м;
предельная высота ограждения участка – 1.8 м;
отступы от границ соседних участков:
- не подлежат установлению;
для иных видов разрешенного использования отступы от границ земельных участков:
- не менее 3 м;
3) предельное количество надземных этажей и предельная высота для видов разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1), блокированной жилой застройки (код - 2.3), для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (код - 2.2), ведение садоводства (код - 13.2):
- не более 3-х; 
предельная высота для индивидуального жилищного строительства (код - 2.1):
- не более 20 м;
предельное количество надземных этажей для иных видов разрешенного использования: 
- не более 3-х;
- предельное количество надземных этажей и предельная высота не устанавливаются для видов разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
- предельная высота ограждения участка – 2,0 м.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%;
6) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 6 м (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc72337152][bookmark: _Toc237603210]Статья 18. Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж2)
1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами включает в себя территории населенных пунктов, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов малой этажности высотой до четырех надземных этажей, включая мансардный, блокированных жилых домов и объектов обслуживания жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1);
2) блокированная жилая застройка (код - 2.3);
3) обслуживание жилой застройки (код - 2.7);
4) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
5) коммунальное обслуживание (код - 3.1); 
6) оказание услуг связи (код - 3.2.3);
7) бытовое обслуживание (код - 3.3); 
8) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
9) дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1);
10) объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1);
11) государственное управление (код - 3.8.1);
12) магазины (код - 4.4); 
13) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
14) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
15) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
16) земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе (код - 14.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) дома социального обслуживания (код - 3.2.1);
2) осуществление религиозных обрядов (код - 3.7.1);
3) общественное питание (код - 4.6);
4) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
5) обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2); 
6) связь (код - 6.8).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. 	Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
	для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): 
- минимальный - 0,06 га, максимальный -1,5 га;
для блокированной жилой застройки (код - 2.3): 
- минимальный - 0,04 га, максимальный - 0,15 га;
для хранения автотранспорта (код - 2.7.1), для обеспечения внутреннего правопорядка (код - 8.3), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0):
размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:
минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
-	для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), блокированная жилая застройка (код 2.3): 
отступ от красной линии до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства:
- не менее 5 м на жилых улицах; 
- не менее 3 м на проездах; 
для иных видов разрешенного использования отступы от границ земельных участков:
- не менее 3 м.
3) предельное количество надземных этажей:
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1):
- не более 4-х;
для вида разрешенного использования блокированная жилая застройка (код - 2.3):
- не более 3-х;
предельное количество надземных этажей и предельная высота для иных видов разрешенного использования:
- не подлежит установлению; 
предельное количество надземных этажей и предельная высота не устанавливаются для видов разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код - 2.1.1) и блокированной жилой застройки (код 2.3):
- не более 50%; 
для иных видов разрешенного использования:
- не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм;
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края.
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.
 
[bookmark: _Toc207663303][bookmark: _Toc237603211]Статья 19. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3)
1. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами включает в себя территории населенных пунктов, предназначенные для размещения многоквартирных жилых домов средней этажности высотой не выше восьми надземных этажей и объектов обслуживания жилой застройки.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) [bookmark: P587]малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1);
2) среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5);
3) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
4) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
5) социальное обслуживание (код - 3.2);
6) бытовое обслуживание (код - 3.3);
7) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
8) образование и просвещение (код - 3.5);
9) культурное развитие (код - 3.6);
10) деловое управление (код - 4.1);
11) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2);
12) рынки (код - 4.3);
13) магазины (код - 4.4);
14) банковская и страховая деятельность (код - 4.5);
15) общественное питание (код - 4.6);
16) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
17) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
18) спорт (код - 5.1);
19) общее пользование водными объектами (код - 11.1);
20) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2);
2) религиозное использование (код - 3.7);
3) общественное управление (код - 3.8);
4) обеспечение научной деятельности (код - 3.9);
5) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1);
6) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1);
7) связь (код - 6.8);
8) воздушный транспорт (код - 7.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код -  4.9.2).
[bookmark: P607]5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для основного вида разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5): 
- минимальный - 0,5 га, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 46 настоящих Правил, максимальный - не подлежит установлению;
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1): 
- минимальный - 0,06 га, максимальный – 1,5 га;
для хранения автотранспорта (код - 2.7.1), для размещения гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0), обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1):
размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:
минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
для вида разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5) отступ от границ земельных участков до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства:
- не менее 6 м на магистральных улицах; 
- не менее 3 м на жилых улицах и проездах; 
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код 2.1.1):
- не менее 5 м на жилых улицах; 
- не менее 3 м на проездах; 
для иных видов разрешенного использования отступы от границ земельных участков:
- не менее 3 м.
3) предельное количество надземных этажей для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5), для амбулаторно-поликлинического обслуживания (код - 3.4.1): 
- не более 8 этажей;
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1):
- не более 4-х этажей;
для иных видов разрешенного использования: 
- не более 3-х этажей.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5):
- не более 40%; 
для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5) в границах земельных участков, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории до вступления в силу настоящих Правил, с целью эффективного использования и развития территории:
- не более 60%;
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код - 2.1.1):
- не более 50%; 
для иных видов разрешенного использования:
- не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6) коэффициент интенсивности жилой застройки для территории, в отношении которой не заключены договора о комплексном развитии территории – 0,5, коэффициент интенсивности жилой застройки для территории, в отношении которой заключены договора о комплексном развитии территории – не более 1,3.
7) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 6 м (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc237603212]Статья 20. Зона смешанной общественно-деловой и жилой застройки (СОДЖ)
1. Зона смешанной общественно-деловой и жилой застройки включают в себя участки территорий города, предназначенные для размещения малоэтажных многоквартирных домов, среднеэтажных многоквартирных домов, объектов общественно-делового назначения (здравоохранения, культурного развития, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, делового и общественного управления, банковской и страховой деятельности, объектов образования и просвещения, обеспечения научной деятельности, религиозного использования) и иных объектов, предусмотренных настоящей статьей, а также осуществления деятельности по комплексному развитию территории.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1);
2) среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5);
3) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
4) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
5) социальное обслуживание (код - 3.2);
6) бытовое обслуживание (код - 3.3);
7) здравоохранение (код - 3.4);
8) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
9) образование и просвещение (код - 3.5);
10) культурное развитие (код - 3.6);
11) общественное управление (код - 3.8);
12) деловое управление (код - 4.1);
13) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (код - 4.2);
14) рынки (код - 4.3);
15) магазины (код - 4.4);
16) банковская и страховая деятельность (код - 4.5);
17) общественное питание (код - 4.6);
18) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
19) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
20) банковская и страховая деятельность (код - 4.5);
21) общественное питание (код - 4.6);
22) спорт (код - 5.1);
23) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
24) общее пользование водными объектами (код - 11.1);
25) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) размещение гаражей для собственных нужд (код 2.7.2);
2) религиозное использование (код - 3.7);
3) общественное управление (код - 3.8);
4) обеспечение научной деятельности (код - 3.9);
5) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1);
6) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1);
7) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
8) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
9) объекты дорожного сервиса (код - 4.9.1);
10) связь (код - 6.8);
11) склад (код - 6.9);
12) воздушный транспорт (код - 7.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для основного вида разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5): 
- минимальный - 0,5 га, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 статьи 46 настоящих Правил, максимальный - не подлежит установлению;
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1): 
- минимальный - 0,06 га, максимальный – 1,5 га;
для хранения автотранспорта (код - 2.7.1), для размещения гаражей для собственных нужд (код - 2.7.2), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0), обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1):
размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:
минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
для вида разрешенного использования среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5) отступ от границ земельных участков до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства:
- не менее 6 м на магистральных улицах; 
- не менее 3 м на жилых улицах и проездах; 
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1):
- не менее 5 м на жилых улицах; 
- не менее 3 м на проездах; 
для иных видов разрешенного использования отступы от границ земельных участков:
- не менее 3 м.
3) предельное количество надземных этажей для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5), для гостиничного обслуживания (код - 4.7), амбулаторно-поликлинического обслуживания (код - 3.4.1): 
- не более 8 этажей;
для вида разрешенного использования малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1):
- не более 4-х этажей;
для иных видов разрешенного использования: 
- не более 3-х этажей.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5):
- не более 40%; 
для среднеэтажной жилой застройки (код - 2.5) в границах земельных участков, в отношении которых принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории до вступления в силу настоящих Правил, с целью эффективного использования и развития территории:
- не более 60%;
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки (код - 2.1.1):
- не более 50%; 
для иных видов разрешенного использования:
- не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6) коэффициент интенсивности жилой застройки для территории, в отношении которой не заключены договора о комплексном развитии территории – 0,5, коэффициент интенсивности жилой застройки для территории, в отношении которой заключены договора о комплексном развитии территории – не более 1,3.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc23171291][bookmark: _Toc23262512][bookmark: _Toc26284920][bookmark: _Toc237603213]Статья 21. Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культурного развития, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, делового и общественного управления, банковской и страховой деятельности, объектов образования и просвещения, обеспечения научной деятельности, религиозного использования, обслуживания автотранспорта, других объектов, расположенных в данных зонах, предусмотренных статьями 22 – 23 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc237603214]Статья 22. Многофункциональная общественно-деловая зона (О1)
1. Многофункциональная общественно-деловая застройка предназначена для размещения объектов культурного развития, спорта, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, делового и общественного управления, банковской и страховой деятельности, объектов образования и просвещения, обеспечения научной деятельности, религиозного использования, обслуживания автотранспорта, других объектов, расположенных в данной зоне.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код - 3.1); 
2) социальное обслуживание (код - 3.2);
3) бытовое обслуживание (код - 3.3);
4) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1);
6) объекты культурно-досуговой деятельности (код - 3.6.1);
7) общественное управление (код - 3.8);
8) обеспечение научной деятельности (код - 3.9);
9) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1);
10) деловое управление (код - 4.1);
11) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (код - 4.2);
12) рынки (код - 4.3);
13) магазины (код - 4.4);
14) банковская и страховая деятельность (код - 4.5);
15) общественное питание (код - 4.6);
16) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
17) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
18) служебные гаражи (код - 4.9);
19) выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10);
20) спорт (код - 5.1);
21) связь (код - 6.8);
22) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
23) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1);
2) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
3) стационарное медицинское обслуживание (код - 3.4.2);
4) образование и просвещение (код - 3.5);
5) осуществление религиозных обрядов (код - 3.7.1);
6) объекты дорожного сервиса (код - 4.9.1).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. Предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:	
для видов разрешенного использования: социальное обслуживание (код - 3.2), амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1), дошкольное, начальное и среднее общее образование (код - 3.5.1) размер земельного участка определяется: в соответствии с Региональными и Местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и необходимой вместимости планируемого объекта.
для хранения автотранспорта (код - 2.7.1), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0):
размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:	
минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
отступ от границ земельных участков до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства:
- не менее 6 м на магистральных улицах; 
- не менее 5 м на жилых улицах и проездах;
 - не менее 3 м до границ смежного земельного участка.
3) предельное количество надземных этажей 
для гостиничного обслуживания (код - 4.7), для стационарного медицинского обслуживания (код - 3.4.2):
 - не более 5; 
для иных видов разрешенного использования:
- не более 3-х.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения. 
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.
[bookmark: _Toc25833739][bookmark: _Toc26384575]
[bookmark: _Toc237603215]Статья 23. Зона специализированной общественной застройки (О2)
1. Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения включает в себя участки территории населенных пунктов, предназначенные для размещения объектов здравоохранения, образования, социальной защиты и объектов, связанных с ними.
2. 	Основной вид разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1);
2) социальное обслуживание (код - 3.2);
3) бытовое обслуживание (код - 3.3);
4) здравоохранение (код - 3.4); 
5) образование и просвещение (код - 3.5); 
6) культурное развитие (код - 3.6);
7) обеспечение научной деятельности (код - 3.9);
8) амбулаторное ветеринарное обслуживание (код - 3.10.1);
9) служебные гаражи (код - 4.9);
10) связь (код - 6.8);
11) санаторная деятельность (код - 9.2.1);
12) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3.Условно разрешенные виды использования:
1) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
2) осуществление религиозных обрядов (код - 3.7.1);
3) магазины (код - 4.4);
4) общественное питание (код - 4.6);
5) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
6) объекты придорожного сервиса (код - 4.9.1);
7) спорт (код - 5.1).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для видов разрешенного использования: социальное обслуживание (код - 3.2), здравоохранение (код - 3.4), образование и просвещение (код - 3.5), размер земельного участка определяется: в соответствии с Региональными и Местными нормативами градостроительного проектирования в зависимости от вида объекта обслуживания и необходимой вместимости планируемого объекта.
для хранения автотранспорта (код - 2.7.1), для земельных участков (территории) общего пользования (код - 12.0):
размеры земельных участков не подлежат установлению;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:	
минимальный - 0,1 га, максимальный - не подлежит установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений устанавливаются:
отступ от границ земельных участков до основных зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства:
- не менее 6 м на магистральных улицах; 
- не менее 3 м на жилых улицах и проездах;
3) предельное количество надземных этажей:
для вида разрешенного использования здравоохранение (код - 3.4):
- не более 8;
для иных видов разрешенного использования:
- не более 3-х.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
 - не более 60%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6) отступ от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений при осуществлении строительства - не менее 6 м (применяется в отношении красных линий, обозначающих существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий, занятых линейными объектами транспортной инфраструктуры и (или) предназначенных для размещения таких объектов).
Требования соблюдения минимальных отступов от красной линии до надземной части зданий, строений, сооружений не применяются в случае реконструкции зданий, строений и сооружений без изменения местоположения объекта капитального строительства в границах земельного участка (в границах существующего фундамента) при условии соблюдения иных предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных настоящими Правилами.
[bookmark: _Toc22897417][bookmark: _Toc23517632][bookmark: _Toc26384576][bookmark: _Toc25833740][bookmark: _Toc249243595][bookmark: _Toc282271470][bookmark: _Toc322086203][bookmark: _Toc336264640]6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
8. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, если в отношении земельных участков принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории, устанавливаются согласно статье 13 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc237603216]Статья 24. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры
1. Производственные зоны включают в себя участки территории сельсовета, предназначенные для размещения объектов капитального строительства, относящихся к промышленной и производственной деятельности, переработке, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.
2. В производственных зонах допускается размещение объектов общественного питания, обеспечения научной деятельности, делового управления, коммунального обслуживания, автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного транспорта, а также иных объектов в случаях, предусмотренных статьями 25 - 28 настоящих Правил.

[bookmark: _Toc22812972][bookmark: _Toc25833742][bookmark: _Toc27383417][bookmark: _Toc40974237][bookmark: _Toc75870243][bookmark: _Toc87271007][bookmark: _Toc116634899][bookmark: _Toc237603217]Статья 25. Производственная зона (П1)
1. Производственная зона включает в себя участки территории сельсовета, предназначенные для размещения, эксплуатации и реконструкции промышленных объектов и производств IV класса опасности с размерами санитарно-защитных зон не более 100 метров и промышленных объектов и производств V класса опасности с размерами санитарно-защитных зон не более 50 метров.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
2) общежития (код - 3.2.4);
3) бытовое обслуживание (код - 3.3);
4) обеспечение научной деятельности (код - 3.9);
5) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1);
6) [bookmark: sub_10310]ветеринарное обслуживание (код - 3.10);
7) деловое управление (код - 4.1);
8) общественное питание (код - 4.6);
9) служебные гаражи (код - 4.9);
10) объекты дорожного сервиса (код - 4.9.1);
11) пищевая промышленность (код - 6.4);
12) строительная промышленность (код - 6.6);
13) связь (код - 6.8);
14) склад (код - 6.9);
15) транспорт (код - 7.0);
16) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
17) заготовка древесины (код - 10.1);
18) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
19) запас (код - 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования: 
1) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
2) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
3) магазины (код - 4.4).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для видов разрешенного использования:
пищевая промышленность (код - 6.4), строительная промышленность (код - 6.6), склад (код - 6.9); складские площадки (код - 6.9.1), транспорт (код - 7.0):
- минимальный – 1,0 га, максимальный – 30,0 га;
для видов разрешенного использования:
амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1), ветеринарное обслуживание (код -3.10), деловое управление (код - 4.1), магазины (код - 4.4), общественное питание (код - 4.6):
обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3):
- минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,10 га;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:
- размер не подлежит установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 5 метров.
3) предельное количество надземных этажей и предельная высота:
- не подлежит установлению.
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 80%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством РФ, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc237603218]Статья 26. Коммунально-складская зона (П2)
1. Коммунально-складская зона включает в себя участки территории сельсовета, предназначенные для размещения и эксплуатации коммунально-складских объектов V классов опасности, для которых предусматривается установление санитарно-защитных зон до 50 м (включительно), а также объектов производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
2) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
3) бытовое обслуживание (код - 3.3);
4) служебные гаражи (код - 4.9);
5) объекты придорожного сервиса (код - 4.9.1); 
6) связь (код - 6.8);
7) склад (код - 6.9);
8) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) магазины (код - 4.4);
2) общественное питание (код - 4.6).
4. Вспомогательные виды разрешенного использования:
стоянка транспортных средств (код - 4.9.2).
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь 
для магазинов (код - 4.4), общественного питания (код - 4.6): 
· минимальный - 0,03 га, максимальный - 0,10 га;
для видов: бытовое обслуживание (код - 3.3):
- минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,10 га;
для иных видов разрешенного использования:
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не подлежат установлению;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
6. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
7. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc27383419][bookmark: _Toc40974238][bookmark: _Toc74298999][bookmark: _Toc237603219]Статья 27. Зона инженерной инфраструктуры (И)
1. Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства инженерно-технического обеспечения, включая объекты электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, а также размещения иных объектов, в случаях, предусмотренных настоящей статьей.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код - 3.1); 
2) энергетика (код - 6.7);
3) служебные гаражи (код - 4.9);
4) связь (код - 6.8);
5) [bookmark: sub_1075]трубопроводный транспорт (код - 7.5);
6) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3. 9.1);
7) специальное пользование водными объектами (код - 11.2);
8) гидротехнические сооружения (код - 11.3).
9) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 60% - устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc84936750][bookmark: _Toc237603220]Статья 28. Зона транспортной инфраструктуры (Т)
1. Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) хранение автотранспорта (код - 2.7.1);
2) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
3) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код - 3.4.1);
4) объекты дорожного сервиса (код - 4.9.1);
5) железнодорожный транспорт (код - 7.1);
6) автомобильный транспорт (код - 7.2);
7) размещение автомобильных дорог (код - 7.2.1);
8) стоянки транспорта общего пользования (код - 7.2.3);
9) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
10) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
связь (код - 6.8).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 5 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 60% - устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc22897425][bookmark: _Toc23517639][bookmark: _Toc237603221][bookmark: _Toc25833745]Статья 29. Зоны рекреационного назначения 
1. К зонам рекреационного назначения относятся территории, занятые лесопарками, скверами, парками, садами, а также территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.
2. В зонах рекреационного назначения допускается размещение домов отдыха, пансионатов, кемпингов, медицинских организаций, санаторно-курортных организаций, объектов физической культуры и спорта, туристских баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристских станций, туристских парков, учебно-туристских троп, трасс, детских и спортивных лагерей, церквей, соборов, храмов, часовен с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящими Правилами.

[bookmark: _Toc469566192][bookmark: _Toc23517640][bookmark: _Toc25833746][bookmark: _Toc237603222]Статья 30. Зона озелененных территорий общего пользования (Р1)
1. Территориальная зона предназначена для размещения озелененных территорий общего пользования с объектами для кратковременного отдыха (парки, скверы). 
2. Основные виды разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1); 
2) [bookmark: sub_1362]парки культуры и отдыха (код - 3.6.2);
3) развлекательные мероприятия (код - 4.8.1);
4) выставочно-ярмарочная деятельность (код - 4.10);
5) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
6) связь (код - 6.8);
7) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
8) [bookmark: sub_10111]общее пользование водными объектами (код - 11.1);
9) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) осуществление религиозных обрядов (код - 3.7.1);
2) магазины (код - 4.4); 
3) общественное питание (код - 4.6).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для основного вида разрешенного использования парки культуры и отдыха (код - 3.6.2):
- минимальный - 0,5 га, максимальный - 15 га;
для земельных участков иных видов разрешенного использования:	
- минимальный - 0,01 га, максимальный - не подлежит установлению;
для земельных участков (территорий) общего пользования (код - 12.0):
- размеры земельных участков не подлежат установлению.
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 м;
3) предельное количество надземных этажей для видов разрешенного использования: общественное питание (код - 4.6), развлекательные мероприятия (код - 4.8.1):
- не более 3-х;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 50%, с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc237603223]Статья 31. Зона естественного ландшафта (Р2)
1. К зонам естественного ландшафта отнесены территории, покрытые лесом, кустарником и другой растительностью, неудобные для строительства и иного использования открытые пространства, нарушенные и другие территории, на которых генеральным планом не предусматривается градостроительное освоение. 
2. Основные виды разрешенного использования:
1) питомники (код - 1.17);
2) сенокошение (код - 1.19);
3) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1);
4) природно-познавательный туризм (код - 5.2); 
5) связь (код - 6.8);
6) общее пользование водными объектами (код - 11.1);
7) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
8) запас (код - 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования:
выпас сельскохозяйственных животных (код - 1.20).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь для основных видов разрешенного использования: 
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не подлежат установлению;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка: 
- не подлежит установлению;
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc207663317][bookmark: _Toc237603224]Статья 32. Зона отдыха (Р3)
1. Зона отдыха предназначена для размещения рекреационных объектов (объектов капитального строительства).
2. Основные виды разрешенного использования:
1) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
2) культурное развитие (код - 3.6);
3) магазины (код - 4.4);
4) общественное питание (код - 4.6);
5) гостиничное обслуживание (код - 4.7);
6) развлечение (код - 4.8);
7) обеспечение дорожного отдыха (код - 4.9.1.2);
8) отдых (рекреация) (код - 5.0);
9) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
10) оборудованные площадки для занятий спортом (код - 5.1.4);
11) природно-познавательный туризм (код - 5.2);
12) туристическое обслуживание (код - 5.2.1);
13) охрана природных территорий (код - 9.1);
14) деятельность по особой охране и изучению природы (код - 9.0);
15) общее пользование водными объектами (код - 11.1);
16) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
3. Условно разрешенные виды использования:
связь (код - 6.8).
[bookmark: P1114]4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь для видов разрешенного использования: культурное развитие (код - 3.6), магазины (код - 4.4), общественное питание (код - 4.6), гостиничное обслуживание (код - 4.7), развлечение (код - 4.8):
- минимальный - 0,03 га, максимальный - не подлежит установлению;
для иных видов разрешенного использования:
- размеры земельных участков не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не более 3 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 50%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм;
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc118718189][bookmark: _Toc237603225]Статья 33. Лесопарковая зона (Р4)
1. Данная территориальная зона включает в себя леса, лесопарки и может быть использована для прогулочного и познавательного отдыха населения с ограниченной рекреационной нагрузкой.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1), 
2) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
3) природно-познавательный туризм (код - 5.2); 
4) связь (код - 6.8);
5) охрана природных территорий (код - 9.1);
6) благоустройство территории (код - 12.0.2);
7) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
8) запас (код - 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования: 
- не подлежат установлению.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные размеры земельных участков, в том числе их площадь для основных видов разрешенного использования:
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
- не подлежат установлению;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка 
- не подлежит установлению.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc322086209][bookmark: _Toc336264645][bookmark: _Toc25833751][bookmark: _Toc118729726][bookmark: _Toc237603226]Статья 34. Зоны сельскохозяйственного использования
Зоны сельскохозяйственного использования выделены для обеспечения правовых условий размещения на территории сельсовета сельскохозяйственных угодий, а также зданий, строений, сооружений, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства на полевых участках, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

[bookmark: _Toc237603227]Статья 35. Зона сельскохозяйственного использования (Сх1)
1. Зона сельскохозяйственного использования предназначена для осуществления хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур, ведения огородничества.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) растениеводство (код - 1.1);
2) садоводство (код - 1.5);
3) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1);
4) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1); 
5) связь (код - 6.8);
6) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
7) запас (код - 12.3);
8) ведение огородничества (код - 13.1).
3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для ведения огородничества (код - 13.1):
- минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
для иных видов разрешенного использования:
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не подлежат установлению;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений: 
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Ref263955994][bookmark: _Ref263956386][bookmark: _Toc500929372][bookmark: _Toc57912242][bookmark: _Toc118729727][bookmark: _Toc237603228]Статья 36. Зона сельскохозяйственных угодий (Сх2)
1. Зона сельскохозяйственных угодий предназначена для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) растениеводство (код - 1.1);
2) садоводство (код - 1.5);
3) пчеловодство (код - 1.12);
4) научное обеспечение сельского хозяйства (код - 1.14);
5) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код - 1.15);
6) ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (код - 1.16);
7) питомники (код - 1.17);
8) обеспечение сельскохозяйственного производства (код - 1.18);
9) сенокошение (код - 1.19);
10) выпас сельскохозяйственных животных (код - 1.20);
11) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1);
12) обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (код - 3.9.1); 
13) связь (код - 6.8);
14) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
15) запас (код - 12.3);
16) рыбоводство (код - 1.13);
17) ведение огородничества (код - 13.1).
3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для ведения огородничества (код - 13.1):
- минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
для иных видов разрешенного использования:
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
- не подлежат установлению;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 
- не подлежит установлению;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.

[bookmark: _Toc121482255][bookmark: _Toc237603229]Статья 37. Зона садоводства, огородничества (Сх3)
1. Зона садоводства, огородничества предназначена для ведения сельского хозяйства, садоводства, огородничества, размещения объектов сельскохозяйственного назначения.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) растениеводство (код - 1.1);
2) хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код - 1.15);
3) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1); 
4) размещение автомобильных дорог (код - 7.2.1);
5) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
6) земельные участки общего назначения (код - 13.0);
7) ведение огородничества (код - 13.1);
8) ведение садоводства (код - 13.2).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) магазины (код - 4.4);
2) общественное питание (код - 4.6);
3) обеспечение занятий спортом в помещениях (код - 5.1.2.);
4) площадки для занятий спортом (код - 5.1.3);
5) связь (код - 6.8);
6)  общее пользование водными объектами (код - 11.1);
7) специальное пользование водными объектами (код - 11.2).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
для ведения огородничества (код - 13.1): 
- минимальный - 0,02 га, максимальный - 0,15 га;
для ведения садоводства (код - 13.2):
- минимальный - 0,06 га, максимальный - 0,15 га;
для иных видов разрешенного использования:
- не подлежат установлению;
- для ранее учтенных земельных участков[footnoteRef:3], площадь устанавливается на основании правоустанавливающих документов. [3:  Ранее учтенным считается земельный участок, учет которого был произведен до введения в действие законодательства о государственном кадастре недвижимости, вследствие чего кадастровый учет осуществлен не был (положения Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»). Согласно ч. 4 ст. 69 Закона о регистрации недвижимости технический учет или государственный учет объектов недвижимости, в том числе осуществленные в установленном законодательством РФ порядке до дня вступления в силу Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», признается юридически действительным, и такие объекты считаются ранее учтенными объектами недвижимого имущества. При этом объекты недвижимости, государственный кадастровый учет или государственный учет, в том числе технический учет, которых не осуществлен, но права на которые зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены и которым присвоены органом регистрации прав условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», также считаются ранее учтенными объектами недвижимости.] 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 метров;
-	для видов разрешенного использования ведение садоводства (код - 13.2):
минимальные расстояния до границы соседнего участка должны быть: 
- от садового (или жилого) дома до границы соседнего участка - 3 метра; 
- от отдельно стоящей хозяйственной постройки [или части садового (жилого) дома] с помещениями для содержания сельскохозяйственной птицы и (или) кроликов до границы соседнего участка - 4 метра; 
- от других хозяйственных построек до границы соседнего участка - 1 метр; 
- от стволов высокорослых деревьев 
(в т.ч. высотой более 20 м) до границы соседнего участка - 4 метра; 
- от стволов среднерослых деревьев 
(в т.ч. высотой 10-20 м) до границы соседнего участка - 2 метра; 
- от стволов низкорослых деревьев и кустарника 
(в т.ч. высотой до 10 м) до границы соседнего участка - 1 метр.
Расстояние от садового или жилого дома, хозяйственных построек до границы земельного участка, смежной с улично-дорожная сетью (УДС), следует принимать не менее 3 м. В случае устройства проезда с одной полосой движения данное расстояние следует принимать не менее 4 м. При этом между домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.
Минимальные расстояния между постройками должны быть, м: 
- от садового дома или жилого дома до душа, отдельно стоящей бани (сауны), 
надворного туалета - 8 метров;
- от колодца до надворного туалета и компостной площадки, ямы или ящика - 8 метров.
На территории садоводства расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, гаража-стоянки, открытой стоянки, бани), расположенных на соседних садовых земельных участках, должны быть не менее 4 метров. При отсутствии централизованной канализации расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м.
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не более 3 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
На садовых земельных участках под застройку с учетом отмостки следует отводить не более 30% их территории, а с учетом дорожек, площадок и других пространств с твердым покрытием - не более 50%.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc237603230]Статья 38. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий (Сх4)
1. Производственная зона сельскохозяйственных предприятий предназначена для размещения объектов сельскохозяйственных предприятий.
2. Основные виды разрешенного использования: 
1) растениеводство (код - 1.1);
2) овощеводство (код - 1.3);
3) животноводство (код - 1.7);
4) птицеводство (код - 1.10);
5) [bookmark: sub_10115]хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (код - 1.15);
6) обеспечение сельскохозяйственного производства (код - 1.18);
7) коммунальное обслуживание (код - 3.1); 
8) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
9) запас (код - 12.3).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) магазины (код - 4.4);
2) общественное питание (код - 4.6).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
- не подлежат установлению;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 м;
3) предельное количество надземных этажей и предельная высота:
- не более 3 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
 - не более 40%, с учетом соблюдения противопожарных норм.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 

[bookmark: _Toc22806330][bookmark: _Toc22812980][bookmark: _Toc118729732][bookmark: _Toc25833748][bookmark: _Toc237603231]Статья 39. Зоны специального назначения
К зонам специального назначения относятся территории города, занятые объектами ритуальной деятельности, в том числе кладбищами и местами захоронения; объектами хранения отходов производства и потребления, объектами обороны и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

[bookmark: _Toc22812981][bookmark: _Toc25833749][bookmark: _Toc118729733][bookmark: _Toc237603232]Статья 40. Зона кладбищ (Сп)
1. Зона кладбищ включают в себя участки территории населенных пунктов и муниципального образования, предназначенные для размещения мест погребения, объектов похоронного обслуживания.
2. Основные виды разрешенного использования:
1) предоставление коммунальных услуг (код - 3.1.1); 
2) религиозное использование (код - 3.7);
3) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0);
4) ритуальная деятельность (код - 12.1).
3. Условно разрешенные виды использования:
1) бытовое обслуживание (код - 3.3);
2) магазины (код - 4.4).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
для вида разрешенного использования ритуальная деятельность (код - 12.1):
 - минимальный - 0,5 га, максимальный - 40 га;
для иных видов разрешенного использования:
- размер не подлежит установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не более 3 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не более 50%, устанавливается с учетом соблюдения противопожарных норм;
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
[bookmark: _Toc188536507][bookmark: _Toc207663304][bookmark: _Toc229672784][bookmark: _Toc237603233]Статья 41. Зоны режимных территорий
[bookmark: _Toc117582058]К зонам режимных территорий относятся территории города, занятые объектами обороны и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.

[bookmark: _Toc237603234]Статья 42. Зона режимных территорий (РТ)
1. Зона режимных территорий включает в себя территории, предназначенные для размещения объектов обороны, безопасности, а также мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; учреждений и органов, исполняющих наказание; установления санитарно-защитных зон указанных объектов; размещения иных объектов, связанных с объектами, расположенными в зоне режимных территорий, либо с обслуживанием таких объектов.
2. Основные виды разрешенного использования: 
1) коммунальное обслуживание (код - 3.1);
2) обеспечение вооруженных сил (код - 8.1);
3) обеспечение внутреннего правопорядка (код - 8.3);
4) обеспечение деятельности по исполнению наказаний (код - 8.4);
5) земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0).
[bookmark: _Toc117582059]3. Условно разрешенные виды использования:
- не устанавливаются.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: 
- не подлежат установлению; 
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- не менее 3 м;
3) предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- не более 3 этажей;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- не подлежит установлению.
5) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застроена, ко всей площади земельного участка, для объектов, размещение которых предусмотрено видом разрешенного использования: земельные участки (территории) общего пользования (код - 12.0) - не подлежит установлению, для иных объектов - не менее 10%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации:
В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий и иных зонах, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовой режим использования и застройки указанного земельного участка определяется настоящим градостроительным регламентом и совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Если установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, ограничения относятся к одному и тому же параметру, применению подлежат более строгие ограничения.
6. Требования к архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства определены статьей 12 настоящих Правил применительно к территориям, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, отображенных в приложении № 2 к карте градостроительного зонирования территории Элитовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края. 
[bookmark: _Toc514746795][bookmark: _Toc72337185][bookmark: _Toc90912823][bookmark: _Toc120195724][bookmark: _Toc25663156][bookmark: _Toc501354062][bookmark: _Toc21336163][bookmark: _Toc67991200]
[bookmark: _Toc207663328][bookmark: _Toc237603236]Статья 43. Территории объектов культурного наследия
[bookmark: _Toc188536540][bookmark: _Toc207663329]1. Согласно статье 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в границах территории объекта культурного наследия:
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия, работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территориях объектов культурного наследия и не являющихся объектами культурного наследия;
2) на территории достопримечательного места разрешаются работы по сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; строительство объектов капитального строительства в целях воссоздания утраченной градостроительной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при условии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, являющихся объектами культурного наследия, включенными в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленными объектами культурного наследия; работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории достопримечательного места и не являющихся объектами культурного наследия;
3) на территории памятника, ансамбля или достопримечательного места разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях.
2. Применительно к территории достопримечательного места градостроительный регламент устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации с учетом требований подпункта 2 пункта 1 настоящей статьи.
3. Требования к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, ограничения использования лесов и требования к градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места устанавливаются:
1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места федерального значения;
2) исполнительным органом субъекта Российской Федерации, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места регионального значения;
3) органом местного самоуправления, уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, - для достопримечательного места местного (муниципального) значения.

[bookmark: _Toc188536542][bookmark: _Toc207663331][bookmark: _Toc25833762][bookmark: _Toc237603238]Статья 44. Территории водных объектов
1.	Территории водных объектов составляют поверхностные общедоступные водные объекты общего пользования, являющиеся частью водного фонда Российской Федерации.
2. Использование водных объектов регулируется Водным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. В соответствии с действующим законодательством виды разрешенного использования для территории водных объектов (ТВО): водные объекты (11.0); общее пользование водными объектами (11.1); специальное пользование водными объектами (11.2); гидротехнические сооружения (11.3); земельные участки (территории) общего пользования (12.0). 
3.	Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено федеральным законами.
4.	Использование водных объектов общего пользования осуществляется, исходя из устанавливаемых органами местного самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, правил охраны жизни людей на водных объектах, утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации в соответствии с Градостроительным кодексом, Земельным кодексом и Водным кодексом Российской Федерации.
5.	Утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах осуществляется органом государственной власти Красноярского края после их согласования с территориальным органом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, специально уполномоченным решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю, Министерством природных ресурсов Российской Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в случае, когда водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, предоставлены в пользование для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Согласование осуществляется в срок не более 1 месяца.
6.	На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Красноярского края.
7.	Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется жителям органами местного самоуправления через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы предоставления такой информации.
8	. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.
9.	Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.
10.	Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
11.	Использование водных объектов общего пользования требует обеспечения условий сохранения их естественного водного баланса и позволяет в соответствии с действующим законодательством строительство и эксплуатацию водозаборных сооружений, использование ресурса пресных вод на хозяйственно - бытовые нужды, размещение выпуска очищенных сточных вод в соответствии с правилами охраны поверхностных вод от загрязнения и не допускает сброса неочищенных и поверхностных ливневых стоков и сточных вод от предприятий.

[bookmark: _Toc229672810][bookmark: _Toc237603239]Статья 45. Территории земель лесного фонда
1. Территории земель лесного фонда включают в себя территории муниципального образования Элитовский сельсовет, относящиеся к Емельяновскому лесничеству и Мининскому лесничеству. Использование лесов осуществляется в соответствии с лесохозяйственным регламентом. В соответствии с действующим законодательством вид разрешенного использования - охрана природных территорий (код - 9.1).
2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществляются в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

[bookmark: _Toc499716605][bookmark: _Toc510003759][bookmark: _Toc82437083][bookmark: _Toc237603241]Статья 46. Порядок применения настоящих Правил
1. Настоящие Правила применяются к правоотношениям, возникшим после вступления их в силу.
2. К правоотношениям, возникшим до вступления в силу настоящих Правил, Правила применяются в части прав и обязанностей, которые возникнут после вступления их в силу, с учетом особенностей, предусмотренных частями 3 - 6 настоящей статьи.
[bookmark: P1337]3. Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения, возникшие на основании решений о выдаче разрешения на строительство, о продлении срока действия разрешения на строительство, о внесении изменений в разрешение на строительство, принятых уполномоченным органом до вступления в силу настоящих Правил при условии, что срок действия разрешения на строительство на дату вступления в силу настоящих Правил не истек.
Настоящие Правила не применяются при принятии после вступления в силу настоящих Правил уполномоченным органом решения о продлении срока действия разрешения на строительство, решения о внесении изменений в разрешение на строительство, если указанное разрешение на строительство было выдано до вступления в силу настоящих Правил.
4. Действие настоящих Правил не распространяется на правоотношения, связанные с образованием земельного участка, если решение об образовании такого земельного участка принято уполномоченным органом до вступления в силу настоящих Правил.
[bookmark: P1340]5. В случае образования земельных участков исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на которых расположен малоэтажный, и (или) среднеэтажный многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящего пункта, для таких земельных участков устанавливаются соответственно виды разрешенного использования: малоэтажная многоквартирная жилая застройка (код - 2.1.1), среднеэтажная жилая застройка (код - 2.5), независимо от градостроительного регламента территориальной зоны. Действие настоящего пункта не применяется в случае образования земельного участка в границах территории, в отношении которой принято решение о ее комплексном развитии в соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Предельные минимальные размеры земельных участков, установленные настоящими Правилами, не применяются при образовании земельного участка под существующими зданиями, сооружениями, права на которые возникли в установленном законом порядке до вступления в силу настоящих Правил.
[bookmark: P3033]7. Предельные минимальные размеры земельных участков, установленные настоящими Правилами, не применяются к земельным участкам, образованным до вступления в силу настоящих Правил.
8. Действие настоящих Правил распространяется на земельные участки, образуемые в результате исполнения договоров о комплексном развитии территории в той части, в которой оно не противоречит решениям о комплексном развитии территории, принятым в соответствии со статьей 66 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и договорам о комплексном развитии территории, заключенным в соответствии со статьями 69, 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9. В случае, если до дня вступления в силу настоящих Правил в Единый государственный реестр недвижимости были внесены сведения о блоках в качестве квартир в жилых домах блокированной застройки  и зарегистрированы права на такие являющиеся блоками квартиры, право общей долевой собственности собственников таких квартир на земельный участок, занятый этим жилым домом блокированной застройки и образованный до дня вступления в силу настоящих Правил, возникшее в силу закона в соответствии с жилищным законодательством, сохраняется. В отношении указанной территории может осуществляться образование соответствующего земельного участка. 
В случае образования земельного участка под объектом блокированной жилой застройки, права на блок при этом возникли до вступления в силу редакции Правил, получение разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «блокированная жилая застройка (код - 2.3)» не требуется».
10. Коэффициент интенсивности жилой застройки, установленный подпунктом 6 пункта 5 статьи 19, подпунктом 6 пункта 5 статьи 20 настоящих Правил, не применяется в случае реконструкции объекта капитального строительства без увеличения площади жилых помещений.
11. В границах территории, подлежащей комплексному развитию по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, площадь земельного участка, или общая площадь нескольких смежных  земельных участков,  или общая площадь земельных участков, разделенных объектами инженерной, транспортной инфраструктуры, проездами, территориями общего пользования, включая земельные участки, находящиеся в государственной и (или) муниципальной собственности, не обремененные правами третьих лиц, должна составлять не менее 5 га. Данное требование не применяется:
в случае, если договор о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества заключен до вступления в силу настоящего пункта;
в случае, если предложение о заключении договора о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, подготовленное в соответствии с порядком, установленным Правительством Красноярского края, поступило в уполномоченный орган до вступления в силу настоящего пункта. 
12. Точечное строительство, в результате которого на территории муниципального образования могут быть возведены отдельно стоящие и (или) пристроенные объекты капитального строительства, либо может быть осуществлена реконструкция ранее созданных объектов капитального строительства с увеличением общей площади этих объектов более чем на десять процентов, если создание и реконструкция указанных объектов не соответствуют проектам планировки и проектам межевания территории, не допускается. 
13. При возникновении коллизии между настоящими Правилами и законными, правовыми актами, действующими нормативами, техническими регламентами, в случае, когда такие законные, правовые акты, действующие нормативы, технические регламенты имеют по отношению к настоящим Правилам более высокую юридическую силу:
- настоящие Правила действуют в части, не противоречащей указанным законным, правовым актам, действующим нормативам, техническим регламентам;
- недействительность настоящих Правил в части, противоречащей указанным законным, правовым актам, действующим нормативам, техническим регламентам начинается с момента возникновения коллизии, и прекращается при разрешении (устранении) такой коллизии.


